"Инструкция по заполнению бланка формы N 1 "Тактико-технические данные РЭС"
(утв. решением ГКРЧ при Госкомсвязи РФ от 30.11.1998, протокол N 10/4)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 21.03.2016 

Утверждена
решением ГКРЧ при Госкомсвязи РФ
от 30 ноября 1998 года
(протокол N 10/4)

Дата введения -
1 января 1999 года

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЛАНКА ФОРМЫ N 1
"ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЭС"

(вторая редакция)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АНТ - антенна
АФТ - антенно-фидерный тракт
ДНА - диаграмма направленности антенны
ЗК - зеркальный канал
ЛЧМ - линейно-частотная модуляция
МСЭ - Международный союз электросвязи
ПлЧ - полоса частот
ПИ - побочное излучение
ПКП - побочный канал приема
ПРД - радиопередатчик
ПРМ - радиоприемник
ПРЧ - перестройка рабочей частоты
РЧЗ - радиочастотная заявка
РЧО - радиочастотный орган
РЧС - радиочастотный спектр
РЭС - радиоэлектронное средство
ТТД - тактико-технические данные
ТТХ - тактико-технические характеристики
УВЧ - усилитель высокой частоты
УПЧ - усилитель промежуточной частоты
ФАР - фазированная антенная решетка
ФКМ - фазо-кодовая модуляция
ЧД - частотный детектор
ЭИИМ - эквивалентная изотропно-излучаемая мощность
ЭМС - электромагнитная совместимость
НШПИ - необходимая ширина полосы излучения

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МОДУЛЯЦИИ

B          - скорость  цифровой  передачи  данных,  бит/с (кбит/с, Мбит/с),
             скорость телеграфирования, Бод;
B          - необходимая ширина полосы частот, Гц <*>;
 Н
B          - контрольная ширина полосы частот, Гц;
 К
D          - пиковая девиация частоты (половина разности между максимальной
             и минимальной величинами мгновенной частоты), Гц;
D          - размах девиации частоты, создаваемый видеосигналом, Гц;
 разм.тв
F          - максимальная частота модуляции, максимальная звуковая частота,
 B           Гц;
F          - минимальная звуковая частота, частота модуляции, Гц;
 H
F          - максимальная  частота  синусоидального  сигнала, модулирующего
 макс        вершину импульса класса излучения К1В, Гц;
F          - частота поднесущей, Гц;
 П
F          - частота пилот-сигнала, Гц;
 П.С.
F          - частота  корреляторного  сигнала,  равная  частотному  разносу
 корр        между элементарными сигналами составного сигнала, Гц;
K          - параметры изменения фазы;
 f
ДЕЛЬТА     - сдвиг фазы, град.;
      фи
N          - количество поднесущих частот;
 f
ДЕЛЬТА F   - разнос поднесущих частот, Гц;
ДЕЛЬТА F   - эффективное    значение    девиации    частоты,    создаваемое
        К    измерительным уровнем одного канала, МГц;
дельта     - длительность переднего фронта импульса, с, мкс;
      f
дельта     - длительность заднего фронта импульса, с, мкс;
      r
тау        - длительность импульса, с, мкс;
ТЭТА       - относительное    время   установления   телеграфного   сигнала
             (импульса);
P          - средняя мощность многоканального сообщения, дБВт;
 загр
P          - средняя мощность одного канала тональной частоты, дБВт.
 к.ср
--------------------------------
<*> Размерности кГц, МГц, ГГц могут применяться ко всем параметрам модуляции, где в списке указан Гц.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

РЭС -              - техническое средство, состоящее из одного или
радиоэлектронное     нескольких передатчиков и/или приемников, антенн и
средство             вспомогательного оборудования
Категория РЭС      - категория группы РЭС, характеризующаяся общей наиболее
                     существенной эксплуатационной задачей (РЭС радиосвязи,
                     РЭС радиолокации, РЭС радионавигации и др.)
Тип РЭС            - разновидность РЭС, входящая в определенную категорию
Режим              - вид работы РЭС, в котором оно решает определенную
                     функциональную задачу с неизменным алгоритмом
                     функционирования
Перестройка        - преднамеренное изменение частоты излучения и/или
рабочей частоты      приема в процессе работы РЭС, осуществляемое вручную
                     оператором или автоматически (программно)
Реальная           - чувствительность радиоприемника, определяемая
чувствительность     минимальным уровнем радиосигнала на его входе при
                     заданном отношении уровней полезного сигнала и шума и
                     заданном уровне полезного сигнала на выходе
                     радиоприемника
Пороговая          - чувствительность радиоприемника, определяемая
чувствительность     минимальным уровнем радиосигнала на его входе при
                     равных уровнях полезного сигнала и шума на выходе
                     радиоприемника
Необходимая        - минимальная полоса частот данного класса
ширина полосы        радиоизлучения, достаточная для передачи сигнала с
излучения            требуемыми скоростью и качеством
Сигнал с           - полезный сигнал, полученный путем модуляции несущей
распределенным       любым известным для данного сигнала способом. Ширина
спектром             полосы этого сигнала дополнительно увеличена с
                     помощью расширяющей функции (сигнала дисперсии) сверх
                     того, что необходимо для передачи полезной информации
Коэффициент        - отношение мощности на входе эталонной антенны к
усиления антенны     мощности, подводимой ко входу рассматриваемой антенны,
                     при условии, что обе антенны создают в данном
                     направлении на одинаковом расстоянии равные значения
                     напряженности поля или плотности потока мощности

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает единый порядок внесения в бланк формы N 1 сведений о тактико-технических данных радиоэлектронных средств, необходимых для решения задач управления использованием радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости РЭС всех назначений.
1.2. Бланк формы N 1 заполняется на каждое РЭС, разрабатываемое (модернизируемое), производимое в Российской Федерации, закупаемое за границей или приобретаемое в Российской Федерации, функционирующее как самостоятельно, так и в составе комплексов, систем или объектов, а также на опытные образцы, макеты и установки, предназначенные для проведения в ходе НИР и ОКР натурных экспериментальных исследований с использованием РЧС.
1.3. Бланк формы N 1 заполняется:
а) при подготовке радиочастотной заявки на выделение полос радиочастот для разрабатываемых и модернизируемых РЭС, включая опытные образцы, макеты и установки, предназначенные для проведения в ходе НИР и ОКР натурных экспериментальных исследований с использованием РЧС;
б) при подготовке радиочастотной заявки на выделение полос радиочастот для средств, закупаемых за границей, а также для земных станций спутниковой связи, приобретаемых в Российской Федерации;
в) при подготовке радиочастотной заявки на выделение полос радиочастот для серийного производства РЭС наземных служб, а также в случаях, когда в ходе разработки (серийного производства) или по результатам проведенных испытаний вносятся изменения в техническое задание на разработку (техническую документацию на производство) РЭС, касающиеся характеристик, приводимых в бланке формы N 1.
1.4. Бланк формы N 1 состоит из девяти разделов.
1. Общие сведения (пункты 01 - 1.9 бланка формы N 1).
2. "ПОЛОСЫ ЧАСТОТ (ПлЧ)".
3. "СОСТАВ И ТТХ".
4. "ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПЕРЕДАТЧИКА".
5. "ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА".
6. "ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ".
7. Характеристики антенно-фидерного тракта (пункты 7.1 - 7.6 бланка формы N 1).
8. "Меры по повышению помехозащищенности и обеспечению ЭМС".
9. Административные данные (пункты 9.1 - 9.3).
1.5. Бланки формы N 1 заполняют машинописным способом на бумажном носителе. Допускается дополнительное представление электронной формы заполненного бланка формы N 1. См. Приложение А.
В целях повышения эффективности обработки радиочастотных заявок и решения задач электромагнитной совместимости РЭС рекомендуется использование компьютерных программ для автоматизированного заполнения бланка формы N 1. При этом материалы заявки представляются на бумажном носителе и их аутентичная версия с электронной подписью на дискете 3,5". При использовании заявителем электронно-вычислительной техники сохраняются все требования к оформлению и заполнению бланков формы N 1.
Для электронного заполнения и оформления бланка формы N 1 заявитель может использовать одобренные ГКРЧ программные средства, обеспечивающие автоматизированный ввод заявок в базу данных государственной автоматизированной системы управления использованием радиочастотного спектра (ГАСУ РЧС).
1.6. Для каждого реквизита выделяется ячейка (строка, колонка), в которую заносится значение этого реквизита. Функционально или структурно связанные реквизиты объединены в таблицы. Если объем значений реквизитов велик, а также в случаях, когда текстовое значение реквизита не умещается в пределах выделенной для него ячейки бланка формы N 1, допускается применять общепринятые аббревиатуры либо представлять значения отдельных реквизитов (связанных реквизитов в виде таблиц) на отдельном листе (листах), прилагаемых к бланку формы N 1. При этом в специальных ячейках данного раздела указывают номер дополняемого пункта и номер прилагаемого листа. На прилагаемом листе перед текстом дополнения указывают его номер и номера дополняемых пунктов.
1.7. При отсутствии значений отдельных реквизитов для заявляемого типа РЭС, если это допускается настоящей Инструкцией, в соответствующей ячейке бланка формы N 1, относящейся к этому реквизиту, обязательно проставляется прочерк.
1.8. Бланк формы N 1 в составе радиочастотной заявки без подписи и печати заявителя к рассмотрению не принимается.
1.9. Реквизиты, помеченные на бланке формы N 1 знаком ((С)), выбираются из соответствующих (совпадающих по наименованию) таблиц словаря, приведенных в данной Инструкции.

КонсультантПлюс: примечание.
Текст, выделенный курсивом в официальном тексте документа, в электронной версии выделен знаком "#".

1.10. В тексте Инструкции курсивом приводятся примеры заполнения пунктов бланка формы N 1. Кроме того, в Приложении В приведены примеры заполнения бланка формы N 1 для различных типов РЭС, в том числе с листами дополнений.

Глава II. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ФОРМЫ N 1

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        Раздел 1. Общие сведения                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 01. "Регистр. N решения, дата"                                        │
│                                                                         │
│    Заполняется радиочастотным органом (РЧО) после вынесения             │
│положительного решения по радиочастотной заявке.                         │
│                                                                         │
│    В пункте указывается номер, число, месяц и год принятого решения.    │
│                                                                         │
│    Например:                                                            │
│ #N 244-ОП, 07.12.97# - оперативное решение ГКРЧ по спутниковой системе; │
│ #N 2245-ОР, 24.06.98# - оперативное решение ГКРЧ по наземному средству; │
│ #N 34/4, 11.04.97# - четвертое решение, принятое на 34-м заседании ГКРЧ.│
│                                                                         │
│    Реквизиты (индексы) решений, принимаемых в рамках военной подсистемы │
│для РЭС специального назначения, устанавливаются РЧО военной подсистемы. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 02. "Код"                                                             │
│    Заполняется радиочастотным органом.                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 03. "Номер РЧЗ, дата"                                                 │
│    Заявителем указывается исходящий номер радиочастотной заявки и через │
│запятую дата отправки ее в РЧО. При последующих обращениях в             │
│радиочастотный орган по данной радиочастотной заявке на стадии           │
│согласования заявитель указывает свой исходящий номер РЧЗ или            │
│регистрационный номер принятого решения.                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Колонка 3 "Представляется для"                                           │
│    Указывается цель представления карточки: регистрация, изменения,     │
│дополнения.                                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Колонка 3 "На этапе"                                                     │
│    Указывается этап состояния РЭС на момент представления заявки:       │
│разработки, модернизации, испытаний, серийного производства, ввоза из-за │
│границы, приобретения у юридического лица.                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Колонка 3 "В дополнение к"                                               │
│    В случае повторного обращения в РЧО указывается исходящий номер и    │
│дата отправки предшествующего документа, направленного в РЧО по данному  │
│РЭС. Если обращение заявителя относится к уже принятому РЧО решению,     │
│заявитель указывает в этой строке регистрационный номер из п. 01 бланка  │
│формы N 1.                                                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Колонка 4 "Гриф секретности, лист, листов"                               │
│    Указывается гриф секретности документа, порядковый номер листа в     │
│документе, общее количество листов документа.                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 1.1. "Шифр РЭС"                                                       │
│    Указывается шифр (условное обозначение) РЭС. Шифр записывается без   │
│кавычек прописными (заглавными) русскими или латинскими буквами.         │
│    Недопустимо написание в п. 1.1 шифров нескольких РЭС.                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 1.2. "Наименование РЭС"                                               │
│    Указывается наименование без кавычек (пример Б). Если шифр (условное │
│обозначение) и наименование РЭС совпадают или наименование отсутствует,  │
│запись производится только в п. 1.1 (примеры А и В).                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примеры заполнения пунктов 1.1, 1.2.

                                   А           Б           В
┌─────────────────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│1.1. Шифр РЭС                │#DR-599T# │#РН-18Б#   │#ЛЕН Б-160#│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│1.2. Наименование РЭС        │-         │#ВОЛЖАНКА# │-          │
└─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 1.3. "Тип и характер РЭС (С)"                                         │
│    Указывается словесное и после запятой условное обозначение типа РЭС в│
│соответствии с таблицей N 1. Допускается в п. 1.3 давать полное          │
│словесное описание данного РЭС (пример А) либо указывать словесное       │
│описание категории (обобщенной характеристики) РЭС (в таблице даны жирным│
│шрифтом, пример Б). В любом случае должна обеспечиваться ясная           │
│принадлежность РЭС к определенной радиослужбе.                           │
│    Если тип РЭС подпадает под реквизит "Прочие типы РЭС": "Прочие РЭС   │
│радионавигационных систем", "Прочие РЭС подвижных служб" и т.п., в п. 1.3│
│заносят словесное описание этого РЭС. Допускается указывать аббревиатуру │
│радиослужбы, к которой принадлежит РЭС.                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примеры заполнения пункта 1.3.

   ┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
А  │1.3. Тип и характер РЭС (С)│#3С фиксированной спутниковой службы, TC# │
   ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
Б  │1.3. Тип и характер РЭС (С)│#РЭС морской радионавигации, GRN#         │
   ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
В  │1.3. Тип и характер РЭС (С)│#РЭС коллективного приема ТВ, BZ#         │
   ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
Г  │1.3. Тип и характер РЭС (С)│#ВПС, РЭС передачи сигналов бедствия и    │
   │                           │безопасности#                             │
   └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 1.4. "Место установки РЭС"                                            │
│    - Для РЭС, включая базовые станции подвижных радиослужб, не меняющих │
│свое местоположение на поверхности Земли, указывается - "Стационарно";   │
│    - Для РЭС, изменяющих свое местонахождение, но не работающих в       │
│движении, указывается - "Перевозимое";                                   │
│    - Для РЭС, предназначенных для работы в движении, указывается        │
│транспортная база (морское судно, речное судно, автомобиль, самолет,     │
│морская платформа, радиозонд, ж/д транспорт и т.п.);                     │
│    - Для портативного РЭС личного пользования указывается - "Носимое";  │
│    - Для РЭС космических станций указывается наименование КА и основные │
│параметры орбиты. Для ГСО указывается точка стояния, для НГСО - наклон   │
│орбиты - i, высота апогея - H , высота перигея - H . Для                 │
│                             а                    п                      │
│негеостационарной орбиты приводятся ее подробные параметры в листе       │
│дополнений к разделу 1 в соответствии с приводимыми в формах МСЭ         │
│ApS4/II-1a, ApS4/II-1b, A4b1, A4b2, A4b3a, A4b3b, A4b4, A4b5.            │
│    Например: #Космическая станция, НГСО, H  = 40 т. км, H  = 12 т. км,  │
│                                           а              п              │
│i = 65°#.                                                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица N 1

СЛОВАРЬ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТА "ТИП И ХАРАКТЕР РЭС"

                Значение реквизита                  	 Условное  
обозначение
 типа РЭС  	
              Наземные радиослужбы, РЭС и системы               	
                   ФИКСИРОВАННАЯ СЛУЖБА - ФС                    	
РЭС радиосвязи фиксированной службы                 	FX         	
РЭС радиорелейных систем                            	FXR        	
радиоудлинитель ФС                                  	FXU        	
РЭС беспроводного доступа ФС                        	FXB        	
прочие РЭС фиксированной службы                     	FXZ        	
             ВОЗДУШНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СЛУЖБА - ВФС               	
РЭС воздушной фиксированной службы                  	AX         	
                 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА - РВС                  	
РЭС радиотелевизионного вещания                     	B          	
РЭС звукового радиовещания                          	BC         	
РЭС телевизионного вещания                          	BT         	
РЭС эфирно-кабельного вещания                       	BTK        	
прочие РЭС радиовещания                             	BZ         	
                     ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА - ПС                      	
РЭС радиосвязи подвижной службы                     	MSC        	
подвижная (мобильная) станция ПС                    	MO         	
РЭС систем поискового радиовызова ПС                	RPG        	
бесшнуровой телефон                                 	MSCT       	
РЭС передачи сигналов бедствия и безопасности ПС    	FS         	
прочие РЭС подвижных служб                          	MSCZ       	
               ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА - ВПС                 	
РЭС воздушной подвижной службы                      	AMSC       	
фиксированная станция ВПС                           	FA         	
фиксированная станция службы (R) - НА ТРАССЕ        	FD         	
фиксированная станция службы (OR) - ВНЕ ТРАССЫ      	FG         	
станция воздушного судна                            	MA         	
РЭС передачи сигналов бедствия и безопасности ВПС   	AFS        	
                МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА - МПС                  	
РЭС морской подвижной службы                        	MMSC       	
береговая станция МПС                               	FC         	
портовая станция                                    	FP         	
судовая станция                                     	MS         	
РЭС систем поискового радиовызова МПС               	MRPG       	
РЭС передачи сигналов бедствия и безопасности МПС   	MFS        	
               СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА - СПС                	
РЭС сухопутной подвижной службы                     	TMSC       	
базовая станция СПС                                 	FB         	
сухопутная подвижная (мобильная) станция            	ML         	
станция речного судна                               	MSL        	
РЭС систем поискового радиовызова СПС               	TRPG       	
                   ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СЛУЖБА - ЛС                     	
радиолюбительские средства (кроме спутниковых)      	AT         	
любительская станция                                	AT         	
      СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ - СЧСВ       	
РЭС передачи стандартных сигналов частоты и         
времени, кроме спутниковых                          	SST        	
           ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ - ВСМ            	
РЭС метеорологии                                    	SM         	
радиозонд                                           	SMR        	
                 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА - РЛС                  	
РЭС радиолокационные                                	RLS        	
радиолокационный транспондер для поиска и спасания  	SART       	
радиолокатор профилей ветра                         	WPR        	
другие типы РЛС                                     	RLSZ       	
                РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА - РНС                 	
РЭС радионавигации                                  	RN         	
ПРОЧИЕ РЭС РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ                	RNZ        	
вращающийся радиомаяк                               	RTN        	
направленный радиомаяк                              	RDN        	
ненаправленный радиомаяк                            	RCN        	
          ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ВРНС            	
РЭС воздушной радионавигации                        	ARN        	
сухопутная станция воздушной радионавигации         	AL         	
подвижная станция воздушной радионавигации          	AM         	
РЭС посадки и взлета                                	MLS        	
радиомаяк воздушной радионавигации                  	RNA        	
вращающийся радиомаяк ВРНС                          	ART        	
направленный радиомаяк ВРНС                         	ARD        	
ненаправленный радиомаяк ВРНС                       	ARC        	
запросчик (ответчик) ВРНС                           	ASIT       	
           МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА - МРНС             	
РЭС морской радионавигации                          	GRN        	
радиопеленгаторная станция                          	RG         	
радиомаяк или буй морской радионавигации            	RNM        	
радиомаяк - указатель места бедствия (РМУМБ)        	TET        	
спутниковый РМУМБ                                   	TE         	
прочие РЭС морской радионавигации                   	GRNZ       	
вращающийся радиомаяк МРНС                          	GRT        	
направленный радиомаяк МРНС                         	GRD        	
ненаправленный радиомаяк МРНС                       	GRC        	
запросчик (ответчик) МРНС                           	MSIT       	
         Космические, спутниковые службы, РЭС и системы         	
РЭС космических (кроме спутниковых) служб           
радиосвязи                                          	WSE        	
           РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - РВСС           	
РЭС РВСС                                            	BE         	
космическая станция (звуковое вещание) РВСС         	EBC        	
космическая станция (телевидение) РВСС              	EBT        	
            ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - ФСС              	
РЭС фиксированной спутниковой службы                	FWS        	
космическая станция ФСС                             	EC         	
земная станция ФСС                                  	TC         	
              ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - ПСС                	
РЭС подвижной спутниковой службы                    	MOE        	
космическая станция ПСС                             	EMO        	
земная станция ПСС                                  	TMO        	
         СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - СПСС         	
РЭС сухопутной подвижной спутниковой службы         	UOE        	
космическая станция СПСС                            	EU         	
земная станция СПСС                                 	TU         	
          МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - МПСС           	
РЭС морской подвижной спутниковой службы            	GOE        	
космическая станция МПСС                            	EG         	
земная станция МПСС                                 	TG         	
         ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - ВПСС          	
РЭС воздушной подвижной спутниковой службы          	JOE        	
космическая станция ВПСС                            	EJ         	
земная станция ВПСС                                 	TJ         	
             ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - ЛСС              	
спутниковое радиолюбительское средство              	TA         	
             СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ              
                  И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ - ССЧСВ                    	
спутниковое РЭС передачи стандартных сигналов       
частоты и времени                                   	SSE        	
         СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЛИ - ССИЗ           	
РЭС службы исследований Земли                       	HZ         	
космическая станция ССИЗ                            	EW         	
земная станция ССИЗ                                 	TW         	
РЭС обеспечения геодезических исследований          	HZZ        	
             СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ - СКИ              	
РЭС службы космических исследований                 	HK         	
космическая станция СКИ                             	EH         	
земная станция СКИ                                  	TH         	
           СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ - ССРО           	
РЭС спутниковой службы радиоопределения             	LL         	
космическая станция ССРО                            	EL         	
подвижная земная станция ССРО                       	TL         	
          РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - РНСС          	
РЭС и системы спутниковой радионавигации            	RNE        	
земная станция РНСС                                 	TN         	
космическая станция РНСС                            	EN         	
РЭС сухопутной РНСС                                 	URN        	
космическая станция СРНСС                           	ETU        	
подвижная земная станция СРНСС                      	TTU        	
РЭС морской РНСС                                    	QRN        	
космическая станция МРНСС                           	EQ         	
судовая земная станция МРНСС                        	TQ         	
РЭС воздушной РНСС                                  	ORN        	
космическая станция ВРНСС                           	EO         	
земная станция воздушного судна                     	TO         	
прочие РЭС и системы спутниковой радионавигации     	RNZ        	
запросчик (ответчик) РНСС                           	SIT        	
судовой запросчик-ответчик РНСС                     	MSIT       	
             СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ - СКЭ              	
земная станция СКЭ                                  	TT         	
космическая станция СКЭ                             	ET         	
РЭС телеуправления космическое                      	ED         	
РЭС телеуправления земное                           	TD         	
РЭС телеметрическое космическое                     	ER         	
РЭС телеметрическое земное                          	TR         	
РЭС траекторных измерений космическое               	EK         	
РЭС траекторных измерений земное                    	TK         	
                  МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - МС                    	
РЭС межспутниковой службы                           	EWS        	
               РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА - РАС                	
РЭС радиоастрономии                                 	RA         	
РЭС радионаблюдения                                 	RAZ        	
           МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - МСС           	
РЭС спутниковой метеорологической службы            	MET        	
РЭС космическое МСС                                 	EM         	
РЭС земное МСС                                      	TM         	
                         ПРОЧИЕ СЛУЖБЫ                          	
                РЭС радиотелеметрии                 	RT         	
РЭС определения параметров движения: высоты,        
скорости, пеленга                                   	RTD        	
РЭС передачи специальной информации                 	ZI         	
РЭС радиоуправления                                 	RD         	
РЭС для специальных целей                           	RDS        	
РЭС разведки                                        	ZR         	
РЭС активной (пространственной) маскировки          	ZAM        	
РЭС радиоэлектронного подавления                    	ZK         	
                  Прочие типы РЭС                   	ZZ         	
радиомикрофон                                       	RMPH       	
радиомодем                                          	ZRM        	
РЭС оповещения и сигнализации                       	ZOP        	
экспериментальная станция                           	EX         	
РЭС настройки и калибровки радиоприемных устройств  	EXZ        	

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 1.5. "Назначение РЭС"                                                 │
│    В дополнение к пункту 1.3 кратко характеризуется основное            │
│функциональное назначение (область применения) РЭС в создаваемой или     │
│действующей сети, системе (прием и передача данных, подача программ ТВ,  │
│репортажная ТВ-станция и др.). Для земных станций, кроме того,           │
│указывается роль РЭС (центральная, узловая станция, абонентская,         │
│ретрансляционная). При оформлении РЧЗ в ходе НИР (ОКР) на макет или      │
│установку для проведения натурного эксперимента в п. 1.5 указывают цель  │
│экспериментальных исследований (пример Г).                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примеры заполнения пункта 1.5.

   ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
А  │1.5. Назначение РЭС│#Космический ретранслятор#                        │
   ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
Б  │1.5. Назначение РЭС│#Центральная ЗС в спутниковой сети "БАНК-12"#     │
   ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
В  │1.5. Назначение РЭС│#Для создания сети сотовой связи СПР-ОП#          │
   ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
Г  │1.5. Назначение РЭС│#Изучение свойств сигналов, отраженных от искусст-│
   │                   │венно созданных неоднородностей в ионосфере#      │
   └───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 1.6. "Район использования"                                            │
│    Указывается наименование места или района (региона), где             │
│предполагается использовать РЭС данного типа. Если в качестве района     │
│использования указывается наименование населенного пункта (город,        │
│поселок, село), то перед его наименованием ставят букву г., п., с., а    │
│также указывается его административная принадлежность (район, область).  │
│Для космических станций указывается зона обслуживания КА.                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примеры заполнения пункта 1.6.

   ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
А  │1.6. Район использования│#г. Санкт-Петербург и ближайшие пригороды#   │
   ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
Б  │1.6. Район использования│#п. Красивый, Летний район, Воронежская      │
   │                        │область#                                     │
   ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
В  │1.6. Район использования│#Территория Российской Федерации#            │
   └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 1.7. "Пользователь РЭС"                                               │
│    При создании выделенной, производственно-технологической или         │
│спутниковой сети связи указывается юридическое лицо - пользователь       │
│(оператор) сети (например, ЗАО "Транкинг"). В общем случае, включая сеть │
│общего пользования, указывается - "Общего пользования". В случае         │
│необходимости указываются основные пользователи.                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 1.8. "Система (комплекс), в которую входит РЭС"                       │
│    Указывается шифр и (или) условное обозначение системы (комплекса,    │
│стандарта), к которой относится заявляемое РЭС.                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примеры заполнения пункта 1.8.

   ┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
А  │1.8. Система (комплекс), в которую входит РЭС    │#ССС "ГОРИЗОНТ"#    │
   ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
Б  │1.8. Система (комплекс), в которую входит РЭС    │#Система MMDS#      │
   ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
В  │1.8. Система (комплекс), в которую входит РЭС    │#Стандарт GSM-900#  │
   └─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 1.9. "Необходимость регистрации в МСЭ"                                │
│    Указывается необходимость международно-правовой защиты в МСЭ         │
│(да/нет).                                                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Раздел 2. ПОЛОСЫ ЧАСТОТ (ПлЧ)                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 2. "ПОЛОСЫ ЧАСТОТ (ПлЧ)"                                          │
│    Приводятся данные о запрашиваемых (присвоенных) полосах частот по    │
│каждому радиопередающему (ПРД) и радиоприемному (ПРМ) устройству,        │
│входящему в состав РЭС. Полосы частот ПРД и ПРМ описываются их           │
│граничными значениями (минимальными и максимальными частотами).          │
│    При нескольких радиопередатчиках (радиоприемниках) полосы частот ука-│
│зываются по возрастанию граничных частот и заносятся в таблицу раздела 2.│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Строка 2.1. "Номер ПлЧ"                                                  │
│    Для полос ПРД вписываются нечетные номера, а для полос ПРМ - четные  │
│номера.                                                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Строка 2.2. "Мин. частота ПлЧ" <*>                                       │
│    Вписываются минимальные значения частоты полос частот соответственно │
│для ПРД и ПРМ.                                                           │
│    Размерность частоты указывается русскими буквами к, М, Г.            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Строка 2.3. "Макс. частота ПлЧ" <*>                                      │
│    Вписываются максимальные значения частоты полос частот               │
│соответственно для ПРД и ПРМ.                                            │
│    Размерность частоты указывается русскими буквами к, М, Г.            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<*> Если заявитель запрашивает конкретные номиналы рабочих частот, минимальная/максимальная частота заявляемой полосы частот определяется путем вычитания из номинала/прибавления к номиналу нижней/верхней рабочей частоты РЭС половины значения необходимой полосы частот заявляемого класса излучения, занимающего максимальную необходимую полосу частот, максимального значения изменения несущей частоты из-за нестабильности и максимального допплеровского изменения частоты.

Примеры заполнения раздела 2 бланка формы N 1 см. в Приложении В.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         Раздел 3. СОСТАВ И ТТХ                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 3. "СОСТАВ И ТТХ"                                                 │
│    В разделе приводятся данные о составе, структуре, функциональных     │
│связях и тактико-технических характеристиках РЭС в различных режимах его │
│работы.                                                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│              ┌───┐                 ┌───┐                 ┌───┐          │
│п. 3.1. "ПРД: │   │", п. 3.2. "ПРМ: │   │", п. 3.3. "АНТ: │   │"         │
│              └───┘                 └───┘                 └───┘          │
│    Если в состав системы входит несколько радиопередатчиков и/или       │
│радиоприемников, антенн РЭС, заполняются после составления на отдельном  │
│листе структурной схемы системы (РЭС). Радиопередатчики, радиоприемники  │
│и антенны, входящие в состав РЭС, на структурной схеме и в пунктах 3.1 - │
│3.3 нумеруются одинаково (радиопередатчики - нечетными, радиоприемники - │
│четными номерами, а антенны - последовательными номерами, которые        │
│предваряются буквой А). Номера нескольких передатчиков, приемников или   │
│антенн отделяются друг от друга точкой с запятой.                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                  ┌───┐                  │
│п. 3.4. "Структурная схема системы (РЭС) см. лист │   │"                 │
│                                                  └───┘                  │
│    Указывается номер листа дополнений, содержащего структурную схему. На│
│структурной схеме приводятся внутренние и внешние функциональные связи   │
│системы (РЭС), то есть все типы РЭС, входящих в заявляемую систему, все  │
│радиопередатчики, радиоприемники, антенны, входящие в каждый тип РЭС, их │
│соединения между собой, а также взаимодействие РЭС в системе в различных │
│режимах работы.                                                          │
│    Полосы частот передачи и радиопередатчики обозначаются               │
│последовательно нечетными номерами, полосы частот приема и радиоприемники│
│- четными номерами, антенны обозначаются последовательными номерами,     │
│предваряемыми буквой А. Для систем, предусматривающих спутниковый        │
│ретранслятор, в структурной схеме приводится шифр космического аппарата  │
│(КА) или спутниковой сети, номера  полос частот Земля - космос и космос -│
│Земля, номера антенн КА.                                                 │
│   Если система (РЭС) работает в нескольких режимах, в которых           │
│взаимодействуют разные РЭС (или их составные части), допускается         │
│изображение структурной схемы такой системы (РЭС) на нескольких листах   │
│дополнений, отдельно для каждого режима или их совокупности. Если        │
│взаимодействующее РЭС входит в ранее заявленную систему (РЭС, сеть), на  │
│структурной схеме системы приводится лишь шифр взаимодействующего РЭС и  │
│номера антенн, взаимодействующих с заявляемой системой (РЭС, сетью).     │
│    При заявлении спутниковых систем к форме N 1 на космическую станцию  │
│прилагаются рисунки зон обслуживания космической станции с указанием     │
│коэффициентов усиления бортовых антенн на прием и передачу: максимальных │
│и по контуру зон обслуживания.                                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 3.5. "Номер режима"                                                   │
│    Указываются отдельными строками номера используемых режимов работы   │
│РЭС. Режимы перечисляют по мере возрастания величины НШПИ или скорости   │
│передачи. Перечислив режимы работы РЭС и присвоив им номера, используемые│
│режимы повторяют в колонках 3.5 таблиц соответствующих разделов:         │
│    4. "ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПЕРЕДАТЧИКА",                                │
│    5. "ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА" и                                 │
│    6. "ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ" с учетом взаимосвязей, заданных в        │
│разделе 3 "СОСТАВ И ТТХ" для данного устройства.                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 3.6. "Краткая характеристика режима. Тип передачи"                    │
│    Записывается словесное определение режимов работы с учетом номеров,  │
│присвоенных в колонке 3.5. Режимы работы должны соответствовать процессу │
│работы РЭС по решаемым функциональным задачам с неизменным алгоритмом    │
│функционирования. В таблице N 2 приведен перечень типов передачи         │
│(обязательный реквизит), а также рекомендуемые наиболее употребительные  │
│характеристики режимов, относящиеся к определенному типу передачи и      │
│поясняющие режим работы РЭС. Цифрой 1 помечена первая характеристика     │
│режима, а цифрой 2 - дополнительная поясняющая.                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 3.7. "Номер ПлЧ"                                                      │
│    Для каждого режима через запятую указываются номера соответствующих  │
│полос частот передачи и приема из ячеек строки 2.1, в которых работает   │
│РЭС в данном режиме.                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица N 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ РЭС

            Тип передачи             
       (обязательный реквизит)       	     Характеристика режима РЭС     
       (поясняющий реквизит)       	
Телевидение                          	аналоговое, цифровое               	
Звуковое вещание                     	аналоговое, цифровое               	
Телефония                            	аналоговая, цифровая               	
Передача данных                      		
Телеграфия                           		
Передача цифровой информации         		
Телеуправление, телеметрия           	1) аналоговая, цифровая;           
2) одноканальная, многоканальная   	
Радионавигационная система           	ДЕККА, ГЛОНАСС, ЛОРАН, GPS и др.   	
Радиолокация                         	ЛЧМ, ФКМ и др.                     	
Передача сигналов                    	вызова, тревоги, оповещения        	
GPS, ГЛОНАСС (GLONASS) и др.         	прием сигналов от ИСЗ              	
Передача шумоподобных сигналов       		
Передача немодулированной несущей    		

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. п. 3.8 - 3.11. "Состав элементарных РЭС, функционирующих в режиме":   │
│"N элементарного РЭС", "N АНТ элемент. РЭС", "N АНТ функц-но связ. РЭС", │
│"Имя функционально связанного РЭС"                                       │
│    Применительно к различным режимам работы РЭС и в соответствии со     │
│структурной схемой РЭС указываются функциональные связи                  │
│радиопередатчиков, радиоприемников и антенн между собой (внутренние      │
│связи), а также их функциональные связи с другими РЭС (внешние связи).   │
│    Если в описываемом режиме в составе РЭС функционирует                │
│радиопередатчик (радиоприемник, то в соответствии со структурной схемой  │
│РЭС, прилагаемой к п. п. 3.1 - 3.3, в колонке 3.8 указывается номер      │
│этого радиопередатчика (радиоприемника), в колонке 3.9 - номер антенны,  │
│с которой он работает, а в колонках 3.10, 3.11 - номер антенны и номер   │
│радиоприемника (радиопередатчика), с которым он функционально связан.    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 3.12. "Тактико-технические характеристики РЭС", "Наименование         │
│характеристики", "Значение", "Размерность"                               │
│    Указываются общие технические характеристики РЭС, определяющие его   │
│функциональные задачи и возможности в описываемом эксплуатационном       │
│режиме, а также тактические характеристики РЭС, оговоренные техническим  │
│заданием на разработку, техническим описанием или техническими условиями,│
│но не входящие в реквизиты других пунктов карточки по форме N 1. Для     │
│радиопередающих устройств спутниковых систем указывают максимальное и    │
│через дробь минимальное значение эквивалентной изотропно-излучаемой      │
│мощности (ЭИИМ) на несущую.                                              │
│    Написание в ячейке колонки 3.5 номера и заполнение характеристик в   │
│ячейке колонки 3.12 следующего режима начинают с новой строки после      │
│заполнения характеристик предыдущего режима. В листе дополнений для      │
│земных станций спутниковой связи, независимо от типа службы,             │
│дополнительно указывается мощность и максимальная спектральная плотность │
│мощности на несущую ИСЗ в режиме ретрансляции сигналов этих земных       │
│станций, а также наименование соответствующих приемных и передающих лучей│
│ИСЗ и через дробь коэффициенты усиления антенн ИСЗ этих лучей.           │
│    В таблице N 3 приведены необходимые тактико-технические              │
│характеристики РЭС для основных систем, служб.                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Пример для земной станции.

┌──────┐---┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Номер │   │       Тактико-технические характеристики РЭС        │
│режима│   ├───────────────────────────────┬─────────┬───────────┤
│      │   │ Наименование характеристики   │Значение │Размерность│
├──────┤---├───────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 3.5  │   │            3.12               │         │           │
├──────┤---├───────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│  2   │   │#ЭИИМ на несущую (макс./мин.)# │#60.8/54#│#дБВт#     │
├──────┤---├───────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│      │   │#Необходимая полоса на несущую#│#2560#   │#кГц#      │
├──────┤---├───────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│      │   │#Скорость передачи информации# │#254#    │#кбит/с#   │
└──────┘---└───────────────────────────────┴─────────┴───────────┘

Пример для листа дополнений к п. 3.12.

            Наименование характеристики             	Значение	Размерность	
                        3.12                        			
#Назв. приемного луча ИСЗ/Коэффициент усил. луча#   	#OGE/19#	#-/дБ#     	
#Назв. передающего луча ИСЗ/Коэффициент усил. луча# 	#OGE/19#	#-/дБ#     	
#Мощность ретранслятора ИСЗ на несущую#             	#12#    	#дБВт#     	
#Макс. спектр. плотн. мощн. ретранслятора ИСЗ на    
несущую#                                            	#-60.96#	#дБВт/Гц#  	

Таблица N 3

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
УКАЗЫВАЕМЫЕ В КОЛОНКАХ 3.12 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА
И ОСОБЕННОСТЕЙ РЭС

Система, служба	Наименование ТТХ (рекомендуемые реквизиты)	  Размерность 	
Радиорелейная  
система        	Длина пролета                             	км            	
	Количество пролетов                       		
	Количество стволов                        		
	Частотный план N                          	Рек. МСЭ-Р    	
	Непосредственное преобразование частоты   	да/нет        	
Земные станции 
спутниковых    
служб          	ЭИИМ на несущую (миним./максим.)          	дБВт          	
	Необходимая полоса на несущую             	кГц, МГц, ГГц 	
	Скорость передачи информации              	кбит/с, Мбит/с	
Сухопутная     
подвижная      
служба         	Дальность связи                           	км            	
	Количество каналов предварительной        
настройки                                 		
	Дуплексный разнос каналов                 	кГц, МГц      	
	Радиус действия в ячейке, зоны (для       
сотовых сетей)                            	км            	
	Количество повторяющихся ячеек            		
	Количество абонентов                      		
Радиолокацион- 
ная система    	Распознавание типа объекта                	да/нет        	
	Точность измерения угла места             	град.         	
	Точность измерения азимута                	град.         	
	Точность измерения высоты                 	м             	
	Точность измерения дальности              	м             	
	Точность установки рабочей частоты        	МГц           	
Общесистемные  
ТТХ (при их    
наличии)       	Коэффициент готовности                    		
	Вероятность безотказной работы            		
	Вероятность ошибки допустимая             		
	Длительность работы дежурного режима      	час.          	
	Максимальное время вхождения в связь      	сек.          	
	Коэффициент использования частот          		

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПЕРЕДАТЧИКА                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   ┌───┐                                                                 │
│"N │   │"                                                                │
│   └───┘                                                                 │
│    В заголовке раздела после слов "ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПЕРЕДАТЧИКА      │
│  ┌───┐                                                                  │
│N │   │" указывается номер радиопередатчика из п. 3.1, к которому        │
│  └───┘                                                                  │
│относятся указанные в разделе технические характеристики. Характеристики │
│последующего радиопередатчика приводятся на отдельном бланке формы N 1   │
│или листе дополнений.                                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 4.1. "Рабочие частоты (номиналы или формула их получения)"            │
│    Указывается номинал минимальной рабочей частоты и далее в порядке    │
│возрастания номиналы других рабочих частот, на которых может работать    │
│РЭС (см. пример А), либо вписывают формулу образования последующих       │
│рабочих частот, в которой указывают номинал минимальной рабочей частоты, │
│величину и размерность шага сетки, количество шагов N, образующих весь   │
│спектр рабочих частот (см. пример Б). В случае РЭС с несколькими         │
│стволами в формулу добавляется величина и размерность разноса между      │
│стволами, умноженные на количество стволов М (см. пример В).             │
│    Следует при этом учитывать, что номинал нижней рабочей частоты РЭС   │
│будет отстоять вверх по частоте от нижней границы запрашиваемого         │
│диапазона не менее чем на величину B /2, то есть половину необходимой    │
│                                    Н                                    │
│ширины полосы излучения (B ), указанной в колонке 4.4 "Класс излучения"  │
│                          Н                                              │
│для наиболее широкополосного класса излучения данного РЭС, а номинал     │
│верхней рабочей частоты соответственно ниже верхней границы диапазона на │
│величину B  / 2.                                                         │
│          Н                                                              │
│    Для спутниковых систем "Горизонт" ("Экспресс"), "Евтелсат" и         │
│"Интелсат" вносится запись "Определяются оператором и назначаются        │
│Главгоссвязьнадзором России", при этом в пункте 4.2 шаг сетки не         │
│указывается, а ставится прочерк.                                         │
│    Для радиорелейных станций, а также для аппаратуры, отвечающей        │
│принятым в Российской Федерации стандартам, допускается ссылка типа "В   │
│соответствии с Рекомендацией МСЭ-Р 497" или "По стандарту GSM-900" на    │
│принятые (одобренные) в Российской Федерации документы.                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примеры заполнения пункта 4.1.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                       ┌────────────────────────────────┐│
│    А.4.1. Рабочие частоты             │#121,5 МГц, 156,8 МГц, 234 МГц# ││
│                                       └────────────────────────────────┘│
│                  Примеры написания расчетной формулы:                   │
│                                    ┌───────────────────────────────────┐│
│    Б.4.1. Рабочие частоты          │#137,008 МГц + 0,025 МГц х (N - 1),││
│                                    │где N = 1 - 39#                    ││
│                                    └───────────────────────────────────┘│
│   Для данного случая номинал верхней рабочей частоты равен:             │
│137,008 + 0,025 х 39 = 137,983 МГц и при B  = 16 кГц все рабочие частоты │
│                                          Н                              │
│укладываются в заявляемую полосу 137 - 138 МГц.                          │
│    Для расчета номинала частоты любого рабочего канала применяется      │
│формула:                                                                 │
│                                                                         │
│                    f   = f   + ДЕЛЬТА f х (N - 1),                  (1) │
│                     pn    p1                                            │
│                                                                         │
│    где:                                                                 │
│    f   - номинал рабочей частоты N-го канала, МГц;                      │
│     pn                                                                  │
│    f   - номинал рабочей частоты 1-го канала, МГц;                      │
│     p1                                                                  │
│    при этом:                                                            │
│                                                                         │
│                        f   >= f       + B  / 2,                     (2) │
│                         p1     minПлЧ    Н                              │
│                                                                         │
│    N - номер искомого рабочего канала;                                  │
│    ДЕЛЬТА f - шаг сетки (из пункта 4.2 бланка формы N 1), МГц.          │
│    Для определения максимально допустимого количества каналов K  в      │
│                                                                с        │
│заданной полосе частот используется формула (3):                         │
│                                                                         │
│             K  = [(f       - f      ) / ДЕЛЬТА f] - 1.              (3) │
│              с      maxПлЧ    minПлЧ                                    │
│                                                                         │
│                            ┌───────────────────────────────────────────┐│
│    В.4.1. Рабочие частоты  │#394,025 МГц + [0,025 МГц х (N - 1)] +     ││
│                            │[0,5 МГц х (M - 1)]; N = 1 - 39; M = 1 - 3#││
│                            └───────────────────────────────────────────┘│
│   В примере В нижняя рабочая частота 394,025 МГц (N = 0, M = 0),        │
│               верхняя рабочая частота 394,025 МГц + [0,025 х (40 - 1)] +│
│[0,5 х (4 - 1)] = 399,5 МГц.                                             │
│    Таким расчетом удостоверяется, что рабочие частоты не выходят за     │
│границы заявляемой полосы.                                               │
│    Формула (4) служит для расчета номинала любой из рабочих частот в    │
│заявляемой полосе частот:                                                │
│                                                                         │
│      f   = [f   + ДЕЛЬТА f х (N - 1)] + [ДЕЛЬТА F    х (M - 1)],    (4) │
│       pn     p1                                  ств                    │
│                                                                         │
│    где:                                                                 │
│    f   - номинал рабочей частоты N-го канала, МГц;                      │
│     pn                                                                  │
│    f   - номинал рабочей частоты 1-го канала, МГц;                      │
│     p1                                                                  │
│    f   >= f       + B  / 2, то есть номинал частоты первого (нижнего)   │
│     p1     minПлЧ    Н                                                  │
│рабочего канала должен быть равен или выше номинала нижней границы       │
│запрашиваемой (выделяемой) полосы частот (пункт 2.2 бланка формы N 1);   │
│    N - номер искомого рабочего канала;                                  │
│    ДЕЛЬТА f - шаг сетки (из пункта 4.2 бланка формы N 1), МГц;          │
│    M - порядковый номер ствола, в котором находится искомый канал;      │
│    ДЕЛЬТА F    - расстояние между соседними стволами, МГц.              │
│            ств                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 4.2. "Шаг сетки"                                                      │
│    Указывается величина и размерность шага сетки частот (для примеров Б │
│и В в п. 4.1 они составляют - "#0,025 МГц#"). Допускается указывать через│
│точку с запятой несколько значений шага сетки, если РЭС может работать с │
│разным разносом частот.                                                  │
│    Например: "#12,5 кГц; 25 кГц#".                                      │
│    Формулы расчета рабочих частот для дополнительных значений шага сетки│
│помещаются на листе дополнений к п. 4.1.                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 4.3. "Тип перестройки частоты"                                        │
│    Указывается способ перестройки частоты при работе в штатном режиме, а│
│именно: дискретный, плавный, без перестройки; и метод перестройки:       │
│ручной, адаптивный <*>, программный.                                     │
│    В случае специальных способов автоматизированной или автоматической  │
│перестройки частоты на листе дополнений указывают основные характеристики│
│системы перестройки частоты.                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 3.5. "Номер режима"                                                   │
│    Указываются номера режимов работы РЭС из колонки 3.5 раздела 3 бланка│
│формы N 1.                                                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 4.4. "Класс излучения (С)"                                            │
│    Указывается полное условное обозначение класса излучения в           │
│соответствии с Регламентом радиосвязи, то есть четырехзначное кодовое    │
│обозначение необходимой ширины полосы и без пропуска трехзначное кодовое │
│обозначение самого класса излучения (см. главу III данной Инструкции).   │
│При наличии специфической особенности излучения в случае необходимости   │
│указываются дополнительные характеристики (8-й, 9-й знаки). См. примеры А│
│и Б.                                                                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 4.5. "Краткая характеристика класса излучения"                        │
│    Дается краткая словесная характеристика класса излучения и, при      │
│необходимости уточнения типа модуляции, приводится дополнительно ее      │
│аббревиатура (см. таблицу N 4). Кроме того, в случае нестандартных       │
│классов излучения на отдельных листах дополнений даются, при             │
│необходимости, пояснения к структуре сигналов, уточняется характер       │
│передаваемых сообщений и способ формирования излучаемого сигнала.        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<*> Адаптивный метод - способность системы (РЭС) изменять рабочую частоту в ответ на изменение условий приема полезного сигнала.

Примеры заполнения пунктов 4.4 и 4.5.

   ┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
   │  Класс излучения (С)  │   Краткая характеристика класса излучения    │
   ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
   │         4.4           │                     4.5                      │
   ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
А  │#8M20-G9DDC#           │#4-х позиционная QPSK, кодовое уплотнение#    │
   ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
Б  │#250K-F3EGN#           │#ЧМ-монофоническое вещание без уплотнения#    │
   ├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
В  │#21K5-F1D#             │#Одноканальная передача данных с ЧМ#          │
   └───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

Таблица N 4

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ АББРЕВИАТУРЫ ТИПОВ МОДУЛЯЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МСЭ-Р (К ПУНКТУ 4.5)

  Кодовое  
обозначение	     Тип модуляции сигнала     	  Type of signal modulation  	
пи/4 QPSK  	пи/4 четвертично-фазовая       
манипуляция                    	quaternary phase shift       
keying                       	
ADM        	адаптивная дельта-модуляция    	adaptive delta modulation    	
ADPCM      	адаптивная дифференциальная    
импульсно-кодовая модуляция    	adaptive differntial pulse   
code modulation              	
ADSM       	асинхронная дельта-сигма-      
модуляция                      	asynchronous delta sigma     
modulation                   	
AFM        	амплитудно-частотная модуляция 	amplitude-frequency          
modulation                   	
APCM       	адаптивная импульсно-кодовая   
модуляция                      	adaptive pulse-code          
modulation                   	
APK        	амплитудно-фазовая манипуляция 
(система манипуляции)          	amplitude phase keying       
(keyed-system)               	
APM        	амплитудно-фазовая модуляция   	amplitude phase modulation   	
APSK       	амплитудно-фазовая манипуляция 	amplitude phase shift keying 	
BCFSK      	частотная манипуляция двоичным 
кодом                          	binary code frequency shift  
keying                       	
BDM        	двоичная дельта-модуляция      	binary delta modulation      	
BDPSK      	двоичная дифференциальная      
фазовая манипуляция            	binary differential phase    
shift keying                 	
BFSK       	двоичная частотная манипуляция 	binary frequency shift       
keying                       	
BPSK       	относительная фазовая          
манипуляция                    	binary phase shift keying    	
CAP        	амплитудно-фазовая модуляция   
без несущей                    	carrierless AM-PM            	
CASK       
M = 16     	когерентая амплитудная         
манипуляция                    	coherent amplitude shift     
keying BIPOLAR               	
CASK       
M = 2      	когерентная амплитудная        
манипуляция однополярная       	coherent amplitude shift     
keying UNIPOLAR              	
CDM        	компрессированная дельта-      
модуляция                      	companded delta modulation   	
CFM        	компрессированная частотная    
модуляция                      	companded frequency          
modulation                   	
CFSK       
M = 2, 4   	когерентная частотная          
манипуляция                    	coherent frequency shift     
keying                       	
CIM        	импульсно-кодовая модуляция    	coded impulse modulation     	
CPFSK      	контролируемая (когерентная)   
фазо-частотная манипуляция     	controlled PFSK              	
CPM        	фазовая модуляция с непрерывной
фазой                          	continuous phase modulation  	
CPSK       	когерентная фазовая манипуляция	coherent phase shift keying  	
CQPSK      	когерентная четвертичная       
фазовая манипуляция            	coherent quadriphase shift   
keying                       	
DDM        	относительная дискретная       
модуляция                      	difference discrete          
modulation                   	
DECPSK     	дифференциально-кодированная   
когерентная фазовая манипуляция	differentially encoded       
coherent phase shift keying  	
DEPSK      	дифференциально-кодированная   
фазовая манипуляция            	differential encoded phase   
shift keying                 	
DFSK       	двойная частотная манипуляция  	double frequency shift       
keying                       	
DM         	дельта-модуляция               	delta modulation             	
DMT        	многотоновая модуляция         
(Дискретный мультитон)         	multitone modulation         
(discrete Multitone)         	
DPCM       	дифференциальная импульсно-    
кодовая модуляция              	differential pulse-code      
modulation                   	
DPCM       	дельта-импульсно-кодовая       
модуляция                      	delta pulse-code modulation  	
DPM        	дифференциальная фазовая       
модуляция                      	differential phase           
modulation                   	
DPPM       	дифференциальная импульсно-    
позиционная модуляция          	differential pulse position  
modulation                   	
DPSK       
M = 2 (4,  
8, 16)     	дифференциальная фазовая       
манипуляция                    	differential phase shift     
keying                       	
DQPSK      	дифференциальная QPSK          
(см. QPSK)                     	differential QPSK            	
FFSK       	фильтруемая частотная          
манипуляция                    	ffltred FSK                  	
FM         	частотная модуляция            	frequency modulation         	
FMFB       	частотная модуляция с обратной 
связью                         	frequency modulation         
feedback                     	
FM-PM      	частотно-фазовая модуляция     	frequency modulation - phase 
modulation                   	
FSK        	частотная манипуляция          	frequency shift keying       	
GFPM       	частотно-позиционная модуляция 
со стробированием              	gated frequency position     
modulation                   	
GMSK       	минимальная манипуляция с гаус-
совым фильтром или гауссовская 
минимальная манипуляция        	gaussiam filtered minimum    
shift keying or gaussian     
minimum shift keying         	
GTFM       	"прирученная" частотная        
модуляция                      	generalized tamed frequency  
modulation                   	
HADM       	гибридная аналогово-цифровая   
модуляция                      	hibrid analog and digital    
modulation                   	
HM         	гибридная модуляция или фоновая
модуляция                      	hibrid modulation or hum     
modulation                   	
LDM        	линейная дельта-модуляция      	linear delta modulation      	
LPCM       	линейная импульсно-кодовая     
модуляция                      	linear pulse code modulation 	
MFKP       	многочастотная манипуляция     	multi-frequency key pulsing  	
MFSK       	многократная или многоуровневая
частотная манипуляция          	multiple or multilevel FSK   	
MPSK       	многократная фазовая           
манипуляция                    	multiple PSK                 	
MSK        	минимальная манипуляция        	minimum shift keying         	
NBFM       	узкополосная частотная         
модуляция                      	narrow-band frequency        
modulation                   	
NCASK      
M = 2      	некогерентная амплитудная      
манипуляция                    	nocoherent amplitude shift   
keying                       	
NCFSK      
M = 2 (4,  
8)         	некогерентная частотная        
манипуляция                    	nocoherent frequency shift   
keying                       	
OQPSK      	квадратурно-фазовая манипуляция
со сдвигом (частоты)           	offset QPSK                  	
PACM       	амплитудная импульсно-кодовая  
модуляция                      	pulse amplitude code         
modulation                   	
PAM        	амплитудно-фазовая модуляция,  
амплитудно-импульсная модуляция
АИМ                            	phase amplitude modulation,  
pulse-amplitude modulation   	
PBM        	пакетно-импульсная модуляция   	pulse burst modulation       	
PCM-FM     	ИКМ-ЧМ (импульсно-кодовая      
модуляция)                     	pulse-code frequency         
modulation                   	
PDBM       	двоичная фазо-импульсная       
модуляция                      	pulse delay binary           
modulation                   	
PDM-FM     	ШИМ-ЧМ (широтно-импульсная     
модуляция)                     	pulse-frequency modulation   	
PFM        	ЧИМ (частотно-импульсная       
модуляция)                     	pulse frequency modulation   	
PFSK       	частотно-фазовая манипуляция   	phase frequency shift keying 	
PHDM       	фазо-разностная модуляция      	phase difference modulation  	
PIM        	ФИМ (фазо-импульсная модуляция)	pulse interval modulation    	
PM         	фазовая модуляция              	phase modulation             	
PNM        	импульсно-числовая модуляция   	pulse number modulation      	
PPBM       	двоичная поляризационно-       
импульсная модуляция           	pulse polarization binary    
modulation                   	
PPM        	фазо-импульсная модуляция      	pulse phase modulation       	
PRM        	ЧИМ (частотно-импульсная       
модуляция)                     	pulse rate modulation        	
PSK        	фазовая манипуляция            	phase shift keying           	
PTM        	ШИМ и фазо-временная модуляция 	pulse time modulation and    
phase time modulation        	
QAM        
 m = 4 (16)	квадратурно-амплитудная        
модуляция                      	quadrature amplitude         
modulation                   	
QM         	квадратурная модуляция         	quadrature modulation        	
QPAM       	АИМ с квантованием             	quantized pulse amplitude    
modulation                   	
QPSK       	квадратурно-фазовая манипуляция	quadrature phase shift       
keying                       	
QPSK       	четвертично-фазовая манипуляция	quaternary phase shift       
keying                       	
RPSK       	относительная фазовая          
манипуляция                    	relative phase shift keying  	
SDM        	статистическая дельта-модуляция	statistic delta modulation   	
SFM        	ЛЧМ и пространственная         
частотная модуляция            	swept frequency or           
space frequency modulation   	
SIDM       	дельта-модуляция с единичной   
интеграцией                    	single integration delta     
modulation                   	
SQFM       	симметричная квадратичная      
частотная модуляция            	symmetric quadratic          
frequency modulation         	
SQPS       	ступенчатая квадратурно-фазовая
манипуляция                    	staggered QPSK               	
SSM        	модуляция с расширенным        
спектром                       	spread spectrum modulation   	
SSPSK      	фазовая манипуляция с          
расширенным спектром           	spread spectrum phase shift  
keying                       	
TFM        	управляемая частотная модуляция	tamed frequncy modulation    	
WBFM       	широкополосная частотная       
модуляция                      	wideband frequency           
modulation                   	

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 4.6. "Номер ПлЧ"                                                      │
│    Указывается номер полосы частот, присвоенный в соответствующей ячейке│
│строки 2.1.                                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                          ┌───┐                          │
│п. п. 4.7 - 4.9. "Ширина полосы излучения │   │ Гц на уровне"            │
│                                          └───┘                          │
│    В заголовке в прямоугольнике указывается размерность ширины полосы   │
│русскими буквами (к, М, Г). Колонки заполняются для каждого режима работы│
│отдельной строкой в соответствии с действующей нормативно-технической    │
│документацией (НТД) на данный тип РЭС.                                   │
│    Если для разных режимов работы РЭС действующими нормативными         │
│документами определено неодинаковое значение уровня Х, после указания    │
│ширины полосы излучения (ШПИ) для каждого режима указывают через дробную │
│черту значение уровня Х, к которому относится эта ШПИ. Если все          │
│приводимые режимы относятся к одному уровню Х, то его значение           │
│вписывается в заголовок колонки 4.9, тогда после значения ШПИ дробная    │
│черта и указание уровня не ставятся.                                     │
│    В случае, когда ГОСТ или нормы ГКРЧ предусматривают требования по    │
│ширине полосы излучения на уровнях, отличных от заданных в таблице в     │
│п. п. 4.7 - 4.9, включая сигналы с распределенным спектром, параметры    │
│РЭС по внеполосным излучениям должны быть приведены на листе дополнений  │
│в виде графического изображения ограничительной линии спектра.           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                 ┌───┐                                   │
│п. 4.7. "Ширина полосы излучения │   │ Гц на уровне" "-3 дБ" <*>         │
│                                 └───┘                                   │
│    Указывается ширина полосы излучения на уровне -3 дБ относительно     │
│нулевого уровня, определяемого действующими НТД.                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                 ┌───┐                                   │
│п. 4.8. "Ширина полосы излучения │   │ Гц на уровне" "-30 дБ" <*>        │
│                                 └───┘                                   │
│    Указывается ширина полосы излучения на уровне -30 дБ относительно    │
│нулевого уровня, определяемого действующими НТД.                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                 ┌───┐                ┌───┐              │
│п. 4.9. "Ширина полосы излучения │   │ Гц на уровне" "│   │ дБ" <*>      │
│                                 └───┘                └───┘              │
│    Указывается ширина полосы излучения на уровне -Х дБ. Рекомендуемый   │
│уровень Х = -(60 - 90) дБ. В частности, для уровня Х = -90 дБ ширина     │
│полосы излучения указывается, если она предусмотрена в ТЗ (ТУ) на данное │
│РЭС.                                                                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 4.10. "Мощность излучения" "Вид (С)"                                  │
│    Указывается обозначение вида мощности на выходе радиопередатчика в   │
│соответствии со словарем таблицы N 5.                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<*> Когда нормы ГКРЧ или действующие в Российской Федерации стандарты предусматривают требования по ширине полосы излучения на уровнях, отличных от предусмотренных в п. п. 4.7 - 4.9, включая сигналы с распределенным спектром, параметры РЭС по внеполосным излучениям должны быть приведены на листе дополнений в виде графического изображения ограничительной линии спектра. В случае сигнала с распределенным спектром пункты 4.7 - 4.8 не заполняются.

Таблица N 5

СЛОВАРЬ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТА: ВИД МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ

    Вид мощности передатчика    	          Обозначение          	
Средняя мощность                	СР                             	
Импульсная мощность             	ИМП                            	
Мощность несущей                	НСЩ                            	
Пиковая мощность огибающей      	ПИК                            	

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 4.11. "Мощность излучения" "Миним., дБВт"                             │
│    Указывается в дБВт минимальное значение мощности на выходе           │
│передатчика. Для РЭС с нерегулируемой мощностью передатчика ее значение  │
│указывают в колонке 4.12, а в 4.11 ставят прочерк. Если мощность         │
│регулируется, в колонке 4.11 указывается значение минимальной мощности со│
│звездочкой, а в лист дополнений вносятся необходимые пояснения.          │
│    В ряде случаев в технических описаниях РЭС мощность передатчика      │
│указывается в ваттах (Вт). Пересчет производится по формуле:             │
│                                                                         │
│                          P     = 10 lg P, Вт.                           │
│                           дБВт                                          │
│                                                                         │
│    Наиболее характерные значения перевода мощности передатчика из кВт,  │
│Вт или милливатт (мВт) в дБВт приведены в таблице N 6.                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 4.12. "Мощность излучения" "Максим., дБВт"                            │
│    Указывается в дБВт максимальное значение мощности на выходе          │
│передатчика. Для РЭС с нерегулируемой мощностью передатчика ее значение  │
│указывают в колонке 4.12, а в 4.11 ставят прочерк.                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица N 6

мВт 	дБВт 	 мВт 	дБВт 	 Вт 	дБВт	 Вт 	дБВт	кВт 	дБВт	 кВт 	дБВт 	
1   	-30  	30   	-15  	1   	0   	30  	15  	1   	30  	200  	53   	
1,5 	-28  	50   	-13  	1,5 	1,8 	50  	17  	3   	36  	300  	55   	
2   	-27  	80   	-11  	2   	3   	80  	19  	5   	37  	400  	56   	
2,5 	-26  	100  	-10  	2,5 	4   	100 	20  	10  	40  	500  	57   	
3   	-25  	150  	-8   	3   	4,8 	150 	22  	15  	42  	1000 	60   	
5   	-23  	200  	-7   	5   	7   	200 	23  	25  	44  	2500 	64   	
7   	-21  	250  	-6   	7   	8,5 	250 	24  	50  	47  	5000 	67   	
10  	-20  	500  	-3   	10  	10  	500 	27  	75  	49  	10000	70   	
15  	-18  	750  	-1   	15  	12  	750 	29  	100 	50  	50000	77   	
25  	-16  	1000 	0    	25  	14  	1000	30  	150 	52  	10000	80   	

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 4.13. "Макс. спектр. плотн. м-ти, дБВт/Гц"                            │
│    Указывается максимальная спектральная плотность мощности на выходе   │
│передатчика, если ее величина оговаривается техническим заданием или     │
│техническими условиями на РЭС. Для РЭС космических (спутниковых) систем  │
│заполнение колонки 4.13 обязательно.                                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 4.14. "Параметры модуляции" "Наименование параметра" "Значение"       │
│"Размерность"                                                            │
│    Приводятся в соответствии с таблицей N 7 параметры модуляции,        │
│требующиеся для расчета необходимой ширины полосы излучения по           │
│действующей нормативно-технической документации (нормы ГКРЧ, ГОСТ), а    │
│также, где необходимо, уточняющие спектральные, мощностные и временные   │
│характеристики излучения.                                                │
│    Пример: Для класса излучения #PON (РЛС "Балтика-2")#: в пункте 4.14  │
│указано: #прямоугольный импульс с плоской вершиной, длительность импульса│
│0,05 мкс, период повторения - 0,33 мс#.                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица N 7

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ, УКАЗЫВАЕМЫХ В П. 4.14
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССА ИЗЛУЧЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМОГО В П. 4.4

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Кодовое обозначение класса│  Обязательные реквизиты модуляции, │
│   излучения, указанного   │  указываемые в п. 4.14 для данного │
│        в пункте 4.4       │        класса излучения <1>        │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│A1A, A1B <2>               │B, Бод                              │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│A1C, A3C, R3C              │F , Гц     F , Гц                   │
│                           │ B          H                       │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│A2A, A2B                   │B, Бод     F , Гц                   │
│                           │            B                       │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│A3E, A3EJN, A3EKN, A3ELN,  │F , Гц     F , Гц                   │
│A3EGN, A3EHN               │ B          H                       │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│A7D                        │F , Гц     F , Гц        D, Гц      │
│                           │ B          H                       │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│B8EJN <3>, B9W             │F , Гц                              │
│                           │ B                                  │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│D7W                        │B, Бод     K                        │
│                           │            f                       │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│F1B, F1D, F1T, F9E         │B, Бод     D, Гц                    │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│F2B, F2D, F7BDX <4>        │B, Бод     ДЕЛЬТА F, Гц  D, Гц      │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│F1C, F3C, F3E, F3F         │F , Гц     D, Гц                    │
│                           │ B                                  │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│F3EJN <5>, F3EKN, F3ELN,   │F , Гц     D, Гц                    │
│F3EGN, F3EHN, F3F          │ B                                  │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│F7D, F7E, F9B, F9D         │B, Бод     ДЕЛЬТА F, Гц  D, Гц  N   │
│                           │                                 f  │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│F7W (стандарта DECT) <6>   │B , бит/с  D, Гц                    │
│                           │ d                                  │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│F8B                        │B, Бод     ДЕЛЬТА F, Гц             │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│F8E (ТРРЛ)                 │F , Гц     D, Гц                    │
│                           │ B                                  │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│F8WWN                      │F , Гц     D       , Гц             │
│                           │ B          разм.ТВ                 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│G1B, G1D, G1E, G1F, G1W <7>│B, Бод     K_                       │
│                           │             f                      │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│G2B, G2D                   │B, Бод     ДЕЛЬТА F, Гц  N          │
│                           │                          f         │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│G3E                        │F , Гц     D, Гц                    │
│                           │ B                                  │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│G7D, G7E, G7F, G7W <7>     │B, Бод     ДЕЛЬТА F, Гц, K          │
│                           │                          f         │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│H2B                        │B, Бод     F , Гц                   │
│                           │            B                       │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│H3EJN                      │F , Гц     F , Гц                   │
│                           │ B          H                       │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│J2BBN                      │B, Бод     F , Гц                   │
│                           │            П                       │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│J7B, J3NJN                 │F , Гц     F , Гц                   │
│                           │ B          H                       │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│K1B                        │F   , Гц   тау, мкс                 │
│                           │ max                                │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│M7D, M7E                   │тау, мкс   дельта ,      дельта     │
│                           │                 f             r    │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│PON, PONAN                 │тау, мкс   ТЭТА                     │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Q1B                        │тау, мкс   D, Гц         ТЭТА       │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│R3EJN, R3EGN, R7B          │F , Гц     F , Гц                   │
│                           │ B          H                       │
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

    --------------------------------
    <1> См. список условных сокращений Инструкции.
    <2> Указывается вид линии связи: с замираниями или без них.
    <3> Указывается количество независимых полос частот.
    <4> Указывается наличие синхронизации каналов.
    <5>  Указывается наличие предкоррекции АЧХ, в системах с пилот-сигналом
указывать F   вместо F .
           пс         B
    <6>  Для цифровых систем передачи скорость телеграфирования указывается
не в бодах, а в битах в секунду - B , бит/с.
                                   d
    <7> Для систем с фазовой модуляцией дополнительно указываются параметры
изменения фазы: K  или ДЕЛЬТА фи - сдвиг фазы, град.
                 f

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 4.15. "Тип выходного прибора: (С)"                                    │
│    В соответствии со словарем таблицы N 8 указывается тип выходного     │
│прибора.                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица N 8

СЛОВАРЬ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТА "ТИП ВЫХОДНОГО ПРИБОРА:"

Магнетрон                                                       	
Клистрон                                                        	
Лампа обратной волны (ЛОВ)                                      	
Лампа бегущей волны (ЛБВ)                                       	
Полупроводниковый прибор                                        	
Амплитрон                                                       	
Минитрон                                                        	
Другие типы выходных приборов (при возможности, указывать       
конкретно)                                                      	

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 4.16. "Относительная нестабильность частоты:"                         │
│    Указывается относительная нестабильность частоты радиопередатчика в  │
│                            -6                   -6                      │
│показательной форме - Х х 10  . Например: #5 х 10  #.                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. п. 4.17 - 4.20. "Относительный уровень побочных излучений:"           │
│    Указывается в децибелах величина относительного уровня побочных      │
│излучений.                                                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 4.17. "На гармониках (до 3f ):"                                       │
│                              p                                          │
│    Указывается в децибелах величина относительного уровня побочных      │
│излучений до третьей гармоники рабочей частоты - 3f  включительно.       │
│                                                   p                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 4.18. "На гармониках (выше 3f ):"                                     │
│                                p                                        │
│    Указывается в децибелах величина относительного уровня побочных      │
│излучений на гармониках выше третьей гармоники рабочей частоты - 3f .    │
│                                                                   p     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 4.19. "Прочие виды побочных излучений:"                               │
│    Указывается в децибелах величина относительного уровня прочих видов  │
│побочных излучений.                                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 4.20. "Уровень шумовых излучений:"                                    │
│    Указывается в децибелах величина относительного уровня шумовых       │
│излучений.                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   ┌───┐                                                                 │
│"N │   │"                                                                │
│   └───┘                                                                 │
│    В заголовке раздела 5 бланка формы N 1 "ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА│
│  ┌───┐                                                                  │
│N │   │" указывается номер радиоприемника из п. 3.2.                     │
│  └───┘                                                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 5.1. "Тип приемника: (С)"                                             │
│    Указывается наименование типа радиоприемника: прямого усиления,      │
│супергетеродинный, другие типы ПРМ.                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 5.2. "Рабочие частоты (номиналы или формула их получения):"           │
│    Указывается номинал минимальной рабочей частоты и далее в порядке    │
│возрастания номиналы других рабочих частот, на которых может работать    │
│РЭС, либо после номинала минимальной рабочей частоты вписывают формулу   │
│образования последующих рабочих частот. Указываются величина и           │
│размерность шага сетки, количество шагов, образующих весь спектр рабочих │
│частот. Для спутниковых систем "Горизонт" ("Экспресс"), "Евтелсат" и     │
│"Интелсат" вносится запись "Определяются оператором и назначаются        │
│Главгоссвязьнадзором России", при этом в пункте 5.3 шаг сетки не         │
│указывается, а ставится прочерк.                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 5.3. "Шаг сетки:"                                                     │
│    Указывается величина и размерность шага сетки частот. Допускается    │
│указывать через точку с запятой несколько значений шага сетки, если РЭС  │
│может работать с разным разносом частот.                                 │
│    Например: #12,5 кГц; 25 кГц#.                                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 3.5. "Номер режима"                                                   │
│    Указываются номера режимов работы РЭС из колонки 3.5 раздела 3       │
│бланка формы N 1.                                                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 5.4. "Принимаемые классы излучения (С)"                               │
│    Указывается класс излучения принимаемых сигналов (см. главу III      │
│данной Инструкции).                                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 5.5. "Номер ПлЧ"                                                      │
│    Указывается номер полосы частот, присвоенный в п. 2.1 раздела 2      │
│бланка формы N 1.                                                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                     ┌───┐               │
│Подзаголовок к пунктам 5.6 и 5.7 "Чувствительность в │   │"              │
│                                                     └───┘               │
│    В подзаголовке указывают размерность дБВт для чувствительности       │
│радиоприемника, помещаемых в колонках 5.6 "пороговая" и 5.7 "реальная".  │
│Пересчет размерности чувствительности приемника из мкВ в дБВт            │
│производится по формуле (6):                                             │
│                                                                         │
│                                          -6                             │
│                                   (U х 10  )                            │
│                         P = 10 lg ----------,                       (6) │
│                                      R                                  │
│                                       вх                                │
│                                                                         │
│    где:                                                                 │
│    R   - входное сопротивление, Ом;                                     │
│     вх                                                                  │
│    P - чувствительность в дБВт;                                         │
│    U - чувствительность в мкВ.                                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            ┌───┐                                        │
│п. 5.6. "Чувствительность в │   │" "пороговая"                           │
│                            └───┘                                        │
│    Указывается в дБВт величина пороговой чувствительности. Для РЭС,     │
│использующих широкополосные сигналы, колонка заполняется при наличии     │
│данных.                                                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            ┌───┐                                        │
│п. 5.7. "Чувствительность в │   │" "реальная"                            │
│                            └───┘                                        │
│    Для всех РЭС указывается в дБВт величина реальной чувствительности.  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 5.8. "Защ. отнош. к помехе, дБ"                                       │
│    Указывается минимальное отношение сигнала к помехе на входе          │
│радиоприемника, при котором обеспечивается требуемое качество            │
│функционирования РЭС.                                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 5.9. "Тип помехи"                                                     │
│    Фиксируется тип помехи, к которой относится указанное в п. 5.8       │
│защитное отношение (шумовая помеха или иное мешающее излучение).         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Пример заполнения пунктов 3.5, 5.4 - 5.9.

┌──────┬─────────────┬─────┬──────────────────┬───────────────┬───────────┐
│Номер │ Принимаемые │Номер│ Чувствительность │  Защ. отнош.  │Тип помехи │
│режима│   классы    │ ПлЧ │      ┌──────┐    │ к помехе, дБ  │           │
│      │излучения (С)│     │    в │#дБВт#│    │               │           │
│      │             │     │      └──────┘    │               │           │
│      │             │     ├─────────┬────────┤               │           │
│      │             │     │пороговая│реальная│               │           │
├──────┼─────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│ 3.5  │    5.4      │ 5.5 │   5.6   │  5.7   │      5.8      │    5.9    │
├──────┼─────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│#1#   │#16K5F3E#    │#4#  │#-#      │#-20#   │#10#           │#шумовая#  │
├──────┼─────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│#2#   │#272KG7D#    │#2#  │#-130#   │#-120#  │#6#            │#F7E#      │
└──────┴─────────────┴─────┴─────────┴────────┴───────────────┴───────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                           ┌───┐         │
│Подзаголовок к пунктам 5.10 - 5.12 "Полоса пропускания УВЧ │   │ Гц на   │
│                                                           └───┘         │
│уровне"                                                                  │
│    В квадрат подзаголовка (к колонкам 5.10 - 5.12) вписывается          │
│размерность полосы пропускания русскими буквами (#к, М, Г#).             │
│    Для радиоприемников, не содержащих УВЧ, в колонках 5.10 - 5.12       │
│указываются соответствующие полосы пропускания входной цепи              │
│радиоприемника или ставится прочерк.                                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                 ┌───┐                                   │
│п. 5.10. "Полоса пропускания УВЧ │   │ Гц на уровне" "-3 дБ"             │
│                                 └───┘                                   │
│    Приводится ширина полосы пропускания УВЧ на уровне -3 дБ.            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                 ┌───┐                                   │
│п. 5.11. "Полоса пропускания УВЧ │   │ Гц на уровне" "-30 дБ"            │
│                                 └───┘                                   │
│    Приводится ширина полосы пропускания УВЧ на уровне -30 дБ.           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                 ┌───┐                ┌───┐              │
│п. 5.12. "Полоса пропускания УВЧ │   │ Гц на уровне" "│   │ дБ"          │
│                                 └───┘                └───┘              │
│    Указывается ширина полосы пропускания УВЧ, как правило, по уровню    │
│-60 дБ или в подзаголовке указывается другой уровень, на котором измерена│
│полоса пропускания.                                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 5.13. "N и вид настройки гетеродина"                                  │
│    Приводятся на отдельных строках номера всех гетеродинов с указанием  │
│номера и вида их настройки (например, N 1 - верхняя или N 2 - нижняя).   │
│    В случае применения приемников со следящим фильтром в колонку 5.13   │
│вписываются слова "следящий фильтр" или аббревиатура СФ.                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                ┌───┐                                    │
│п. 5.14. "Промежуточная частота │   │ Гц"                                │
│                                └───┘                                    │
│    Указывается размерность и значение промежуточных частот для          │
│соответствующего гетеродина, указанного в пункте 5.13.                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                            ┌───┐        │
│Подзаголовок к пунктам 5.15 - 5.17 "Полоса пропускания УПЧ, │   │ Гц на  │
│                                                            └───┘        │
│уровне"                                                                  │
│    В подзаголовке к этим колонкам вписывается размерность полосы        │
│пропускания (#к, М, Г#).                                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                  ┌───┐                                  │
│п. 5.15. "Полоса пропускания УПЧ, │   │ Гц на уровне" "-3 дБ"            │
│                                  └───┘                                  │
│    Приводится ширина полосы пропускания УПЧ (УПЧ-1, УПЧ-2) на уровне    │
│-3 дБ.                                                                   │
│    В случае применения приемников со следящим фильтром в колонку 5.15   │
│вписывается значение шумовой полосы фильтра на уровне -3 дБ.             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                  ┌───┐                                  │
│п. 5.16. "Полоса пропускания УПЧ, │   │ Гц на уровне" "-30 дБ"           │
│                                  └───┘                                  │
│    Приводится ширина полосы пропускания УПЧ (УПЧ-1, УПЧ-2) на уровне    │
│-30 дБ.                                                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                  ┌───┐                ┌───┐             │
│п. 5.17. "Полоса пропускания УПЧ, │   │ Гц на уровне" "│   │ дБ"         │
│                                  └───┘                └───┘             │
│    Указывается ширина полосы пропускания УПЧ, как правило, по уровню    │
│-60 дБ или в подзаголовке указывается другой уровень, на котором измерена│
│полоса пропускания.                                                      │
│    В случае заполнения колонок 5.15 и 5.16 колонка 5.17 может не        │
│заполняться.                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Пример заполнения пунктов 5.13 - 5.17.

┌─────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┐
│N и вид настройки│Промежуточная│    Полоса пропускания УПЧ,     │
│   гетеродина    │  частота,   │      ┌───┐                     │
│                 │  ┌───┐      │      │#М#│ Гц на уровне        │
│                 │  │#М#│ Гц   │      └───┘                     │
│                 │  └───┘      ├──────────┬──────────┬──────────┤
│                 │             │          │          │┌─────┐   │
│                 │             │  -3 дБ   │  -30 дБ  ││#-60#│ дБ│
│                 │             │          │          │└─────┘   │
├─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│      5.13       │    5.14     │   5.15   │  5.16    │   5.17   │
├─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│#1-нижняя#       │#1500#       │#130#     │#200#     │#300#     │
├─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│#2-верхняя#      │#70#         │#40#      │#65#      │#80#      │
├─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│#СФ#             │#1#          │#0,12#    │#-#       │#-#       │
└─────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 5.18. "Относительная нестабильность частоты гетеродина:"              │
│    Указывается относительная нестабильность частоты гетеродина в        │
│                                      -6                                 │
│показательной форме. Например, #2 х 10  #.                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. п. 5.19 - 5.23. "Избирательность ПРМ по:"                             │
│    Заголовок.                                                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            ┌───┐                                        │
│п. 5.19. "Соседнему каналу: │   │ дБ"                                    │
│                            └───┘                                        │
│    Указывается избирательность радиоприемника по соседнему каналу приема│
│в децибелах.                                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                              ┌───┐                                      │
│п. 5.20. "Зеркальному каналу: │   │ дБ"                                  │
│                              └───┘                                      │
│    Указывается избирательность радиоприемника по зеркальному каналу     │
│приема в децибелах.                                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      ┌───┐                                              │
│п. 5.21. "Другим ПКП: │   │ дБ"                                          │
│                      └───┘                                              │
│    Указывается избирательность радиоприемника по другим побочным        │
│каналам приема в децибелах.                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                       ┌───┐                             │
│п. 5.22. "Блокир. и перекр. искажения: │   │ дБ"                         │
│                                       └───┘                             │
│    Указывается в децибелах избирательность радиоприемника (или          │
│динамический диапазон и через запятую уровень восприимчивости) по        │
│блокированию или по перекрестным искажениям, указав через дробь букву "б"│
│или "п" соответственно.                                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                              ┌───┐                                      │
│п. 5.23. "Интермодуляционная: │   │ дБ"                                  │
│                              └───┘                                      │
│    Указывается избирательность радиоприемника по интермодуляции в       │
│децибелах.                                                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                             ┌───┐                       │
│п. 5.24. "Эквивалентная шумовая температура: │   │ °К"                   │
│                                             └───┘                       │
│    Указывается эквивалентная шумовая температура приемника в градусах   │
│Кельвина (°К).                                                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                  ┌───┐                  │
│п. 5.25. "Допустимое увелич. экв. шум. темпер-ры: │   │ %"               │
│                                                  └───┘                  │
│    Приводится допустимое изменение эквивалентной шумовой температуры,   │
│выраженное в процентах.                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    В таблице, описывающей характеристики антенны, могут содержаться     │
│данные о нескольких антеннах, предусмотренных структурной схемой (см.    │
│п. 3.4).                                                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 6.0. "Номер АНТ"                                                      │
│    Указывается (с буквой А) номер антенны из п. 3.3, к которому         │
│относятся указанные в разделе технические характеристики.                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 6.1. "Назначение антенны (С)"                                         │
│    Записывается: передающая, приемная, приемопередающая.                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 6.2. "Тип антенны (С)"                                                │
│    Заполняется в соответствии со словарем таблицы N 9.                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 6.3. "Размер антенны"                                                 │
│    Указываются величины основных геометрических размеров антенны        │
│описываемого типа: наименование размера (длина - L, диаметр - D, высота  │
│- H, виток - V), значение величины, единица размерности (м, виток).      │
│    Для сложных антенных систем, фазированных решеток и т.п. на листе    │
│дополнений приводится чертеж (рисунок) антенны с указанием               │
│геометрических размеров элементов системы.                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 3.5. "Номер режима"                                                   │
│    Указываются номера режимов работы РЭС из колонки 3.5 раздела 3 бланка│
│формы N 1.                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица N 9

СЛОВАРЬ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТА "ТИП АНТЕННЫ"

  Тип антенны   	                  Тип антенны                  	
Вибраторная     	Рамочная                                       	
Штыревая        	Фазированная решетка (щелевая, рупорная и др.) 	
Щелевая         	Волновой канал                                 	
Рупорная        	Бегущей волны                                  	
Зеркальная <*>	Логопериодическая                              	
Коллинеарная    	Магнитная                                      	
Линзовая        	Антенные системы <**>	
Спиральная      	Другие типы антенн <**>	

--------------------------------
<*> В категорию зеркальных антенн входят параболическая, Кассегрена, Грегори, рупорно-параболическая и т.п.
<**> В случае, если тип антенны относится к категории "Другие типы антенн" или "Антенные системы", в карточку вносится краткое словесное пояснение, а также на дополнительном листе к пункту 6.3 приводится рисунок (чертеж) с указанием основных геометрических размеров антенной системы и ее главных элементов.

Пример заполнения пунктов 3.5, 6.0 - 6.3.

Номер
 АНТ 	    Назначение    
   антенны (С)    	 Тип антенны 
     (С)     	      Размер антенны       	Номер 
режима	
 6.0 	       6.1        	     6.2     	             6.3           	 3.5  	
#А1# 	#Передающая#      	#Спиральная# 	#D витка = 50 см, (число   
витков) V = 4#             	#1#   	
#А2# 	#Приемная#        	#Зеркальная# 	#D рефлектора = 1,5 м,     
(высота фазового центра)   
H = 10 м#                  	#1#   	
#А3# 	#Приемопередающая#	#Вибраторная#	#L вибратора = 3 м#        	#2#   	

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. п. 6.4 - 6.10. Диаграмма направленности антенны (ДНА)                 │
│    Приводится описание структуры и характеристики диаграммы             │
│направленности антенны (ДНА) в широкой полосе частот для различных       │
│режимов функционирования РЭС. Номер режима при этом указывается в        │
│колонке 3.5 в соответствии с нумерацией режимов, приведенной в таблице   │
│раздела 3 "Состав и ТТХ".                                                │
│    В случае, когда в описываемом режиме антенна используется как        │
│приемопередающая, характеристики ДНА записываются в таблице в двух       │
│строках. При этом в верхней строке указываются характеристики ДНА при    │
│работе антенны на передачу, а в нижней - на прием.                       │
│    Более полная информация о диаграмме направленности антенны приводится│
│на отдельных листах в графической, табличной или аналитической формах.   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 6.4. "Номер и наименование луча"                                      │
│    Указывается наименование луча (основной, зональный, парциальный и    │
│т.п.) и, при необходимости, его номер (например, зональный N 1,          │
│зональный N 2 и т.п.).                                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 6.5. "Положение луча в пространстве"                                  │
│    Указывается положение луча в пространстве или в одной из плоскостей, │
│если оно неизменное. При этом указывается:                               │
│    - для антенн стационарных наземных РЭС и земных станций с            │
│фиксированным положением луча - "фиксированное";                         │
│    - для антенн подвижных наземных РЭС и земных станций, положение луча │
│которых изменяется в одной из плоскостей, - "произвольное";              │
│    - для антенн, устанавливаемых на геостационарных ИСЗ, -              │
│географические координаты в градусах и минутах точки прицеливания луча;  │
│    - для антенн, устанавливаемых на негеостационарных ИСЗ, - "в         │
│подспутниковую точку" или указывается отклонение от надира, град.        │
│    При необходимости положение луча в пространстве описывается более    │
│подробно в пояснительной записке к бланку формы N 1.                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                 ┌───┐                                                   │
│п. 6.6. "Частота │   │ Гц"                                               │
│                 └───┘                                                   │
│    Указывается рабочая частота в середине полосы частот РЭС, к которой  │
│относятся данные измерений диаграммы направленности антенны.             │
│    Как правило, это частота, близкая к рассчитанной по формуле:         │
│                                                                         │
│                           (f    - f   ) / 2,                            │
│                             max    min                                  │
│                                                                         │
│    где f    и f    - границы полосы частот, указанные в п. п. 2.2 и 2.3 │
│         max    min                                                      │
│бланка формы N 1 для данного режима.                                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 6.7. "Коэф-т усилен., дБ"                                             │
│    При описании диаграммы направленности антенны для перечисленных в    │
│колонке 6.6 частот, в колонке 6.7 указывается коэффициент усиления       │
│антенны применительно к частоте, указанной в 6.6.                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 6.8. "Ширина ДНА на уровне -3 дБ, град." "Гориз. пл."                 │
│    Указывается ширина луча ДНА в градусах на уровне -3 дБ в             │
│горизонтальной плоскости применительно к частоте, указанной в п. 6.6.    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 6.9. "Ширина ДНА на уровне -3 дБ, град." "Верт. пл."                  │
│    Указывается ширина луча ДНА в градусах на уровне -3 дБ в             │
│вертикальной плоскости применительно к частоте, указанной в п. 6.6.      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 6.10. "Уровень боковых лепестков" "Сектор углов, град."               │
│    Указываются границы сектора углов, отражающие характерные уровни     │
│боковых лепестков. При этом сектор углов указывается относительно        │
│максимума ДНА (в колонке 6.7). Для стационарных РЭС, данные о которых    │
│представляются поэкземплярно и положение луча которых строго             │
│зафиксировано и известно, в колонке 6.10 указываются абсолютные границы  │
│сектора углов.                                                           │
│    Допускается указывать вместо величин сектора углов ссылку на         │
│действующие Рекомендации МСЭ-Р. Для описания ДНА применяется также       │
│аналитическая формула.                                                   │
│    Для спутниковых систем уровень боковых лепестков в границах секторов │
│углов приводится по формуле в соответствии с приложением ПРS5 (ПР29-14)  │
│Регламента радиосвязи.                                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 6.11. "Уровень боковых лепестков" "Уровень, дБ"                       │
│    Указывается в дБ максимальный уровень боковых лепестков ДНА в данном │
│секторе.                                                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 6.12. "Точность навед., град."                                        │
│    Указывается в градусах угловая точность наведения антенны.           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 6.13. "Зона обслуживания"                                             │
│    При необходимости указывается зона обслуживания.                     │
│    Для антенн космической станции дается ссылка на рисунок зоны         │
│обслуживания ИСЗ, а для антенн земных станций - направление на ИСЗ       │
│(точка стояния в град. и наименование КА).                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            Раздел 7. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННО-ФИДЕРНОГО ТРАКТА            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 7.1. "Тип фидера: (С) <*>"                                            │
│    Указывается номер антенны, к которой относится данный фидер, и в     │
│соответствии со словарем таблицы N 10 выбирается наименование типа       │
│фидера.                                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<*> В случае нескольких антенн на листе дополнений указываются параметры АФТ, относящиеся к антенне, указываемой в п. 6.2.

Таблица N 10

СЛОВАРЬ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТА "ТИП ФИДЕРА"

                       Значения реквизита                       	
Волноводная линия                                               	
Коаксиальная линия                                              	
Двухпроводная симметричная линия                                	
Четырехпроводная симметричная линия                             	
Двухпроводная полосковая симметричная линия                     	
Полосковая несимметричная линия                                 	

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 7.2. "Критическая частота АФТ: <*>"                                   │
│    Указываются значение и размерность критической частоты.              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 7.3. "Волновое сопротивление АФТ: <*>"                                │
│    Приводятся значение и размерность волнового сопротивления АФТ.       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 7.4. "Затухание АФТ на ПРМ, дБ: <*>"                                  │
│    Указывается в дБ затухание в антенно-фидерном тракте (с учетом       │
│адаптеров) на прием.                                                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│п. 7.5. "Затухание АФТ на ПРД, дБ: <*>"                                  │
│    Указывается в дБ затухание в антенно-фидерном тракте (с учетом       │
│адаптеров) на передачу.                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<*> В случае нескольких антенн на листе дополнений указываются параметры АФТ, относящиеся к антенне, указываемой в п. 6.2.

Пример заполнения пунктов 7.1 - 7.5.

7.1. Тип фидера: (С)                   	#А2, Волноводная линия# 	
7.2. Критическая частота АФТ:          	#9700 МГц#              	
7.3. Волновое сопротивление АФТ:       	#75 Ом#                 	
7.4. Затухание АФТ на ПРМ, дБ:         	#2,5#                   	
7.5. Затухание АФТ на ПРД, дБ:         	#3#                     	

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│п. 7.6. "Тип и характеристики поляризации: (С)"                          │
│    В соответствии со словарем таблицы N 11 указывается тип поляризации  │
│излучаемой (принимаемой) волны. Указывается также, к приему или передаче │
│относится данная поляризация. При необходимости на листе дополнений      │
│указываются дополнительные характеристики эллипса поляризации (угол      │
│наклона и коэффициент эллиптичности соответственно) и направление        │
│вращения вектора поляризации излучаемой (принимаемой) волны ("левое",    │
│"правое").                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица N 11

СЛОВАРЬ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТА "ТИП ПОЛЯРИЗАЦИИ"

                       Значения реквизита                       	
Горизонтальная                                                  	
Вертикальная                                                    	
Наклонная                                                       	
Круговая                                                        	
Эллиптическая                                                   	

Примеры заполнения пункта 7.6.

 п. 7.6 	        "Тип и характеристики поляризации (С)"         	
1       	#Эллиптическая - на прием/передачу#                    	
2       	#Вертикальная - на передачу. Горизонтальная - на прием#	
3       	#Круговая правая - на передачу. Левая - на прием#      	

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Раздел 8. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭМС     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Раздел 8. "Меры по повышению помехозащищенности и обеспечению ЭМС"       │
│    В разделе 8, при необходимости, указываются технические меры защиты  │
│от помех и организационные мероприятия по обеспечению ЭМС РЭС.           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примеры:

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
А  │#Согласование частотных и временных режимов работы с РЭС "ПАНОРАМА" и │
   │6К9-У#.                                                               │
   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
Б  │#Синхронизация работы с РВК-71-Н, размещенными в радиусе 1,5 км#.     │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Раздел 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    В разделе 9 бланка формы N 1 помещена таблица для реквизитов         │
│заявителя (заказчик, разработчик, изготовитель).                         │
│    В первой строке "Организация (предприятие)" указываются официальные  │
│наименования заказчика, разработчика, изготовителя.                      │
│    Во второй строке "Адрес, телефон" указывается город или населенный   │
│пункт, номер телефона (факса) и, при наличии, адрес электронной почты    │
│заказчика, разработчика и изготовителя.                                  │
│    В третьей строке "Подпись (Должность, Ф.И.О.)" в столбце 9.1 указыва-│
│ется официальная должность и Ф.И.О. заявителя, подписавшего заполненный  │
│бланк формы N 1, заверенные круглой печатью организации-заявителя.       │
│    Если заявителем является физическое лицо, его подпись должна быть    │
│заверена нотариусом.                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Пример:

                   9.1. Заказчик      9.2. Разработчик   9.3. Изготовитель
┌──────────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│ Организация  │        #АО        │  #ТОО "Прогресс"#  │      #ТОО       │
│(предприятие) │"Стальконструкция"#│                    │   "Прогресс"#   │
├──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Адрес, телефон│#Нижний Волочок,   │#Верхний Волочок,   │#Верхний Волочок,│
│              │тлф 456-678-234    │тлф 455-6745-456#   │тлф 455-6745-456#│
│              │E-mail: stalk@co3# │                    │                 │
├──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Подпись       │#Гл. технолог АО   │#Главный конструктор│                 │
│(Должность,   │Сидоренко П.П.#    │Елкин П.А.#         │                 │
│Ф.И.О.)       │             печать│                    │                 │
└──────────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘

Глава III. ОБОЗНАЧЕНИЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ
(к колонкам 4.4 и 5.4 бланка формы N 1)

А. Класс излучения представляет собой совокупность основного и внеполосного излучений и обозначается установленными условными знаками характеристик основного излучения. Полное обозначение класса радиоизлучения содержит указание в кодированной форме необходимой ширины полосы излучения (НШПИ) и символьной части совокупности характеристик.

КонсультантПлюс: примечание.
Пункты, выделенные жирным шрифтом и затененные в официальном тексте документа, в электронной версии выделены знаком "&".

Пример обозначения: #1M55G9D# (соответствующие пункты в таблицах выделены жирным шрифтом и затенены).
Б. Необходимая ширина полосы излучения (НШПИ) рассчитывается в соответствии с действующими нормами и стандартами на внеполосные излучения и обозначается по следующим правилам:
1. Величина НШПИ выражается тремя цифрами и одной латинской буквой (буква является десятичной запятой и отражает размерность значащих цифр).
2. Доли герц и герцы обозначаются буквой H, килогерцы - K, мегагерцы - M и гигагерцы - G.
3. Первый знак обозначения НШПИ не должен быть нулем или буквами K, M, G, означающими размерность. Например, недопустимы обозначения 0H12 или K517, а должны быть H120 или 517H соответственно.

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Значение НШПИ для градаций│Условное обозначение НШПИ для градаций│
├────────────┬─────────────┼──────────────────┬───────────────────┤
│   нижней   │   верхней   │      нижней      │      верхней      │
├────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│0,001 Гц    │0,009 Гц     │H001              │H009               │
│0,01 Гц     │0,099 Гц     │H010              │H099               │
│0,1 Гц      │0,999 Гц     │H100              │H999               │
│1 Гц        │9,99 Гц      │1H00              │9H99               │
│10 Гц       │99,9 Гц      │10H0              │99H9               │
│100 Гц      │999 Гц       │100H              │999H               │
│1 кГц       │9,99 кГц     │1K00              │9K99               │
│10 кГц      │99,9 кГц     │10K0              │99K9               │
│100 кГц     │999 КГц      │100K              │999K               │
│1 МГц       │9,99 МГц     │&1M00&            │&9M99&             │
│10 МГц      │99,9 МГц     │10M0              │99M9               │
│100 МГц     │999 МГц      │100M              │999M               │
│1 ГГц       │9,99 ГГц     │1G00              │9G99               │
│10 ГГц      │99,9 ГГц     │10G0              │99G9               │
│100 ГГц     │999 ГГц      │100G              │999G               │
└────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────────┘

    В. Основные характеристики класса излучения:
    1. Тип модуляции основной несущей:
    1.1. Излучение смодулированной несущей                               N
    1.2. Излучения, при которых основная несущая модулируется по
амплитуде (включая случаи, когда поднесущие имеют угловую модуляцию):
    1.2.1. Двухполосная                                                  A
    1.2.2. Однополосная с полной несущей                                 H
    1.2.3. Однополосная с ослабленной несущей или с переменным уровнем
несущей                                                                  R
    1.2.4. Однополосная с подавленной несущей                            J
    1.2.5. С независимыми боковыми полосами                              B
    1.2.6. С частично подавленной одной из боковых полос                 C
    1.3. Излучения, при которых основная несущая имеет угловую
модуляцию:
    1.3.1. Частотная модуляция                                           F
    &1.3.2. Фазовая модуляция                                            G&
    1.4. Излучения, при которых основная несущая имеет амплитудную и
угловую модуляцию либо одновременно, либо в заранее установленной
последовательности                                                       D
    1.5. Импульсные излучения <1>
    1.5.1. Последовательность немодулированных импульсов                 P
    1.5.2. Последовательность импульсов:
    1.5.2.1. Модулированных по амплитуде                                 K
    1.5.2.2. Модулированных по ширине или длительности                   L
    1.5.2.3. Модулированные по положению или фазе                        M
    1.5.2.4. При которой несущая имеет угловую модуляцию во время
передачи импульсов                                                       Q
    1.5.2.5. Представляющая сочетание указанных выше способов или
производимая другими методами                                            V
    1.6. Прочие случаи, отличные от указанных выше, при которых
излучение состоит из основной несущей, модулированной либо
одновременно, либо в заранее установленной последовательности
сочетанием двух или более из следующих методов модуляции: амплитудной,
угловой, импульсной                                                      W
    1.7. Прочие случаи                                                   X
    2. Характер сигнала (сигналов), модулирующего основную несущую:
    2.1. Отсутствие модулирующего сигнала                                0
    2.2. Один канал, содержащий квантованную или цифровую информацию
без пользования модулирующей поднесущей <2>, <3>                         1
    2.3. Один канал, содержащий квантованную или цифровую информацию
при использовании модулирующей поднесущей <2>, <3>                       2
    2.4. Один канал с аналоговой информацией                             3
    2.5. Два и более каналов, содержащих квантованную или цифровую
информацию <3>                                                           7
    2.6. Два или более каналов с аналоговой информацией                  8
    &2.7. Сложная система с одним или несколькими каналами, содержащими
квантовую или цифровую информацию, совместно с одним или несколькими
каналами, содержащими аналоговую информацию <3>                          9&
    2.8. Прочие случаи <4>                                               X
    3. Тип передаваемой информации
    3.1. Отсутствие передаваемой информации                              N
    3.2. Телеграфия для слухового приема                                 A
    3.3. Телеграфия для автоматического приема                           B
    3.4. Факсимиле                                                       C
    &3.5. Передача данных, телеметрия, телеуправление                    D&
    3.6. Телефония <3> (включая звуковое радиовещание)                   E
    3.7. Телевидение (видео)                                             F
    3.8. Сочетание указанных выше типов                                  W
    3.9. Прочие случаи                                                   X
    Г. Дополнительные характеристики
    (Использование дополнительных характеристик при обозначении класса
излучения не является обязательным и применяется факультативно,
например, при необходимости регистрации РЭС в Международном регистре
частот и получения международно-правовой защиты.)
    4. Подробные данные о сигнале (сигналах)
    4.1. Двухпозиционный код с разным количеством элементов и/или
разной длительности                                                      A
    4.2. Двухпозиционный код с одинаковым количеством элементов и
одинаковой длительности без исправления ошибок                           B
    4.3. Двухпозиционный код с одинаковым количеством элементов и
одинаковой длительности с исправлением ошибок                            C
    4.4. Четырехпозиционный код, в котором каждая позиция представляет
элемент сигнала (из одного или нескольких бит)                           D
    4.5. Многопозиционный код, в котором каждая позиция представляет
элемент сигнала (из одного или нескольких бит)                           E
    4.6. Многопозиционный код, в котором каждая позиция или комбинация
позиций представляет знак                                                F
    4.7. Передача звука радиовещательного качества (монофоническая)      G
    4.8. Передача звука радиовещательного качества (стереофоническая и
квадрофоническая)                                                        H
    4.9. Передача звука с приемлемым для коммерческой связи качеством
(исключая те категории, которые приведены в п. п. 4.10 и 4.11)           J
    4.10. Передача звука с приемлемым для коммерческой связи качеством,
использующая инверсию частот или расщепление полосы частот               K
    4.11. Передача звука с приемлемым для коммерческой связи качеством,
использующая отдельные частотно-модулированные сигналы для управления
уровнем демодулированного сигнала                                        L
    4.12. Монохромный сигнал                                             M
    4.13. Цветной сигнал                                                 N
    4.14. Сочетание вышеуказанных сигналов                               W
    4.15. Случаи, не предусмотренные в вышеприведенных пунктах           X
    5. Характер уплотнения (разделения каналов)
    5.1. Без уплотнения                                                  N
    5.2. Кодовое уплотнение (включая методы расширения спектра)          C
    5.3. Частотное уплотнение                                            F
    5.4. Временное уплотнение                                            T
    5.5. Сочетание частотного и временного уплотнения                    W
    5.6. Другие виды уплотнения                                          X
--------------------------------
<1> Излучения, при которых основная несущая модулируется непосредственно сигналом, который закодирован в квантованной форме (например, импульсно-кодовая модуляция), должны обозначаться в соответствии с 1.2 или 1.3.
<2> Исключая временное разделение каналов.
<3> В случае телефонии (п. 3.6) или цифровых систем передачи (п. п. 2.2, 2.3, 2.5 и 2.7) указывать "подробные данные о сигнале" из перечня в п. п. 4.7 - 4.11.
<4> В этом контексте слово "информация" не включает информацию постоянного, неменяющегося характера, аналогичную той, которая обеспечивается излучениями стандартных частот, радиолокаторами с непрерывным и импульсным излучениями и т.п.

Приложение А
(справочное)

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ БЛАНКА ФОРМЫ N 1,
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ НА МАГНИТНОМ НОСИТЕЛЕ

1. Электронная версия бланка формы N 1 в радиочастотной заявке является совокупностью всех реквизитов формы N 1 для заявляемого РЭС и управляющей программы, которые обеспечивают выполнение следующих основных функций:
- ввод и редактирование тактико-технических данных РЭС и других реквизитов, предусмотренных формой N 1, включая листы дополнений;
- отображение электронной версии бланка ТТД РЭС по форме N 1 ГКРЧ на экране монитора;
- обеспечение аутентичности электронной и отпечатанной с нее версии радиочастотной заявки (РЧЗ) с электронной подписью заявителя об аутентификации представленных материалов;
- первичный программный контроль правильности и полноты заполнения электронной версии РЧЗ в соответствии с требованиями Инструкции по заполнению бланка формы N 1;
- печать бланка формы N 1 на принтере с введенными данными радиочастотной заявки;
- возможность автоматического экспорта данных из РЧЗ в базу данных ГАСУ РЧС без нарушения их содержания.
2. Электронная версия РЧЗ может быть разработана и использоваться в любой системе программирования, которая удовлетворяет требования пункта 1 и прошла эксплуатационные испытания в УРТЧР на совместимость с действующей базой данных ГАСУ РЧС.
3. Электронная версия РЧЗ представляется на дискетах 3,5' совместно с документами, входящими в состав радиочастотной заявки, подписанной и заверенной печатью заявителя <*>.
--------------------------------
<*> Заявитель несет ответственность за идентичность текстов письменного и электронного вариантов представляемой в РЧО радиочастотной заявки. В случае выявления радиочастотным органом расхождения данных, сбоев или выявления ошибок в заполнении карточки, рассмотрение РЧЗ прекращается, о чем сообщается заявителю с указанием выявленных ошибок.

Приложение В
(справочное)

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ФОРМЫ N 1

Наименование РЭС
1. РЭС радиолинейных систем TPEK-5.
2. РЭС радиолинейных систем ALKATEL 9955E.
3. Базовая станция сухопутной подвижной службы CDMA-YV.
4. Базовая станция сухопутной подвижной службы DE-34.
5. РЭС радиосвязи ФСС ДОН-12.
6. РЭС радиосвязи ФСС СТВ-П.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌───────────────────┐┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│01│4518-ОР, 21/08/1996││02 Код: FXR      │    ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ    │ГКРЧ России - Форма N 1│
│  └───────────────────┘├─────────────────┴─────────┬────────────────────────┤┌─────────────────────┐│
│       (Регистр. N     │              ┌───────────┐│Предостав- ┌───────────┐││      Несекретно     ││
│     решения, дата)    │1.1. Шифр РЭС │TPEK-5     ││ляется для │регистрации││└─────────────────────┘│
│                       │              └───────────┘│           └───────────┘│(гриф секретности) <*> │
│  ┌───────────────────┐│              ┌───────────┐│         ┌─────────────┐│                       │
│03│ТВ/01, 10/06/1996  ││1.2. Наимено- │-          ││На этапе │ разработки  ││     ┌───┐        ┌───┐│
│  └───────────────────┘│     вание    ├ - - - - - ┤│         └─────────────┘│лист │ 1 │ листов │ 1 ││
│    (Номер РЧЗ, дата)  │     РЭС      │           ││В допол- ┌─────────────┐│     └───┘        └───┘│
│                       │              └───────────┘│нение    │      -      ││                       │
│                       │                           │         └─────────────┘│                       │
├───────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┤
│                             ┌─────────────────────────────┐                           ┌───────────┐│
│1.3. Тип и характер РЭС: (С) │РЭС радиолинейных систем, FXR│ 1.4. Место установки РЭС: │стационарно││
│                             └─────────────────────────────┘                           └───────────┘│
│                             ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐          │
│1.5. Назначение РЭС:         │Подача ТВ-программ на пункты раздачи кабельного телевидения│          │
│                             ├- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -┤          │
│                             │                                                           │          │
│                             └───────────────────────────────────────────────────────────┘          │
│                             ┌────────────────────┐                        ┌───────────┐            │
│1.6. Район использования:    │Территория          │ 1.7. Пользователь РЭС: │  общего   │ Номер листа│
│                             │Российской Федерации│                        │пользования│ дополнений │
│                             └────────────────────┘                        └───────────┘            │
│1.8. Система (комплекс),     ┌────────────────────┐ 1.9. Необходимость      ┌──────────┐    ┌──────┐│
│     в которую входит РЭС:   │  сети кабельного   │      регистрации в МСЭ  │   нет    │    │  -   ││
│                             │    телевидения     │                         └──────────┘    └──────┘│
│                             └────────────────────┘                                                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. ПОЛОСЫ ЧАСТОТ (ПлЧ)                                                                              │
│                          ┌──────────┬────────┬────────┐  ┌──────────┬────────┬────────┐            │
│2.1. Номер ПлЧ           П│    1     │        │        │ П│    2     │        │        │ Номер листа│
│                          ├─────┬─┬──┼───┬─┬──┼───┬─┬──┤  ├─────┬─┬──┼───┬─┬──┼───┬─┬──┤ дополнений │
│2.2. Мин. частота        Р│10700│М│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│ Д│10700│М│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│   ┌──────┐ │
│                          ├─────┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼─┼──┤  ├─────┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼─┼──┤   │  -   │ │
│2.3. Макс. частота       Д│11700│М│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│ М│11700│М│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│   └──────┘ │
│                          └─────┴─┴──┴───┴─┴──┴───┴─┴──┘  └─────┴─┴──┴───┴─┴──┴───┴─┴──┘            │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                           ┌───┐           ┌───┐           ┌────┐                             ┌───┐ │
│3. СОСТАВ И ТТХ: 3.1.  ПРД │ 1 │ 3.2. ПРМ  │ 2 │ 3.3. АНТ  │ А1 │ 3.4. Структурная схема      │ - │ │
│                           └───┘           └───┘           └────┘      системы (РЭС),         └───┘ │
│                                                                       см. лист                     │
│┌──────┬───────────────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│
││Номер │   Краткая     │Номер│       Состав элементарных РЭС,        │     Тактико-технические     ││
││режима│характеристика │ ПлЧ │       функционирующих в режиме        │     характеристики РЭС      ││
││      │    режима     │     ├───────┬────────┬────────┬─────────────┼──────────────┬──────┬───────┤│
││      │ Тип передачи  │     │N      │ N АНТ  │ N АНТ  │     Имя     │ Наименование │Значе-│Размер-││
││      │               │     │элемен-│элемент.│функц-но│функционально│характеристики│ние   │ность  ││
││      │               │     │тарного│  РЭС   │ связ.  │ связанного  │              │      │       ││
││      │               │     │РЭС    │        │  РЭС   │     РЭС     │              │      │       ││
│├──────┼───────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────┤│
││ 3.5  │      3.6      │ 3.7 │  3.8  │  3.9   │  3.10  │    3.11     │     3.12     │      │       ││
│├──────┼───────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────┤│
││  1   │  Аналоговое   │ 1,2 │  1,2  │   А1   │   А1   │ Аналогичные │Количество    │1 ТВ +│   -   ││
││      │  телевидение  │     │       │        │        │     РЭС     │каналов       │1 зв  │       ││
│├──────┼───────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────┤│
││      │               │     │       │        │        │             │Количество    │  2   │   -   ││
││      │               │     │       │        │        │             │пролетов      │      │       ││
│├──────┼───────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────┤│
││      │               │     │       │        │        │             │Длина пролета │  10  │  км   ││
│├──────┼───────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼───────┤│
││      │               │     │       │        │        │             │Частотный план│      │       ││
││      │               │     │       │        │        │             │по Рек. 387   │      │       ││
│└──────┴───────────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴───────┘│
│Для дополнительных записей используйте отдельные ┌─────┐                                     ┌─────┐│
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     │  -  │             Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                                 └─────┘                                     └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                     ┌────────────┐                                          ┌─────┐│
│4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПЕРЕДАТЧИКА N │     1      │                  Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                     └────────────┘                                          └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                           ┌───────────────────────────────────────┐│
│4.1. Рабочие частоты (номиналы или формула их получения):  │согласно Рекомендациям 387 МСЭ-Р       ││
│                                                           └───────────────────────────────────────┘│
│                               ┌─────────────────────────┐                       ┌─────────────────┐│
│4.3. Тип перестройки частоты:  │фиксированные частоты    │       4.2. Шаг сетки: │     40 МГц      ││
│                               └─────────────────────────┘                       └─────────────────┘│
│┌─────┬─────────┬───────────┬─────┬────────────────┬────────────────┬───────┬──────────────────────┐│
││Номер│  Класс  │Краткая    │Номер│ Ширина полосы  │    Мощность    │Макс.  │  Параметр модуляции  ││
││режи-│излучения│характерис-│ ПлЧ │   излучения    │   излучения    │спектр.│                      ││
││ма   │   (С)   │тика класса│     │┌─┐             ├────┬─────┬─────┤плотн. ├──────────┬─────┬─────┤│
││     │         │излучения  │     ││М│ Гц на уровне│Вид │Ми-  │Мак- │мощно- │Наименова-│Зна- │Раз- ││
││     │         │           │     │└─┘             │(С) │ним.,│сим.,│сти,   │ние       │чение│мер- ││
││     │         │           │     ├─────┬──────┬───┤    │дБВт │дБВт │дБВт/Гц│параметра │     │ность││
││     │         │           │     │-3 дБ│-30 дБ│-дБ│    │     │     │       │          │     │     ││
│├─────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤│
││ 3.5 │   4.4   │    4.5    │ 4.6 │ 4.7 │ 4.8  │4.9│4.10│4.11 │4.12 │ 4.13  │   4.14   │     │     ││
│├─────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤│
││  1  │16M4F3FNF│Аналогичный│  1  │ 15  │  60  │ - │ СР │ -27 │-21  │   -   │Пиковая   │  5  │ кГц ││
││     │         │телевизион-│     │     │      │   │    │     │     │       │девиация  │     │     ││
││     │         │ный сигнал │     │     │      │   │    │     │     │       │частоты   │     │     ││
│├─────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤│
││     │         │           │     │     │      │   │    │     │     │       │MAX       │  3  │ кГц ││
││     │         │           │     │     │      │   │    │     │     │       │частота   │     │     ││
││     │         │           │     │     │      │   │    │     │     │       │модуляции │     │     ││
│├─────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤│
││     │         │           │     │     │      │   │    │     │     │       │(Звуковая │     │     ││
││     │         │           │     │     │      │   │    │     │     │       │частота)  │     │     ││
│├─────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤│
││     │         │           │     │     │      │   │    │     │     │       │Вид       │ ЧМ  │  -  ││
││     │         │           │     │     │      │   │    │     │     │       │модуляции │     │     ││
│└─────┴─────────┴───────────┴─────┴─────┴──────┴───┴────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴─────┴─────┘│
│                                 ┌──────────────────────────┐                                       │
│4.15. Тип выходного прибора (С)  │Полупроводниковый прибор  │                   4.16. Относительная │
│                                 └──────────────────────────┘                         нестабильность│
│Относительный уровень 4.17. На гармониках ┌───┐     4.19. Прочие виды ┌───┐           частоты:      │
│побочных излучений:         (до 3f ):     │-70│ дБ        побочных    │-70│ дБ      ┌──────────────┐│
│                                  p       └───┘           излуч.:     └───┘         │         -6   ││
│                                                                                    │   5 х 10     ││
│                      4.18. На гармониках ┌───┐     4.20. Уровень     ┌───┐         └──────────────┘│
│                            (выше 3f ):   │-70│ дБ        шумовых     │-70│ дБ                      │
│                                    p     └───┘           излучений:  └───┘                         │
│                                                 ┌─────┐                                     ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │             Номер листа дополнений: │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                     └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                   ┌───────────────────────┐                                 ┌─────┐│
│5. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА N │          2            │         Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                   └───────────────────────┘                                 └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        ┌───────────────────────┐                       ┌──────────────────────────┐│
│5.1. Тип приемника: (С) │   супергетеродинный   │       5.3. Шаг сетки: │          40 МГц          ││
│                        └───────────────────────┘                       └──────────────────────────┘│
│                                                           ┌───────────────────────────────────────┐│
│5.2. Рабочие частоты (номиналы или формула их получения):  │   Согласно рекомендациям 387 МСЭ-Р    ││
│                                                           └───────────────────────────────────────┘│
│┌─────┬──────┬─────┬────────────┬─────┬────┬───────────────────┬──────┬────────┬───────────────────┐│
││Номер│Прини-│Номер│Чувствитель-│Защ. │Тип │      Полоса       │N и   │Промежу-│      Полоса       ││
││режи-│маемые│ ПлЧ │ность в     │отн. │по- │ пропускания УВЧ,  │вид   │точная  │ пропускания УПЧ,  ││
││ма   │классы│     │┌────┐      │к по-│мехи│      ┌─┐          │наст- │частота,│ ┌─┐               ││
││     │излу- │     ││дБВт│      │мехе,│    │      │М│ Гц       │ройки │┌─┐     │ │М│ Гц на уровне  ││
││     │чения │     │└────┘      │дБ   │    │      └─┘          │гете- ││М│ Гц  │ └─┘               ││
││     │(С)   │     ├─────┬──────┤     │    ├─────┬──────┬──────┤родина│└─┘     ├─────┬──────┬──────┤│
││     │      │     │поро-│реаль-│     │    │     │      │┌─┐   │      │        │     │      │┌─┐   ││
││     │      │     │говая│ная   │     │    │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ│      │        │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ││
││     │      │     │     │      │     │    │     │      │└─┘   │      │        │     │      │└─┘   ││
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
││ 3.5 │ 5.4  │ 5.5 │ 5.6 │ 5.7  │ 5.8 │5.9 │5.10 │ 5.11 │ 5.12 │ 5.13 │  5.14  │5.15 │ 5.16 │ 5.17 ││
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
││  1  │ F3F  │  2  │  -  │ -93  │ 30  │F3E,│ 30  │  50  │  -   │1-    │   70   │ 28  │ 40   │   -  ││
││     │      │     │     │      │     │F3F │     │      │      │нижняя│        │     │      │      ││
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
│└─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────────┴─────┴──────┴──────┘│
│                                             ┌────┐                                  5.18.          │
│Избирательность ПРМ по:    5.21. Другим ПКП: │ 70 │ дБ 5.24. Эквивалент-   ┌───┐     Относительная  │
│                  ┌──┐     5.22. Блокир. и   ├────┤          ная шумовая   │ - │ К   нестаб. частоты│
│5.19. Соседнему   │40│ дБ        перекр.     │65/б│ дБ       температура:  │   │     гетеродина:    │
│      каналу:     ├──┤           искаж.:     ├────┤    5.25. Допустимое    ├───┤     ┌─────────────┐│
│5.20. Зеркальному │50│ дБ  5.23. Интермоду-  │ -  │ дБ       увелич. экв.  │ 0 │ %   │        -6   ││
│      каналу:     └──┘           ляционная:  └────┘          шум. темпер.: └───┘     │  5 х 10     ││
│                                                                                     └─────────────┘│
│                                                                                                    │
│                                                 ┌─────┐                                     ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │             Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                     └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                             ┌─────┐│
│6. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ                                            Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                                                                             └─────┘│
│┌───┬───────┬───────┬───────┬───┬───────┬──────┬─────┬──────┬────────────┬─────────────┬─────┬─────┐│
││Но-│Назна- │  Тип  │Размеры│Но-│Номер и│Поло- │Час- │Коэф. │ Ширина ДНА │Уровень бок. │Точ- │Зона ││
││мер│чение  │антенны│антенны│мер│наиме- │жение │тота,│усил.,│ на уровне  │  лепестков  │ность│об-  ││
││АНТ│антенны│  (С)  │       │ре-│нование│луча в│┌───┐│  дБ  │   -3 дБ    ├───────┬─────┤на-  │слу- ││
││   │(С)    │       │       │жи-│луча   │прос- ││ М ││      ├──────┬─────┤Сектор │Уро- │вед.,│жива-││
││   │       │       │       │ма │       │тран- │└───┘│      │ гор. │верт.│углов, │вень,│град.│ния  ││
││   │       │       │       │   │       │стве  │Гц   │      │ пл.  │ пл. │ град. │дБ   │     │     ││
│├───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
││6.0│  6.1  │  6.2  │  6.3  │3.5│  6.4  │ 6.5  │ 6.6 │ 6.7  │ 6.8  │ 6.9 │ 6.10  │6.11 │6.12 │6.13 ││
│├───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
││ 1 │приемо-│Зер-   │D -    │ 1 │1-ос-  │  -   │11200│  39  │  2   │  2  │   -   │  -  │  -  │  -  ││
││   │переда-│кальная│диаметр│   │новной │      │     │      │      │     │       │     │     │     ││
││   │ющая   │антенна│= 0,9 м│   │       │      │     │      │      │     │       │     │     │     ││
│├───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
│├───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
│├───┼───────┼───────┼───────┼───┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
│└───┴───────┴───────┴───────┴───┴───────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┘│
│                                                 ┌─────┐                                     ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │             Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                     └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     ┌───────────────────┐                                                          │
│7.1. Тип фидера: (С) │Волнодная линия    │                              7.6. Тип и характеристики   │
│                     └───────────────────┘                                   поляризации: (С)       │
│                               ┌─────┐                        ┌─────┐   ┌──────────────────────────┐│
│7.2. Критическая частота АТФ:  │  -  │    7.4. Затухание АТФ  │  -  │   │на ПРД: горизонтальная    ││
│                               ├─────┤         на ПРМ, дБ:    ├─────┤   │на ПРМ: вертикальная      ││
│7.3. Волновое сопрот. АТФ:     │50 Ом│    7.5. Затухание АТФ  │  -  │   └──────────────────────────┘│
│                               └─────┘         на ПРД, дБ:    └─────┘                               │
│                                                 ┌─────┐                                     ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │             Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                     └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                        ┌─────────────────────────┐                                 │
│8. Меры по повышению помехозащищенности │Антенны с узкой ДНА,     │                          ┌─────┐│
│   и обеспечению ЭМС                    │экранировка блоков,      │  Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                        │фильтры СВЧ и ПЧ         │                          └─────┘│
│                                        │- - - - - - - - - - - - -│                                 │
│                                        │                         │                                 │
│                                        └─────────────────────────┘                                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            9.1. Заказчик               9.2. Разработчик       9.3. Изготовитель    │
│┌───────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐│
││Организация        │ЗАО "Кратово-ТВ-Сервис"       │ЗАО "Кратово-ТВ-Сервис"│           -           ││
││(предприятие)      │                              │                       │                       ││
│├───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│
││Адрес, телефон     │121374, г. Москва,            │121374, г. Москва,     │           -           ││
││                   │Можайское ш., 28, т. 666-77-88│Можайское ш., 28       │                       ││
│├───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┘│
││Подпись            │Ген. директор ЗАО             │           -           │  Номер листа  ┌───────┐│
││(должность, Ф.И.О.)│Семечкин И.И.           печать│                       │  дополнений   │   -   ││
│└───────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────┘               └───────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌───────────────────┐┌─────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│01│1480-ОР, 28/06/1998││02 Код FXR       │      ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ      │ГКРЧ России - Форма N 1│
│  └───────────────────┘├─────────────────┴─────────────┬────────────────────────┤┌─────────────────────┐│
│       (Регистр. N     │               ┌──────────────┐│Предостав- ┌───────────┐││      Несекретно     ││
│     решения, дата)    │1.1. Шифр РЭС: │ALKATEL 9955EE││ляется для │регистрации││└─────────────────────┘│
│                       │               └──────────────┘│           └───────────┘│(гриф секретности) <*> │
│  ┌───────────────────┐│               ┌──────────────┐│         ┌─────────────┐│                       │
│03│ВК-4/22, 21/04/1998││1.2. Наимено-  │LARISA        ││На этапе │ ввоза из-за ││     ┌───┐        ┌───┐│
│  └───────────────────┘│     вание     │ - - - - - - -││         │   границы   ││лист │ 1 │ листов │ 1 ││
│    (Номер РЧЗ, дата)  │     РЭС:      │              ││         └─────────────┘│     └───┘        └───┘│
│                       │               └──────────────┘│В допол- ┌─────────────┐│                       │
│                       │                               │нение    │      -      ││                       │
│                       │                               │         └─────────────┘│                       │
├───────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┤
│                             ┌─────────────────────────────┐                               ┌───────────┐│
│1.3. Тип и характер РЭС: (С) │РЭС радиорелейных систем     │     1.4. Место установки РЭС: │стационарно││
│                             └─────────────────────────────┘                               └───────────┘│
│                             ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐              │
│1.5. Назначение РЭС:         │организация связи между базовыми станциями и коммутаторами │              │
│                             │сотовой связи                                              │              │
│                             ├- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -┤              │
│                             │                                                           │              │
│                             └───────────────────────────────────────────────────────────┘              │
│                             ┌──────────────────────┐                         ┌───────────┐             │
│1.6. Район использования:    │г. Москва и область   │  1.7. Пользователь РЭС: │  общего   │  Номер листа│
│                             └──────────────────────┘                         │пользования│  дополнений │
│                                                                              └───────────┘             │
│1.8. Система (комплекс),     ┌──────────────────────┐  1.9. Необходимость      ┌──────────┐     ┌──────┐│
│     в которую входит РЭС:   │сотовая связь DCS-1800│       регистрации в МСЭ  │   нет    │     │  -   ││
│                             │                      │                          └──────────┘     └──────┘│
│                             └──────────────────────┘                                                   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. ПОЛОСЫ ЧАСТОТ (ПлЧ)                                                                                  │
│                          ┌──────────┬────────┬────────┐   ┌──────────┬────────┬────────┐               │
│2.1. Номер ПлЧ           П│    1     │        │        │  П│    2     │        │        │    Номер листа│
│                          ├─────┬─┬──┼───┬─┬──┼───┬─┬──┤   ├─────┬─┬──┼───┬─┬──┼───┬─┬──┤    дополнений │
│2.2. Мин. частота ПлЧ    Р│14.4 │Г│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│  Р│14.4 │Г│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│      ┌──────┐ │
│                          ├─────┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼─┼──┤   ├─────┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼─┼──┤      │  -   │ │
│2.3. Макс. частота ПлЧ   Д│15.35│Г│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│  М│15.35│Г│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│      └──────┘ │
│                          └─────┴─┴──┴───┴─┴──┴───┴─┴──┘   └─────┴─┴──┴───┴─┴──┴───┴─┴──┘               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                           ┌───┐           ┌───┐           ┌────┐                                 ┌───┐ │
│3. СОСТАВ И ТТХ: 3.1. ПРД  │ 1 │ 3.2. ПРМ  │ 2 │ 3.3. АНТ  │ А1 │ 3.4. Структурная схема          │ - │ │
│                           └───┘           └───┘           └────┘      системы (РЭС), см. лист    └───┘ │
│┌──────┬───────────────┬─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│
││Номер │   Краткая     │Номер│       Состав элементарных РЭС,        │       Тактико-технические       ││
││режима│характеристика │ ПлЧ │       функционирующих в режиме        │       характеристики РЭС        ││
││      │    режима     │     ├───────┬────────┬────────┬─────────────┼──────────────────┬──────┬───────┤│
││      │ Тип передачи  │     │N      │ N АНТ  │ N АНТ  │     Имя     │   Наименование   │Значе-│Размер-││
││      │               │     │элемен-│элемент.│функц-но│функционально│  характеристики  │ние   │ность  ││
││      │               │     │тарного│  РЭС   │ связ.  │ связанного  │                  │      │       ││
││      │               │     │РЭС    │        │  РЭС   │     РЭС     │                  │      │       ││
│├──────┼───────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼──────┼───────┤│
││ 3.5  │      3.6      │ 3.7 │  3.8  │  3.9   │  3.10  │    3.11     │       3.12       │      │       ││
│├──────┼───────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼──────┼───────┤│
││  1   │Цифровая       │ 1,2 │  1,2  │   А1   │   А1   │Аналогичные  │Длина пролета     │  30  │   км  ││
││      │передача данных│     │       │        │        │РРС          │                  │      │       ││
│├──────┼───────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼──────┼───────┤│
││      │               │     │       │        │        │             │Количество        │  4   │   -   ││
││      │               │     │       │        │        │             │пролетов          │      │       ││
│├──────┼───────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼──────┼───────┤│
││      │               │     │       │        │        │             │Количество стволов│  1   │   -   ││
│├──────┼───────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼──────┼───────┤│
││      │               │     │       │        │        │             │Частотный план по │      │       ││
││      │               │     │       │        │        │             │Рек. 636          │      │       ││
│└──────┴───────────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴─────────────┴──────────────────┴──────┴───────┘│
│                                                 ┌─────┐                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                 Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                     ┌────────────┐                                              ┌─────┐│
│4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПЕРЕДАТЧИКА N │     1      │                      Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                     └────────────┘                                              └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                           ┌───────────────────────────────────────────┐│
│4.1. Рабочие частоты (номиналы или формула их получения):  │В соответствии с Рекомендациями 636 МСЭ-Р  ││
│                                                           └───────────────────────────────────────────┘│
│                              ┌────────────────────────────────┐                     ┌─────────────────┐│
│4.3. Тип перестройки частоты: │дискретная, автоматизированная  │     4.2. Шаг сетки: │   по Рек. 636   ││
│                              └────────────────────────────────┘                     └─────────────────┘│
│┌─────┬─────────┬─────────┬─────┬───────────────────┬────────────────┬───────┬─────────────────────────┐│
││Номер│  Класс  │Краткая  │Номер│   Ширина полосы   │    Мощность    │Макс.  │   Параметр модуляции    ││
││режи-│излучения│характе- │ ПлЧ │     излучения     │   излучения    │спектр.│                         ││
││ма   │   (С)   │ристика  │     │ ┌─┐               ├────┬─────┬─────┤плотн. ├─────────────┬─────┬─────┤│
││     │         │класса   │     │ │М│ Гц на уровне  │Вид │Ми-  │Мак- │мощно- │Наименование │Зна- │Раз- ││
││     │         │излучения│     │ └─┘               │(С) │ним.,│сим.,│сти,   │  параметра  │чение│мер- ││
││     │         │         │     ├─────┬──────┬──────┤    │дБВт │дБВт │дБВт/Гц│             │     │ность││
││     │         │         │     │     │      │┌─┐   │    │     │     │       │             │     │     ││
││     │         │         │     │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ│    │     │     │       │             │     │     ││
││     │         │         │     │     │      │└─┘   │    │     │     │       │             │     │     ││
│├─────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼─────┼─────┤│
││ 3.5 │   4.4   │   4.5   │ 4.6 │ 4.7 │ 4.8  │ 4.9  │4.10│4.11 │4.12 │ 4.13  │   4.14      │     │     ││
│├─────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼─────┼─────┤│
││  1  │11 M2F7D │Цифровая │  1  │  8  │  16  │  -   │ СР │  -  │ -3  │   -   │Число        │ 5   │  -  ││
││     │         │передача │     │     │      │      │    │     │     │       │поднесущих   │     │     ││
││     │         │данных   │     │     │      │      │    │     │     │       │частот       │     │     ││
│├─────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼─────┼─────┤│
││     │         │         │     │     │      │      │    │     │     │       │Скорость     │9800 │ Бод ││
││     │         │         │     │     │      │      │    │     │     │       │телеграфиро- │     │     ││
││     │         │         │     │     │      │      │    │     │     │       │вания        │     │     ││
│├─────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼─────┼─────┤│
││     │         │         │     │     │      │      │    │     │     │       │Разнос подне-│ 500 │ кГц ││
││     │         │         │     │     │      │      │    │     │     │       │сущих частот │     │     ││
│├─────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼─────┼─────┤│
││     │         │         │     │     │      │      │    │     │     │       │Пиковая деви-│ 25  │ кГц ││
││     │         │         │     │     │      │      │    │     │     │       │ация частоты │     │     ││
│└─────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴───────┴─────────────┴─────┴─────┘│
│                                   ┌──────────────────────────┐                                         │
│4.15. Тип выходного прибора    (С) │Полупроводниковый прибор  │                     4.16. Относительная │
│                                   └──────────────────────────┘                           нестабильность│
│Относительный уровень   4.17. На гармониках ┌───┐       4.19. Прочие виды ┌───┐           частоты:      │
│побочных излучений:           (до 3f ):     │-30│ дБ          побочных    │-40│ дБ      ┌──────────────┐│
│                                    p       └───┘             излуч.:     └───┘         │         -6   ││
│                                                                                        │   1 х 10     ││
│                        4.18. На гармониках ┌───┐       4.20. Уровень     ┌───┐         └──────────────┘│
│                              (выше 3f ):   │-40│ дБ          шумовых     │ - │ дБ                      │
│                                      p     └───┘             излучений:  └───┘                         │
│                                                 ┌─────┐                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                 Номер листа дополнений: │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                   ┌───────────────────────┐                                     ┌─────┐│
│5. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА N │          2            │             Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                   └───────────────────────┘                                     └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        ┌───────────────────────┐                           ┌──────────────────────────┐│
│5.1. Тип приемника: (С) │   Супергетеродинный   │           5.3. Шаг сетки: │       по Рек. 636        ││
│                        └───────────────────────┘                           └──────────────────────────┘│
│                                                          ┌────────────────────────────────────────────┐│
│5.2. Рабочие частоты (номиналы или формула их получения): │ В соответствии с Рекомендациями 636 МСЭ-Р  ││
│                                                          └────────────────────────────────────────────┘│
│┌─────┬──────┬─────┬────────────┬─────┬──────┬───────────────────┬────────┬────────┬───────────────────┐│
││Номер│Прини-│Номер│Чувствитель-│Защ. │ Тип  │      Полоса       │N и вид │Промежу-│      Полоса       ││
││режи-│маемые│ ПлЧ │ность в     │отн. │помехи│ пропускания УВЧ,  │настрой-│точная  │ пропускания УПЧ,  ││
││ма   │классы│     │┌────┐      │к по-│      │ ┌─┐               │ки гете-│частота,│ ┌─┐               ││
││     │излу- │     ││дБВт│      │мехе,│      │ │М│ Гц на уровне  │родина  │┌─┐     │ │М│ Гц на уровне  ││
││     │чения │     │└────┘      │дБ   │      │ └─┘               │        ││М│ Гц  │ └─┘               ││
││     │(С)   │     ├─────┬──────┤     │      ├─────┬──────┬──────┤        │└─┘     ├─────┬──────┬──────┤│
││     │      │     │поро-│реаль-│     │      │     │      │┌─┐   │        │        │     │      │┌─┐   ││
││     │      │     │говая│ная   │     │      │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ│        │        │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ││
││     │      │     │     │      │     │      │     │      │└─┘   │        │        │     │      │└─┘   ││
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
││ 3.5 │ 5.4  │ 5.5 │ 5.6 │ 5.7  │ 5.8 │ 5.9  │5.10 │ 5.11 │ 5.12 │ 5.13   │  5.14  │5.15 │ 5.16 │ 5.17 ││
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
││  1  │ F7D  │  2  │ -70 │ -40  │ 35  │Шумо- │ 15  │  35  │  -   │1-      │   70   │ 10  │  22  │   -  ││
││     │      │     │     │      │     │вая   │     │      │      │верхняя │        │     │      │      ││
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
│└─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────┴──────┴──────┘│
│                                             ┌──────┐                                    5.18.          │
│Избирательность ПРМ по:    5.21. Другим ПКП: │  65  │ дБ   5.24. Эквивалент-   ┌───┐     Относительная  │
│                  ┌──┐     5.22. Блокир. и   ├──────┤            ная шумовая   │ - │ К   нестаб. частоты│
│5.19. Соседнему   │30│ дБ        перекр.     │60,0/б│ дБ         температура:  │   │     гетеродина     │
│      каналу:     ├──┤           искаж.:     ├──────┤      5.25. Допустимое    ├───┤     ┌─────────────┐│
│5.20. Зеркальному │65│ дБ  5.23. Интермоду-  │  60  │ дБ         увелич. экв.  │ 0 │ %   │        -6   ││
│      каналу:     └──┘           ляционная:  └──────┘            шум. темп-ры: └───┘     │  1 х 10     ││
│                                                                                         └─────────────┘│
│                                                                                                        │
│                                                 ┌─────┐                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                 Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                                 ┌─────┐│
│6. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ                                                Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                                                                                 └─────┘│
│┌───┬───────┬────────┬─────────┬───┬───────┬────────┬─────┬─────┬────────────┬─────────────┬─────┬─────┐│
││Но-│Назна- │  Тип   │ Размеры │Но-│Номер и│Положе- │Час- │Коэф.│ Ширина ДНА │Уровень боко-│Точ- │Зона ││
││мер│чение  │антенны │ антенны │мер│наиме- │ние луча│тота,│уси- │  на уров.  │вых лепестков│ность│об-  ││
││АНТ│антенны│  (С)   │         │ре-│нование│в прос- │┌───┐│лен.,│-3 дБ, град.├───────┬─────┤на-  │слу- ││
││   │(С)    │        │         │жи-│луча   │транстве││ М ││дБ   ├──────┬─────┤Сектор │Уро- │вед.,│жива-││
││   │       │        │         │ма │       │        │└───┘│     │Гориз.│Верт.│углов, │вень │град.│ния  ││
││   │       │        │         │   │       │        │Гц   │     │ пл.  │ пл. │ град. │дБ   │     │     ││
│├───┼───────┼────────┼─────────┼───┼───────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
││6.0│  6.1  │  6.2   │   6.3   │3.5│  6.4  │  6.5   │ 6.6 │ 6.7 │ 6.8  │ 6.9 │ 6.10  │6.11 │6.12 │6.13 ││
│├───┼───────┼────────┼─────────┼───┼───────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
││ 1 │приемо-│парабо- │D = 1,2 м│ 1 │1-ос-  │ориен.  │15000│ 45  │ 1.3  │  2  │ 0 - 4 │ -25 │ 0.5 │  -  ││
││   │переда-│лическая│         │   │новной │по азим.│     │     │      │     │       │     │     │     ││
││   │ющая   │зеркаль-│         │   │       │и углу  │     │     │      │     │       │     │     │     ││
││   │       │ная     │         │   │       │места   │     │     │      │     │       │     │     │     ││
│├───┼───────┼────────┼─────────┼───┼───────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
│├───┼───────┼────────┼─────────┼───┼───────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
│├───┼───────┼────────┼─────────┼───┼───────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
│└───┴───────┴────────┴─────────┴───┴───────┴────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┘│
│                                                 ┌─────┐                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                 Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     ┌───────────────────┐                                                              │
│7.1. Тип фидера: (С) │Волноводная линия  │        7.6. Тип и характеристики поляризации: (С)            │
│                     └───────────────────┘                                                              │
│                               ┌─────┐                            ┌─────┐   ┌──────────────────────────┐│
│7.2. Критическая частота АФТ:  │  -  │        7.4. Затухание АФТ  │ 1.5 │   │на ПРД: горизонтальная    ││
│                               ├─────┤             на ПРМ, дБ:    ├─────┤   │на ПРМ: вертикальная      ││
│7.3. Волновое сопрот. АФТ:     │50 Ом│        7.5. Затухание АФТ  │ 1.5 │   └──────────────────────────┘│
│                               └─────┘             на ПРД, дБ:    └─────┘                               │
│                                                 ┌─────┐                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                 Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                        ┌─────────────────────────────┐                                 │
│8. Меры по повышению помехозащищенности │оптимальные полосовые        │                          ┌─────┐│
│   и обеспечению ЭМС                    │фильтры, частотная селекция  │  Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                        │- - - - - - - - - - - - - - -│                          └─────┘│
│                                        │                             │                                 │
│                                        └─────────────────────────────┘                                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            9.1. Заказчик              9.2. Разработчик          9.3. Изготовитель      │
│┌───────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐│
││Организация        │ОАО "КБ Импульс"            │ALCATEL                   │ALCATEL                   ││
││(предприятие)      │                            │                          │                          ││
│├───────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│
││Адрес, телефон     │525083, г. Мещера, 1 апреля,│Германия                  │Италия                    ││
││                   │10-12, т. (395) 292-85-12   │                          │                          ││
│├───────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┘│
││Подпись            │Директор КБ                 │                          │                           │
││(должность, Ф.И.О.)│Антоновский А.Б.      печать│                          │                           │
│└───────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┘                           │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌──────────────────────┐┌────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│01│ 5678-ОР, 14/06/1997  ││02 Код TMSC     │     ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ     │ГКРЧ России - Форма N 1│
│  └──────────────────────┘├────────────────┴───────────┬────────────────────────┤┌─────────────────────┐│
│         (Регистр. N      │               ┌───────────┐│Предостав- ┌───────────┐││      Несекретно     ││
│       решения, дата)     │1.1. Шифр РЭС: │CDMA-YV    ││ляется для │регистрации││└─────────────────────┘│
│                          │               └───────────┘│           └───────────┘│  (гриф секретности)   │
│  ┌──────────────────────┐│               ┌───────────┐│         ┌─────────────┐│                       │
│03│СЭС-12/234, 24/03/1997││1.2. Наимено-  │           ││На этапе │Закупки по   ││     ┌───┐        ┌───┐│
│  └──────────────────────┘│     вание     │ - - - - - ││         │импорту      ││лист │ 1 │ листов │ 1 ││
│     (Номер РЧЗ, дата)    │     РЭС:      │           ││         └─────────────┘│     └───┘        └───┘│
│                          │               └───────────┘│         ┌─────────────┐│                       │
│                          │                            │В допол- │N СЭС-12/102 ││                       │
│                          │                            │нение    │ от 12.01.97 ││                       │
│                          │                            │         └─────────────┘│                       │
├──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┤
│                             ┌─────────────────────────────┐                               ┌───────────┐│
│1.3. Тип и характер РЭС: (С) │Базовая станция СПС          │     1.4. Место установки РЭС: │стационарно││
│                             └─────────────────────────────┘                               └───────────┘│
│                             ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐              │
│1.5. Назначение РЭС:         │Для организации сети беспроводной радиотелефонной связи    │              │
│                             │- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -│              │
│                             │                                                           │              │
│                             └───────────────────────────────────────────────────────────┘              │
│                             ┌──────────────────────┐                         ┌───────────┐             │
│1.6. Район использования:    │Республика Северная   │  1.7. Пользователь РЭС: │  общего   │  Номер листа│
│                             │Осетия - Алания       │                         │пользования│  дополнений │
│                             └──────────────────────┘                         └───────────┘             │
│1.8. Система (комплекс),     ┌──────────────────────┐  1.9. Необходимость      ┌──────────┐     ┌──────┐│
│     в которую входит РЭС:   │CDMA, сеть общего     │       регистрации в МСЭ  │   нет    │     │  -   ││
│                             │пользования           │                          └──────────┘     └──────┘│
│                             └──────────────────────┘                                                   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. ПОЛОСЫ ЧАСТОТ (ПлЧ)                                                                                  │
│                          ┌──────────┬────────┬────────┐   ┌──────────┬────────┬────────┐               │
│2.1. Номер ПлЧ           П│    1     │        │        │  П│    2     │        │        │    Номер листа│
│                          ├─────┬─┬──┼───┬─┬──┼───┬─┬──┤   ├─────┬─┬──┼───┬─┬──┼───┬─┬──┤    дополнений │
│2.2. Мин. частота ПлЧ    Р│ 873 │М│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│  Р│ 828 │М│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│      ┌──────┐ │
│                          ├─────┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼─┼──┤   ├─────┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼─┼──┤      │  -   │ │
│2.3. Макс. частота ПлЧ   Д│ 876 │М│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│  М│ 831 │М│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│      └──────┘ │
│                          └─────┴─┴──┴───┴─┴──┴───┴─┴──┘   └─────┴─┴──┴───┴─┴──┴───┴─┴──┘               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                           ┌───┐           ┌───┐           ┌────┐                                 ┌───┐ │
│3. СОСТАВ И ТТХ:  3.1. ПРД │ 1 │  3.2. ПРМ │ 2 │  3.3. АНТ │ А1 │ 3.4. Структурная схема          │ - │ │
│                           └───┘           └───┘           └────┘      системы (РЭС), см. лист    └───┘ │
│┌──────┬─────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│
││Номер │    Краткая      │Номер│       Состав элементарных РЭС,        │     Тактико-технические       ││
││режима│ характеристика  │ ПлЧ │       функционирующих в режиме        │     характеристики РЭС        ││
││      │     режима      │     ├───────┬────────┬────────┬─────────────┼────────────────┬──────┬───────┤│
││      │  Тип передачи   │     │N      │ N АНТ  │ N АНТ  │     Имя     │  Наименование  │Значе-│Размер-││
││      │                 │     │элемен-│элемент.│функц-но│функционально│ характеристики │ние   │ность  ││
││      │                 │     │тарного│  РЭС   │ связ.  │ связанного  │                │      │       ││
││      │                 │     │РЭС    │        │  РЭС   │     РЭС     │                │      │       ││
│├──────┼─────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤│
││ 3.5  │       3.6       │ 3.7 │  3.8  │  3.9   │  3.10  │    3.11     │      3.12      │      │       ││
│├──────┼─────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤│
││  1   │Передача цифровых│  1  │   1   │   А1   │   А2   │ абонентская │Дальность связи │  3   │   км  ││
││      │сигналов         │     │       │        │        │     РЭС     │между двумя РЭС │      │       ││
│├──────┼─────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤│
││      │                 │     │       │        │        │             │Количество      │50 -  │   -   ││
││      │                 │     │       │        │        │             │абонентов       │70    │       ││
│├──────┼─────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤│
│├──────┼─────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤│
│└──────┴─────────────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴─────────────┴────────────────┴──────┴───────┘│
│                                                 ┌─────┐                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                 Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                     ┌────────────┐                                              ┌─────┐│
│N1 = 1 - 1751,           N           │     1      │                      Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                     └────────────┘                                              └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                           ┌───────────────────────────────────────────┐│
│4.1. Рабочие частоты (номиналы или формула их получения):  │874,2 и 875,45 МГц                         ││
│                                                           └───────────────────────────────────────────┘│
│                              ┌────────────────────────────────┐                     ┌─────────────────┐│
│4.3. Тип перестройки частоты: │        Без перестройки         │     4.2. Шаг сетки: │    1,25 МГц     ││
│                              └────────────────────────────────┘                     └─────────────────┘│
│┌─────┬───────┬─────────┬─────┬─────────────────────┬────────────────┬───────┬─────────────────────────┐│
││Номер│Класс  │Краткая  │Номер│    Ширина полосы    │    Мощность    │Макс.  │   Параметр модуляции    ││
││режи-│излуче-│характе- │ ПлЧ │      излучения      │   излучения    │спектр.│                         ││
││ма   │ния (С)│ристика  │     │  ┌─┐                ├────┬─────┬─────┤плот.  ├────────────┬──────┬─────┤│
││     │       │класса   │     │  │М│ Гц на уровне   │Вид │Ми-  │Мак- │мощно- │Наименование│Значе-│Раз- ││
││     │       │излучения│     │  └─┘                │(С) │ним.,│сим.,│сти,   │ параметра  │ние   │мер- ││
││     │       │         │     ├─────┬──────┬────────┤    │дБВт │дБВт │дБВт/Гц│            │      │ность││
││     │       │         │     │     │      │┌───┐   │    │     │     │       │            │      │     ││
││     │       │         │     │-3 дБ│-30 дБ││-40│ дБ│    │     │     │       │            │      │     ││
││     │       │         │     │     │      │└───┘   │    │     │     │       │            │      │     ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────────┼──────┼─────┤│
││ 3.5 │  4.4  │   4.5   │ 4.6 │ 4.7 │ 4.8  │  4.9   │4.10│4.11 │4.12 │ 4.13  │    4.14    │      │     ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────────┼──────┼─────┤│
││  1  │1M25F9W│передача │  1  │1,23 │  -   │  1,5   │ СР │  0  │ 17  │   -   │Скорость    │ 9,6  │кбит/││
││     │       │широкопо-│     │     │      │        │    │     │     │       │модулирован-│      │с    ││
││     │       │лосного  │     │     │      │        │    │     │     │       │ного        │      │     ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────────┼──────┼─────┤│
││     │       │сигнала с│     │     │      │        │    │     │     │       │цифрового   │      │     ││
││     │       │ЧКМ      │     │     │      │        │    │     │     │       │потока      │      │     ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────────┼──────┼─────┤│
││     │       │         │     │     │      │        │    │     │     │       │Тип         │OQPSK │  -  ││
││     │       │         │     │     │      │        │    │     │     │       │модуляции   │      │     ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────────┼──────┼─────┤│
││     │       │         │     │     │      │        │    │     │     │       │Тактовая    │1,2288│ МГц ││
││     │       │         │     │     │      │        │    │     │     │       │частота     │      │     ││
││     │       │         │     │     │      │        │    │     │     │       │расширения  │      │     ││
│└─────┴───────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴────────┴────┴─────┴─────┴───────┴────────────┴──────┴─────┘│
│                                  ┌──────────────────────────┐                                          │
│4.15. Тип выходного прибора   (С) │ Полупроводниковый прибор │                      4.16. Относительная │
│                                  └──────────────────────────┘                            нестабильность│
│Относительный уровень   4.17. На гармониках ┌───┐       4.19. Прочие виды ┌───┐           частоты:      │
│побочных излучений:           (до 3f ):     │-56│ дБ          побочных    │-66│ дБ      ┌──────────────┐│
│                                    p       └───┘             излуч.:     └───┘         │         -8   ││
│                                                                                        │   5 х 10     ││
│                        4.18. На гармониках ┌───┐       4.20. Уровень     ┌───┐         └──────────────┘│
│                              (выше 3f ):   │-56│ дБ          шумовых     │-66│ дБ                      │
│                                      p     └───┘             излучений:  └───┘                         │
│                                                 ┌─────┐                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                 Номер листа дополнений: │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                   ┌───────────────────────┐                                     ┌─────┐│
│5. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА N │          2            │             Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                   └───────────────────────┘                                     └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        ┌───────────────────────┐                           ┌──────────────────────────┐│
│5.1. Тип приемника: (С) │   супергетеродинный   │           5.3. Шаг сетки: │         1,25 МГц         ││
│                        └───────────────────────┘                           └──────────────────────────┘│
│                                                          ┌────────────────────────────────────────────┐│
│5.2. Рабочие частоты (номиналы или формула их получения): │             829,2 и 830,45 МГц             ││
│                                                          └────────────────────────────────────────────┘│
│┌─────┬──────┬─────┬────────────┬─────┬──────┬───────────────────┬────────┬────────┬───────────────────┐│
││Номер│Прини-│Номер│Чувствитель-│Защ. │ Тип  │      Полоса       │N и вид │Промежу-│      Полоса       ││
││режи-│маемые│ ПлЧ │ность в     │отн. │помехи│ пропускания УВЧ,  │настрой-│точная  │ пропускания УПЧ,  ││
││ма   │классы│     │┌────┐      │к по-│      │      ┌─┐          │ки гете-│частота,│ ┌─┐               ││
││     │излу- │     ││дБВт│      │мехе,│      │      │М│ Гц       │родина  │┌─┐     │ │М│ Гц на уровне  ││
││     │чения │     │└────┘      │дБ   │      │      └─┘          │        ││М│ Гц  │ └─┘               ││
││     │(С)   │     ├─────┬──────┤     │      ├─────┬──────┬──────┤        │└─┘     ├─────┬──────┬──────┤│
││     │      │     │поро-│реаль-│     │      │     │      │┌─┐   │        │        │     │      │┌─┐   ││
││     │      │     │говая│ная   │     │      │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ│        │        │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ││
││     │      │     │     │      │     │      │     │      │└─┘   │        │        │     │      │└─┘   ││
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
││ 3.5 │ 5.4  │ 5.5 │ 5.6 │ 5.7  │ 5.8 │ 5.9  │5.10 │ 5.11 │ 5.12 │ 5.13   │  5.14  │5.15 │ 5.16 │ 5.17 ││
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
││  1  │ F9W  │  2  │  -  │ -114 │ 20  │шумо- │ 1,5 │ 1,9  │  -   │1-нижняя│  4.95  │1,25 │ 1,5  │   -  ││
││     │      │     │     │      │     │вая   │     │      │      │        │        │     │      │      ││
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
│└─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────┴──────┴──────┘│
│                                             ┌──────┐                                    5.18.          │
│Избирательность ПРМ по:    5.21. Другим ПКП: │  -   │ дБ   5.24. Эквивалент-   ┌───┐     Относительная  │
│                  ┌──┐     5.22. Блокир. и   ├──────┤            ная шумовая   │ - │ К   нестаб. частоты│
│5.19. Соседнему   │50│ дБ        перекр.     │ 50/б │ дБ         температура:  │   │     гетеродина:    │
│      каналу:     ├──┤           искаж.:     ├──────┤      5.25. Допустимое    ├───┤     ┌─────────────┐│
│5.20. Зеркальному │87│ дБ  5.23. Интермоду-  │  -   │ дБ         увелич. экв.  │ 0 │ %   │        -8   ││
│      каналу:     └──┘           ляционная:  └──────┘            шум. темпер.: └───┘     │  5 х 10     ││
│                                                                                         └─────────────┘│
│                                                                                                        │
│                                                 ┌─────┐                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                 Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                                 ┌─────┐│
│6. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ                                                Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                                                                                 └─────┘│
│┌───┬───────┬───────┬─────────┬───┬───────┬────────┬─────┬──────┬────────────┬─────────────┬─────┬─────┐│
││Но-│Назна- │  Тип  │ Размеры │Но-│Номер и│Положе- │Час- │Коэф. │ Ширина ДНА │Уровень боко-│Точ- │Зона ││
││мер│чение  │антенны│ антенны │мер│наиме- │ние луча│тота,│усил.,│  на уров.  │вых лепестков│ность│об-  ││
││АНТ│антенны│  (С)  │         │ре-│нование│в прост-│┌───┐│  дБ  │   -3 дБ    ├───────┬─────┤на-  │слу- ││
││   │(С)    │       │         │жи-│луча   │ранстве ││ М ││      ├──────┬─────┤Сектор │Уро- │вед.,│жива-││
││   │       │       │         │ма │       │        │└───┘│      │Гориз.│Верт.│углов, │вень │град.│ния  ││
││   │       │       │         │   │       │        │Гц   │      │ пл.  │ пл. │ град. │дБ   │     │     ││
│├───┼───────┼───────┼─────────┼───┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
││6.0│  6.1  │  6.2  │   6.3   │3.5│  6.4  │  6.5   │ 6.6 │ 6.7  │ 6.8  │ 6.9 │ 6.10  │6.11 │6.12 │6.13 ││
│├───┼───────┼───────┼─────────┼───┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
││ 1 │приемо-│вибра- │длина    │ 1 │1-ос-  │горизон-│ 850 │  12  │ 360  │ 90  │2 - 178│ -15 │  -  │  -  ││
││   │переда-│тор    │L = 23 см│   │новной │тальное │     │      │      │     │       │     │     │     ││
││   │ющая   │       │         │   │       │        │     │      │      │     │       │     │     │     ││
│├───┼───────┼───────┼─────────┼───┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
│├───┼───────┼───────┼─────────┼───┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
│├───┼───────┼───────┼─────────┼───┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│
│└───┴───────┴───────┴─────────┴───┴───────┴────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┘│
│                                                 ┌─────┐                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                 Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     ┌────────────────────┐                                                             │
│7.1. Тип фидера: (С) │ Коаксиальная линия │                                    7.6. Тип и характеристики│
│                     └────────────────────┘                                         поляризации: (С)    │
│                              ┌───────┐                                  ┌─────┐   ┌───────────────────┐│
│7.2. Критическая частота АФТ: │2,5 ГГц│  7.4. Затухание АФТ на ПРМ, дБ:  │ 3,6 │   │Вертикальная       ││
│                              ├───────┤                                  ├─────┤   │                   ││
│7.3. Волновое сопрот. АФТ:    │ 50 Ом │  7.5. Затухание АФТ на ПРД, дБ:  │ 3,6 │   └───────────────────┘│
│                              └───────┘                                  └─────┘                        │
│                                                 ┌─────┐                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                 Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                        ┌────────────────────────────────┐                              │
│8. Меры по повышению помехозащищенности │Экранирование блоков,           │                         ┌───┐│
│   и обеспечению ЭМС                    │фильтрации, кодирование сигналов│ Номер листа дополнений  │ - ││
│                                        │- - - - - - - - - - - - - - - - │                         └───┘│
│                                        │                                │                              │
│                                        └────────────────────────────────┘                              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            9.1. Заказчик                9.2. Разработчик         9.3. Изготовитель     │
│┌───────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┐│
││Организация        │ЗАО "Энергетик"               │Фирма "Самсунг-электроник"│Фирма "Самсунг-         ││
││(предприятие)      │                              │                          │электроник"             ││
│├───────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤│
││Адрес, телефон     │234654, г. Нижний Волочок,    │Корея, г. Сеул            │Корея, г. Сеул          ││
││                   │ул. Садовая, т. (345) 23-54-77│                          │                        ││
│├───────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┘│
││Подпись            │Генеральный директор ЗАО      │                          │                         │
││(должность, Ф.И.О.)│Прокудин В.В.           печать│                          │              ┌─────────┐│
│└───────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────┘              └─────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌──────────────────────┐┌────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│01│ 8901-ОР, 12/10/1998  ││02 Код: -       │     ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ     │ГКРЧ России - Форма N 1│
│  └──────────────────────┘├────────────────┴───────────┬────────────────────────┤┌─────────────────────┐│
│         (Регистр. N      │               ┌───────────┐│Предостав- ┌───────────┐││      Несекретно     ││
│       решения, дата)     │1.1. Шифр РЭС: │DE-34      ││ляется для │ изменения ││└─────────────────────┘│
│                          │               └───────────┘│           └───────────┘│(гриф секретности) <*> │
│  ┌──────────────────────┐│               ┌───────────┐│         ┌─────────────┐│                       │
│03│ 1-98/C3DCS, 31/07/98 ││1.2. Наимено-  │ -         ││На этапе │модернизации ││     ┌───┐        ┌───┐│
│  └──────────────────────┘│     вание     │ - - - - - ││         └─────────────┘│лист │ 1 │ листов │ 3 ││
│     (Номер РЧЗ, дата)    │     РЭС:      │           ││         ┌─────────────┐│     └───┘        └───┘│
│                          │               └───────────┘│В допол- │1-97/C3DCS   ││                       │
│                          │                            │нение    │от 15.10.97  ││                       │
│                          │                            │         └─────────────┘│                       │
├──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┤
│                             ┌─────────────────────────────┐                               ┌───────────┐│
│1.3. Тип и характер РЭС: (С) │Базовая станция сухопутной   │     1.4. Место установки РЭС: │стационарно││
│                             │подвижной службы             │                               └───────────┘│
│                             └─────────────────────────────┘                                            │
│                             ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐              │
│1.5. Назначение РЭС:         │Организация радиоинтерфейса с мобильными станциями         │              │
│                             │стандарта DSC-1800                                         │              │
│                             │- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -│              │
│                             │                                                           │              │
│                             └───────────────────────────────────────────────────────────┘              │
│                          ┌───────────────────────────┐                        ┌───────────┐            │
│1.6. Район использования: │Северный и северо-западный │ 1.7. Пользователь РЭС: │  Общего   │ Номер листа│
│                          │регион Российской Федерации│                        │пользования│ дополнений │
│                          └───────────────────────────┘                        └───────────┘            │
│1.8. Система (комплекс),  ┌───────────────────────────┐ 1.9. Необходимость      ┌──────────┐    ┌──────┐│
│     в которую входит РЭС:│Сотовая связь стандарта    │      регистрации в МЭС  │    да    │    │  -   ││
│                          │DSC-1800                   │                         └──────────┘    └──────┘│
│                          └───────────────────────────┘                                                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. ПОЛОСЫ ЧАСТОТ (ПлЧ)                                                                                  │
│                          ┌──────────┬────────┬────────┐   ┌──────────┬────────┬────────┐               │
│2.1. Номер ПлЧ           П│    1     │        │        │  П│    2     │        │        │    Номер листа│
│                          ├─────┬─┬──┼───┬─┬──┼───┬─┬──┤   ├─────┬─┬──┼───┬─┬──┼───┬─┬──┤    дополнений │
│2.2. Мин. частота ПлЧ    Р│1805 │М│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│  Р│1710 │М│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│      ┌──────┐ │
│                          ├─────┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼─┼──┤   ├─────┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼─┼──┤      │  -   │ │
│2.3. Макс. частота ПлЧ   Д│1880 │М│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│  М│1785 │М│Гц│   │ │Гц│   │ │Гц│      └──────┘ │
│                          └─────┴─┴──┴───┴─┴──┴───┴─┴──┘   └─────┴─┴──┴───┴─┴──┴───┴─┴──┘               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          ┌───┐           ┌───┐           ┌──────┐                                ┌───┐ │
│3. СОСТАВ И ТТХ: 3.1. ПРД │ 1 │  3.2. ПРМ │ 2 │  3.3. АНТ │А1, А2│ 3.4. Структурная схема системы │ 2 │ │
│                          └───┘           └───┘           └──────┘      (РЭС), см. лист           └───┘ │
│┌──────┬──────────────┬─────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│
││Номер │   Краткая    │Номер│       Состав элементарных РЭС,        │       Тактико-технические        ││
││режима│характеристика│ ПлЧ │       функционирующих в режиме        │        характеристики РЭС        ││
││      │    режима    │     ├───────┬────────┬────────┬─────────────┼──────────────────┬───────┬───────┤│
││      │ Тип передачи │     │N      │ N АНТ  │ N АНТ  │     Имя     │   Наименование   │Значе- │Размер-││
││      │              │     │элемен-│элемент.│функц-но│функционально│  характеристики  │ние    │ность  ││
││      │              │     │тарного│  РЭС   │ связ.  │ связанного  │                  │       │       ││
││      │              │     │РЭС    │        │  РЭС   │     РЭС     │                  │       │       ││
│├──────┼──────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤│
││ 3.5  │      3.6     │ 3.7 │  3.8  │  3.9   │  3.10  │    3.11     │       3.12       │       │       ││
│├──────┼──────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤│
││  1   │Передача      │ 1,2 │  1,2  │ А1, А2 │   А3   │ Абонентское │Дальность         │до 32  │   км  ││
││      │данных и речи │     │       │        │        │оборудование │радиосвязи        │       │       ││
│├──────┼──────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤│
││      │              │     │       │        │        │             │Количество каналов│  8    │   -   ││
││      │              │     │       │        │        │             │на частоту        │       │       ││
│├──────┼──────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤│
││      │              │     │       │        │        │             │Скорость передачи │270,833│кбит/с ││
││      │              │     │       │        │        │             │информации в      │       │       ││
││      │              │     │       │        │        │             │канале            │       │       ││
│├──────┼──────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤│
│└──────┴──────────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴─────────────┴──────────────────┴───────┴───────┘│
│                                                 ┌─────┐                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                 Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                     ┌────────────┐                                              ┌─────┐│
│4. ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОПЕРЕДАТЧИКА   │     1      │                      Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                     └────────────┘                                              └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                           ┌───────────────────────────────────────────┐│
│4.1. Рабочие частоты (номиналы или формула их получения):  │   1805,2 + n х 0,2 МГц, где n = 1 - 373   ││
│                                                           └───────────────────────────────────────────┘│
│                              ┌────────────────────────────────┐                     ┌─────────────────┐│
│4.3. Тип перестройки частоты: │    дискретная, программная     │     4.2. Шаг сетки: │     0,2 МГц     ││
│                              └────────────────────────────────┘                     └─────────────────┘│
│┌─────┬───────┬───────────┬─────┬─────────────────┬────────────────┬───────┬───────────────────────────┐│
││Номер│Класс  │Краткая    │Номер│  Ширина полосы  │    Мощность    │Макс.  │    Параметр модуляции     ││
││режи-│излуче-│характерис-│ ПлЧ │    излучения    │   излучения    │спектр.│                           ││
││ма   │ния (С)│тика класса│     │┌─┐              ├────┬─────┬─────┤плотн. ├─────────────┬───────┬─────┤│
││     │       │излучения  │     ││М│ Гц на уровне │Вид │Ми-  │Мак- │мощно- │Наименование │Значе- │Раз- ││
││     │       │           │     │└─┘              │(С) │ним.,│сим.,│сти,   │  параметра  │ние    │мер- ││
││     │       │           │     ├─────┬──────┬────┤    │дБВт │дБВт │дБВт/Гц│             │       │ность││
││     │       │           │     │-3 дБ│-30 дБ│- дБ│    │     │     │       │             │       │     ││
│├─────┼───────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼───────┼─────┤│
││ 3.5 │  4.4  │    4.5    │ 4.6 │ 4.7 │ 4.8  │4.9 │4.10│4.11 │4.12 │ 4.13  │    4.14     │       │     ││
│├─────┼───────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼───────┼─────┤│
││  1  │240KG7W│Гауссовская│  1  │ 0,2 │ 0,4  │0,8 │ СР │ -7  │ 13  │   -   │Скорость     │270,833│кбит/││
││     │       │частотная  │     │     │      │    │    │     │     │       │телеграфиро- │       │сек. ││
││     │       │манипуляция│     │     │      │    │    │     │     │       │вания        │       │     ││
││     │       │GMSK       │     │     │      │    │    │     │     │       │             │       │     ││
│├─────┼───────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼───────┼─────┤│
││     │       │           │     │     │      │    │    │     │     │       │Пиковая деви-│  25   │ кГц ││
││     │       │           │     │     │      │    │    │     │     │       │ация частоты │       │     ││
│├─────┼───────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼───────┼─────┤│
│├─────┼───────┼───────────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────────────┼───────┼─────┤│
│└─────┴───────┴───────────┴─────┴─────┴──────┴────┴────┴─────┴─────┴───────┴─────────────┴───────┴─────┘│
│                                  ┌──────────────────────────┐                                          │
│4.15. Тип выходного прибора:  (С) │ Полупроводниковый прибор │                      4.16. Относительная │
│                                  └──────────────────────────┘                            нестабильность│
│Относительный уровень   4.17. На гармониках ┌───┐       4.19. Прочие виды ┌───┐           частоты:      │
│побочных излучений:           (до 3f ):     │-60│ дБ          побочных    │-70│ дБ      ┌──────────────┐│
│                                    p       └───┘             излуч.:     └───┘         │         -6   ││
│                                                                                        │   2 х 10     ││
│                        4.18. На гармониках ┌───┐       4.20. Уровень     ┌───┐         └──────────────┘│
│                              (выше 3f ):   │-80│ дБ          шумовых     │-80│ дБ                      │
│                                      p     └───┘             излучений:  └───┘                         │
│                                                 ┌─────┐                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │4.11 │                 Номер листа дополнений: │  3  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                   ┌───────────────────────┐                                     ┌─────┐│
│5. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА N │          2            │             Номер листа дополнений: │  -  ││
│                                   └───────────────────────┘                                     └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        ┌───────────────────────┐                           ┌──────────────────────────┐│
│5.1. Тип приемника: (С) │   Супергетеродинный   │           5.3. Шаг сетки: │         0,2 МГц          ││
│                        └───────────────────────┘                           └──────────────────────────┘│
│                                                          ┌────────────────────────────────────────────┐│
│5.2. Рабочие частоты (номиналы или формула их получения): │   1710,2 + n х 0,2 МГц, где n = 1 - 373    ││
│                                                          └────────────────────────────────────────────┘│
│┌─────┬──────┬─────┬────────────┬─────┬──────┬───────────────────┬────────┬────────┬───────────────────┐│
││Номер│Прини-│Номер│Чувствитель-│Защ. │ Тип  │      Полоса       │N и вид │Промежу-│      Полоса       ││
││режи-│маемые│ ПлЧ │ность в     │отн. │помехи│ пропускания УВЧ,  │настрой-│точная  │ пропускания УПЧ,  ││
││ма   │классы│     │┌─────┐     │к по-│      │ ┌─┐               │ки гете-│частота,│ ┌─┐               ││
││     │излу- │     ││дБВт │     │мехе,│      │ │М│ Гц на уровне  │родина  │┌─┐     │ │М│ Гц на уровне  ││
││     │чения │     │└─────┘     │дБ   │      │ └─┘               │        ││М│ Гц  │ └─┘               ││
││     │(С)   │     ├─────┬──────┤     │      ├─────┬──────┬──────┤        │└─┘     ├─────┬──────┬──────┤│
││     │      │     │поро-│реаль-│     │      │     │      │┌─┐   │        │        │     │      │┌─┐   ││
││     │      │     │говая│ная   │     │      │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ│        │        │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ││
││     │      │     │     │      │     │      │     │      │└─┘   │        │        │     │      │└─┘   ││
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
││ 3.5 │ 5.4  │ 5.5 │ 5.6 │ 5.7  │ 5.8 │ 5.9  │5.10 │ 5.11 │ 5.12 │ 5.13   │  5.14  │5.15 │ 5.16 │ 5.17 ││
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
││  1  │ G7W  │  2  │  -  │ -136 │  9  │Струк-│ 7,5 │  8   │  -   │1-нижняя│   5    │ 0,2 │ 0,3  │   -  ││
││     │      │     │     │      │     │турная│     │      │      │        │        │     │      │      ││
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
││     │      │     │     │      │     │(F3,  │     │      │      │        │        │     │      │      ││
││     │      │     │     │      │     │F8E)  │     │      │      │        │        │     │      │      ││
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
│├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┤│
│└─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────┴──────┴──────┘│
│                                             ┌──────┐                                    5.18.          │
│Избирательность ПРМ по:    5.21. Другим ПКП: │  60  │ дБ   5.24. Эквивалент-   ┌───┐     Относительная  │
│                  ┌──┐     5.22. Блокир. и   ├──────┤            ная шумовая   │ - │ К   нестаб. частоты│
│5.19. Соседнему   │40│ дБ        перекр.     │  -   │ дБ         температура:  │   │     гетеродина:    │
│      каналу:     ├──┤           искаж.:     ├──────┤      5.25. Допустимое    ├───┤     ┌─────────────┐│
│5.20. Зеркальному │50│ дБ  5.23. Интермоду-  │  80  │ дБ         увелич. экв.  │ 0 │ %   │        -6   ││
│      каналу:     └──┘           ляционная:  └──────┘            шум. темп-ры: └───┘     │  2 х 10     ││
│                                                                                         └─────────────┘│
│                                                                                                        │
│                                                 ┌─────┐                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                 Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                                 ┌─────┐│
│6. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ                                                Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                                                                                 └─────┘│
│┌───┬───────┬───────┬─────────┬────┬───────┬────────┬─────┬──────┬────────────┬────────────┬─────┬─────┐│
││Но-│Назна- │  Тип  │ Размеры │Но- │Номер и│Положе- │Час- │Коэф-т│ Ширина ДНА │Уровень бок.│Точ- │Зона ││
││мер│чение  │антенны│ антенны │мер │наиме- │ние луча│тота,│усил- │  на уров.  │ лепестков  │ность│об-  ││
││АНТ│антенны│  (С)  │         │ре- │нование│в прост-│┌───┐│лен., │-3 дБ, град.├──────┬─────┤на-  │слу- ││
││   │(С)    │       │         │жима│луча   │ранстве ││ М ││дБ    ├──────┬─────┤Сектор│Уро- │вед.,│жива-││
││   │       │       │         │    │       │        │└───┘│      │Гориз.│Верт.│углов,│вень │град.│ния  ││
││   │       │       │         │    │       │        │Гц   │      │ пл.  │ пл. │ град.│дБ   │     │     ││
│├───┼───────┼───────┼─────────┼────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│
││6.0│  6.1  │  6.2  │   6.3   │3.5 │  6.4  │  6.5   │ 6.6 │ 6.7  │ 6.8  │ 6.9 │ 6.10 │6.11 │6.12 │6.13 ││
│├───┼───────┼───────┼─────────┼────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│
││ 1 │переда-│Антен- │Ширина   │ 1  │основ- │фиксиро-│1800 │  18  │  65  │ 6,5 │  -   │  -  │  -  │  -  ││
││   │ющая   │ная    │S = 0,15 │    │ной    │ванное  │     │      │      │     │      │     │     │     ││
││   │       │решетка│см;      │    │       │        │     │      │      │     │      │     │     │     ││
│├───┼───────┼───────┼─────────┼────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│
││   │       │       │Высота   │    │       │        │     │      │      │     │      │     │     │     ││
││   │       │       │ФЦ = 1,3 │    │       │        │     │      │      │     │      │     │     │     ││
││   │       │       │м        │    │       │        │     │      │      │     │      │     │     │     ││
│├───┼───────┼───────┼─────────┼────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│
│├───┼───────┼───────┼─────────┼────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤│
│└───┴───────┴───────┴─────────┴────┴───────┴────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┘│
│                                                 ┌──────────┐                                    ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │6.1 - 6.13│            Номер листа дополнений  │  3  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └──────────┘                                    └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     ┌────────────────────┐                                                             │
│7.1. Тип фидера: (С) │ Коаксиальная линия │       7.6. Тип и характеристики поляризации: (С)            │
│                     └────────────────────┘                                                             │
│                                   ┌─────┐                                 ┌─────┐   ┌─────────────────┐│
│7.2. Критическая частота АФТ:      │  -  │ 7.4. Затухание АФТ на ПРМ, дБ:  │  -  │   │вертикальная     ││
│                                   ├─────┤                                 ├─────┤   │                 ││
│7.3. Волновое сопротивление АФТ:   │50 Ом│ 7.5. Затухание АФТ на ПРД, дБ:  │  3  │   └─────────────────┘│
│                                   └─────┘                                 └─────┘                      │
│                                                 ┌─────────┐                                     ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │7.1 - 7.6│             Номер листа дополнений  │  3  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────────┘                                     └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                        ┌────────────────────────────────┐                              │
│8. Меры по повышению помехозащищенности │Частотный и пространственный    │                         ┌───┐│
│   и обеспечению ЭМС                    │разнос                          │ Номер листа дополнений  │ - ││
│                                        │- - - - - - - - - - - - - - - - │                         └───┘│
│                                        │                                │                              │
│                                        └────────────────────────────────┘                              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                9.1. Заказчик              9.2. Разработчик       9.3. Изготовитель     │
│┌───────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐│
││Организация        │КНИИРТИ                           │КНИИРТИ               │           -            ││
││(предприятие)      │                                  │                      │                        ││
│├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│
││Адрес, телефон     │551233, г. Калуга, ул. Беговая, 2,│551233, г. Калуга,    │           -            ││
││                   │т. (013) 123-23-32                │ул. Беговая, 2        │                        ││
│├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┘│
││Подпись            │Директор                          │          -           │              ┌─────────┐│
││(должность, Ф.И.О.)│Петраков А.И.               печать│                      │ Номер листа  │    -    ││
│└───────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────┘ дополнений   └─────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                     Дополнение к заявке N 1-98/C3 DCS

                                                           Лист 2, листов 3

                           Структурная схема РЭС

                                ┌────┐   FL(n)  ┌────┐
                      ┌─────────┤ А2 │<─────────┤    │
                      │         └────┘          │    │
                      │                         │ А3 │
                      │         ┌────┐  FU(n)   │    │
                      │         │ А1 ├─────────>│    │
                      │         └─┬──┘          └─┬──┘
                      │           │               │
                ┌─────┴─────┬─────┴─────┐    ┌────┴──────┐
                │   ПРМ-2   │   ПРД-1   │    │ Мобильная │
                ├───────────┴───────────┤    │  станция  │
                │ Базовая станция DE-34 │    └───────────┘
                └───────────────────────┘

                  Лист дополнений к заявке N 1-98/C3 DCS

                                                           Лист 3, листов 3

6. Характеристики антенны N: 2
6.1. Назначение антенны: (С) приемная             6.2. Тип антенны: (С)
6.3. Размер антенны: Ширина - S = 0,15 м;              Рамочная антенна
                     высота ФЦ = 1,3 м

┌───┬────────┬────────┬─────┬──────┬────────────┬─────────────┬─────┬─────┐
│Но-│Номер и │Положе- │Час- │Коэф-т│ Ширина ДНА │Уровень боко-│Точ- │Зона │
│мер│наимено-│ние луча│тота,│уси-  │  на уров.  │вых лепестков│ность│об-  │
│ре-│вание   │в прост-│ МГц │лен., │-3 дБ, град.├───────┬─────┤на-  │слу- │
│жи-│луча    │ранстве │     │дБ    ├──────┬─────┤Сектор │Уро- │вед.,│жива-│
│ма │        │        │     │      │Гориз.│Верт.│углов, │вень │град.│ния  │
│   │        │        │     │      │ пл.  │ пл. │ град. │дБ   │     │     │
├───┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│3.5│  6.4   │  6.5   │ 6.6 │ 6.7  │ 6.8  │ 6.9 │ 6.10  │6.11 │6.12 │6.13 │
├───┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │1-      │фиксиро-│1800 │  18  │  65  │ 6,5 │   -   │  -  │  -  │  -  │
│   │основной│ванное  │     │      │      │     │       │     │     │     │
│   │        │        │     │      │      │     │       │     │     │     │
└───┴────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┘

7.1. Тип фидера: (С) Коаксиальная линия           7.6. Тип и характеристики
7.2. Критическая             7.4. Затухание            поляризации: (С)
     частота АФТ: 1800 МГц        АФТ на ПРМ дБ: 3     ┌──────────────────┐
7.3. Волновое                7.5. Затухание            │вертикальная      │
     сопрот. АФТ: 50 Ом           АФТ на ПРД дБ: -     └──────────────────┘

4.11. Динамический диапазон управления мощностью 30 дБ с шагом 2 дБ.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌────────────────────┐┌────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│01│12345-ОП, 01/02/1998││02 Код -            │     ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ     │ГКРЧ России - Форма N 1│
│  └────────────────────┘├────────────────────┴───────────┬────────────────────────┤┌─────────────────────┐│
│        (Регистр. N     │                  ┌────────────┐│Предостав- ┌───────────┐││      Несекретно     ││
│      решения, дата)    │1.1. Шифр РЭС:    │ДОН-12      ││ляется для │регистрации││└─────────────────────┘│
│                        │                  └────────────┘│           └───────────┘│(гриф секретности) <*> │
│  ┌────────────────────┐│                  ┌────────────┐│         ┌─────────────┐│                       │
│03│786-К4М, 14/08/1997 ││1.2. Наименование │ -          ││На этапе │ разработки  ││     ┌───┐        ┌───┐│
│  └────────────────────┘│     РЭС:         │ - - - - - -││         └─────────────┘│лист │ 1 │ листов │ 3 ││
│    (Номер РЧЗ, дата)   │                  │            ││В допол- ┌─────────────┐│     └───┘        └───┘│
│                        │                  └────────────┘│нение к  │     -       ││                       │
│                        │                                │         └─────────────┘│                       │
├────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┤
│                                 ┌─────────────────────────────┐                             ┌───────────┐│
│1.3. Тип и характер РЭС: (С)     │РЭС фиксированной спутниковой│   1.4. Место установки РЭС: │стационарно││
│                                 │службы - TS                  │                             └───────────┘│
│                                 └─────────────────────────────┘                                          │
│                                 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐         │
│1.5. Назначение РЭС:             │Земная приемопередающая станция спутниковой связи для передачи│         │
│                                 │и приема цифровой информации в спутниковой сети "ДОН"         │         │
│                                 │- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - │         │
│                                 │                                                              │         │
│                                 └──────────────────────────────────────────────────────────────┘         │
│                           ┌─────────────────────────┐                          ┌───────────┐             │
│1.6. Район использования:  │Территория               │   1.7. Пользователь РЭС: │ ОАО "ДОН" │  Номер листа│
│                           │Российской Федерации     │                          └───────────┘  дополнений │
│                           └─────────────────────────┘                                                    │
│1.8. Система (комплекс),   ┌─────────────────────────┐   1.9. Необходимость      ┌──────────┐     ┌──────┐│
│     в которую входит РЭС: │Система спутниковой сети │        регистрации в МСЭ: │    да    │     │  -   ││
│                           │"ДОН"                    │                           └──────────┘     └──────┘│
│                           └─────────────────────────┘                                                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. ПОЛОСЫ ЧАСТОТ (ПлЧ)                                                                                    │
│                          ┌─────────┬─────────┬─────────┐    ┌─────────┬─────────┬─────────┐              │
│2.1. Номер ПлЧ           П│    1    │    3    │    5    │   П│    2    │    4    │         │   Номер листа│
│                          ├────┬─┬──┼────┬─┬──┼────┬─┬──┤    ├────┬─┬──┼────┬─┬──┼────┬─┬──┤   дополнений │
│2.2. Мин. частота ПлЧ    Р│5755│М│Гц│6025│М│Гц│6475│М│Гц│   Д│3450│М│Гц│3700│М│Гц│    │ │Гц│     ┌──────┐ │
│                          ├────┼─┼──┼────┼─┼──┼────┼─┼──┤    ├────┼─┼──┼────┼─┼──┼────┼─┼──┤     │  -   │ │
│2.3. Макс. частота ПлЧ   Д│5975│М│Гц│6175│М│Гц│6500│М│Гц│   М│3695│М│Гц│3850│М│Гц│    │ │Гц│     └──────┘ │
│                          └────┴─┴──┴────┴─┴──┴────┴─┴──┘    └────┴─┴──┴────┴─┴──┴────┴─┴──┘              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                           ┌───┐            ┌───┐            ┌────┐                                 ┌───┐ │
│3. СОСТАВ И ТТХ:  3.1. ПРД │ 1 │   3.2. ПРМ │ 2 │   3.3. АНТ │ А1 │  3.4. Структурная схема системы │ 2 │ │
│                           └───┘            └───┘            └────┘       (РЭС), см. лист           └───┘ │
│┌─────┬────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│
││Номер│    Краткая     │ Номер │       Состав элементарных РЭС,        │       Тактико-технические       ││
││режи-│ характеристика │  ПлЧ  │       функционирующих в режиме        │        характеристики РЭС       ││
││ма   │     режима     │       ├───────┬────────┬────────┬─────────────┼──────────────────┬──────┬───────┤│
││     │  Тип передачи  │       │N      │ N АНТ  │ N АНТ  │     Имя     │   Наименование   │Значе-│Размер-││
││     │                │       │элемен-│элемент.│функц-но│функционально│  характеристики  │ние   │ность  ││
││     │                │       │тарного│  РЭС   │ связ.  │ связанного  │                  │      │       ││
││     │                │       │РЭС    │        │  РЭС   │     РЭС     │                  │      │       ││
│├─────┼────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼──────┼───────┤│
││ 3.5 │      3.6       │  3.7  │  3.8  │  3.9   │  3.10  │    3.11     │       3.12       │      │       ││
│├─────┼────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼──────┼───────┤│
││  1  │Передача данных │1, 3, 5│   1   │   А1   │А2 - А9 │ЗС "ДОН-35   │ЭИИМ на несущую   │29,0/ │ дБВт  ││
││     │(цифровая       │       │       │        │        │(37, 45, 50, │(максимум/минимум)│24,0  │       ││
│├─────┼────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼──────┼───────┤│
││     │информация)     │2, 4   │   2   │   А1   │А2 - А9 │60, 70, 73,  │Необходимая полоса│  520 │  кГц  ││
││     │                │       │       │        │        │75)          │на несущую        │      │       ││
│├─────┼────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼──────┼───────┤│
││     │                │       │       │        │        │             │Скорость передачи │  4,8 │кбит/с ││
││     │                │       │       │        │        │             │информации        │      │       ││
│├─────┼────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼──────────────────┼──────┼───────┤│
││     │                │       │       │        │        │             │Название ПРМ луча │Лучи  │ -/дБ  ││
││     │                │       │       │        │        │             │ИСЗ/коэф-нт       │1-9/37│       ││
││     │                │       │       │        │        │             │усиления луча     │      │       ││
│└─────┴────────────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────────┴──────────────────┴──────┴───────┘│
│                                                 ┌──────────┐                                      ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │3.5 - 3.12│              Номер листа дополнений  │  3  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └──────────┘                                      └─────┘│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                     ┌────────────┐                                                ┌─────┐│
│4. ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОПЕРЕДАТЧИКА   │     1      │                        Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                     └────────────┘                                                └─────┘│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                            ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│4.1. Рабочие частоты (номиналы              │   5755,52 + (N х 0,125) МГц; 6025,52 + (N1 х 0,125) МГц;   ││
│     или формула их получения):             │6475,52 + (N2 х 0,125) МГц, где N = 1 - 1751, N1 = 1 - 1191,││
│                                            │                        N2 = 1 - 191                        ││
│                                            └────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│                              ┌───────────────────────────────┐                         ┌────────────────┐│
│4.3. Тип перестройки частоты: │дискретная, специальная        │         4.2. Шаг сетки: │    12,5 МГц    ││
│                              └───────────────────────────────┘                         └────────────────┘│
│┌─────┬───────┬─────────┬─────┬───────────────────┬────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│
││Номер│Класс  │Краткая  │Номер│    Ширина полосы  │    Мощность    │Макс.  │     Параметр модуляции      ││
││режи-│излуче-│характе- │ ПлЧ │      излучения    │   излучения    │спектр.│                             ││
││ма   │ния (С)│ристика  │     │  ┌─┐              ├────┬─────┬─────┤плот.  ├──────────────┬────────┬─────┤│
││     │       │класса   │     │  │к│ Гц на уровне │Вид │Ми-  │Мак- │мощно- │ Наименование │Значение│Раз- ││
││     │       │излучения│     │  └─┘              │(С) │ним.,│сим.,│сти,   │  параметра   │        │мер- ││
││     │       │         │     ├─────┬──────┬──────┤    │дБВт │дБВт │дБВт/Гц│              │        │ность││
││     │       │         │     │     │      │┌─┐   │    │     │     │       │              │        │     ││
││     │       │         │     │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ│    │     │     │       │              │        │     ││
││     │       │         │     │     │      │└─┘   │    │     │     │       │              │        │     ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼───────┼──────────────┼────────┼─────┤│
││ 3.5 │  4.4  │   4.5   │ 4.6 │ 4.7 │ 4.8  │ 4.9  │4.10│4.11 │4.12 │ 4.13  │     4.14     │        │     ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼───────┼──────────────┼────────┼─────┤│
││  1  │520KG1D│двукратн.│1, 3,│ 320 │ 640  │  -   │ СР │ -11 │-6,1 │ -61,1 │K  - параметр │  02    │  -  ││
││     │       │фазов.   │5    │     │      │      │    │     │     │       │ f            │        │     ││
││     │       │манип-ция│     │     │      │      │    │     │     │       │изменения фазы│        │     ││
││     │       │несущей с│     │     │      │      │    │     │     │       │              │        │     ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼───────┼──────────────┼────────┼─────┤│
││     │       │расшир.  │     │     │      │      │    │     │     │       │Скорость теле-│   4    │кБод ││
││     │       │спектра  │     │     │      │      │    │     │     │       │графирования  │        │     ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼───────┼──────────────┼────────┼─────┤│
││     │       │         │     │     │      │      │    │     │     │       │Информационная│  4,8   │кбит/││
││     │       │         │     │     │      │      │    │     │     │       │скорость      │        │с    ││
││     │       │         │     │     │      │      │    │     │     │       │передачи      │        │     ││
│└─────┴───────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴───────┴──────────────┴────────┴─────┘│
│                                  ┌──────────────────────────┐                                            │
│4.15. Тип выходного прибора  (С)  │Полупроводниковый прибор  │                        4.16. Относительная │
│                                  └──────────────────────────┘                              нестабильность│
│Относительный уровень    4.17. На гармониках ┌───┐       4.19. Прочие виды ┌───┐            частоты       │
│побочных излучений             (до 3f ):     │-50│ дБ          побочных    │-60│ дБ       ┌──────────────┐│
│                                     p       └───┘             излуч.:     └───┘          │         -6   ││
│                                                                                          │   1 х 10     ││
│                         4.18. На гармониках ┌───┐       4.20. Уровень     ┌───┐          └──────────────┘│
│                               (выше 3f ):   │-50│ дБ          шумовых     │-80│ дБ                       │
│                                       p     └───┘             излучений:  └───┘                          │
│                                                 ┌──────────┐                                      ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │4.4 - 4.14│              Номер листа дополнений  │  3  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └──────────┘                                      └─────┘│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                   ┌───────────────────────┐                                       ┌─────┐│
│5. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА N │          2            │               Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                   └───────────────────────┘                                       └─────┘│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        ┌───────────────────────┐                               ┌────────────────────────┐│
│5.1. Тип приемника: (С) │   супергетеродинный   │               5.3. Шаг сетки: │        125 кГц         ││
│                        └───────────────────────┘                               └────────────────────────┘│
│                                                          ┌──────────────────────────────────────────────┐│
│5.2. Рабочие частоты (номиналы или формула их получения): │         3450,520 + (N1 х 0,125) МГц;         ││
│                                                          │         3700,520 + (N2 х 0,125) МГц,         ││
│                                                          │       где N1 = 1 - 1951, N2 = 1 - 1191       ││
│                                                          └──────────────────────────────────────────────┘│
│┌─────┬───────┬─────┬────────────┬───────┬─────┬───────────────────┬────────┬──────┬─────────────────────┐│
││Номер│Прини- │Номер│Чувствитель-│ Защ.  │Тип  │      Полоса       │N и вид │Проме-│       Полоса        ││
││режи-│маемые │ ПлЧ │ность в     │отн. к │поме-│ пропускания УВЧ,  │настрой-│жуто- │  пропускания УПЧ,   ││
││ма   │классы │     │┌────┐      │помехе,│хи   │      ┌─┐          │ки гете-│чная  │  ┌─┐                ││
││     │излуче-│     ││дБВт│      │  дБ   │     │      │М│ Гц       │родина  │часто-│  │М│ Гц на уровне   ││
││     │ния (С)│     │└────┘      │       │     │      └─┘          │        │та,   │  └─┘                ││
││     │       │     ├─────┬──────┤       │     ├─────┬──────┬──────┤        │┌─┐   ├─────┬──────┬────────┤│
││     │       │     │поро-│реаль-│       │     │     │      │┌─┐   │        ││М│ Гц│     │      │┌───┐   ││
││     │       │     │говая│ная   │       │     │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ│        │└─┘   │-3 дБ│-30 дБ││-60│ дБ││
││     │       │     │     │      │       │     │     │      │└─┘   │        │      │     │      │└───┘   ││
│├─────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼────────┤│
││ 3.5 │  5.4  │ 5.5 │ 5.6 │ 5.7  │  5.8  │ 5.9 │5.10 │ 5.11 │ 5.12 │  5.13  │ 5.14 │5.15 │ 5.16 │  5.17  ││
│├─────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼────────┤│
││  1  │520KG1D│ 2,4 │-169 │-161,5│  7,5  │Шумо-│ 500 │ 600  │  -   │1-нижняя│  70  │ 50  │  -   │   -    ││
││     │       │     │     │      │       │вая  │     │      │      │        │      │     │      │        ││
│├─────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼────────┤│
│├─────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼────────┤│
│├─────┼───────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼────────┤│
│└─────┴───────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────────┴──────┴─────┴──────┴────────┘│
│                                              ┌──────┐                                     5.18.          │
│Избирательность ПРМ по:     5.21. Другим ПКП: │  60  │ дБ   5.24. Эквивалент-   ┌───┐      Относительная  │
│                  ┌──┐      5.22. Блокир. и   ├──────┤            ная шумовая   │195│ К    нестаб. частоты│
│5.19. Соседнему   │40│ дБ         перекр.     │0,65/б│ дБ         температура:  │   │      гетеродина:    │
│      каналу:     ├──┤            искаж.:     ├──────┤      5.25. Допустимое    ├───┤      ┌─────────────┐│
│5.20. Зеркальному │50│ дБ   5.23. Интермоду-  │  75  │ дБ         увелич. экв.  │ 6 │ %    │        -6   ││
│      каналу:     └──┘            ляционная:  └──────┘            шум. темпер.: └───┘      │  1 х 10     ││
│                                                                                           └─────────────┘│
│                                                                                                          │
│                                                 ┌─────┐                                           ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                   Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                           └─────┘│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                                   ┌─────┐│
│6. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ                                                  Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                                                                                   └─────┘│
│┌───┬───────┬───────┬──────────┬────┬───────┬─────────┬─────┬──────┬────────────┬────────────┬─────┬─────┐│
││Но-│Назна- │  Тип  │ Размеры  │Но- │Номер и│Положение│Час- │Коэф. │ Ширина ДНА │Уровень бок.│Точ- │Зона ││
││мер│чение  │антенны│ антенны  │мер │наиме- │луча в   │тота,│усил.,│  на уров.  │ лепестков  │ность│об-  ││
││АНТ│антенны│  (С)  │          │ре- │нование│простран-│┌───┐│  дБ  │   -3 дБ    ├───────┬────┤на-  │слу- ││
││   │(С)    │       │          │жима│луча   │стве     ││ М ││      ├──────┬─────┤Сектор │Уро-│вед.,│жива-││
││   │       │       │          │    │       │         │└───┘│      │ гор. │верт.│углов, │вень│град.│ния  ││
││   │       │       │          │    │       │         │Гц   │      │ пл.  │ пл. │ град. │дБ  │     │     ││
│├───┼───────┼───────┼──────────┼────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼────┼─────┼─────┤│
││6.0│  6.1  │  6.2  │   6.3    │3.5 │  6.4  │   6.5   │ 6.6 │ 6.7  │ 6.8  │ 6.9 │ 6.10  │6.11│6.12 │6.13 ││
│├───┼───────┼───────┼──────────┼────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼────┼─────┼─────┤│
││ 1 │приемо-│Зер-   │Диаметр   │ 1  │1-ос-  │Направле-│  -  │  -   │ -    │  -  │   -   │  - │0,1  │ДОН- ││
││   │переда-│кальная│D = 1,5 м;│    │новной │ние на   │     │      │      │     │       │    │     │В(3) ││
││   │ющая   │антенна│          │    │       │ИСЗ      │     │      │      │     │       │    │     │     ││
│├───┼───────┼───────┼──────────┼────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼────┼─────┼─────┤│
││   │       │       │высота    │    │       │         │     │      │      │     │       │    │     │     ││
││   │       │       │ФЦ = 12 м │    │       │         │     │      │      │     │       │    │     │     ││
│├───┼───────┼───────┼──────────┼────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼────┼─────┼─────┤│
││   │       │       │          │ 1  │1-ос-  │т. ст    │6050 │  35  │2,96  │2,96 │101 -  │47 -│  -  │  -  ││
││   │       │       │          │    │новной │75 в.д., │     │      │      │     │251    │10,1│     │     ││
││   │       │       │          │    │       │         │     │      │      │     │       │lg Q│     │     ││
│├───┼───────┼───────┼──────────┼────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼────┼─────┼─────┤│
││   │       │       │          │    │       │19,5 з.д.│3725 │  31  │4,7   │ 4,7 │   -   │  - │     │     ││
│├───┼───────┼───────┼──────────┼────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼────┼─────┼─────┤│
│└───┴───────┴───────┴──────────┴────┴───────┴─────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───────┴────┴─────┴─────┘│
│                                                 ┌──────────┐                                      ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │    -     │              Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └──────────┘                                      └─────┘│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     ┌────────────────────┐                                                               │
│7.1. Тип фидера: (С) │ Коаксиальная линия │                                     7.6. Тип и характеристики │
│                     └────────────────────┘                                          поляризации: (С)     │
│                                 ┌────────┐                                 ┌─────┐ ┌────────────────────┐│
│7.2. Критическая частота АФТ:    │6800 МГц│ 7.4. Затухание АФТ на ПРМ, дБ:  │ 0,5 │ │на ПРД: круговая,   ││
│                                 ├────────┤                                 ├─────┤ │левое вращение      ││
│7.3. Волновое сопрот. АФТ:       │ 50 Ом  │ 7.5. Затухание АФТ на ПРД, дБ:  │ 0,5 │ │на ПРМ: круговая,   ││
│                                 └────────┘                                 └─────┘ │правое вращение     ││
│                                                                                    └────────────────────┘│
│                                                 ┌─────┐                                           ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                   Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                           └─────┘│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                        ┌──────────────────────────────────┐                              │
│8. Меры по повышению помехозащищенности │Согласование рабочих частот,      │                         ┌───┐│
│   и обеспечению ЭМС                    │режимов работы и мест размещения  │ Номер листа дополнений  │ - ││
│                                        │ЗС с соответствующими             │                         └───┘│
│                                        │- - - - - - - - - - - - - - - - - │                              │
│                                        │радиочастотными органами          │                              │
│                                        │Российской Федерации              │                              │
│                                        └──────────────────────────────────┘                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                 9.1. Заказчик               9.2. Разработчик       9.3. Изготовитель     │
│┌───────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐│
││Организация        │ОАО "ДОН"                           │ОАО "ДОН"             │           -            ││
││(предприятие)      │                                    │                      │                        ││
│├───────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│
││Адрес, телефон     │121374, г. Москва, Можайское ш., 28,│121374, г. Москва,    │           -            ││
││                   │т. 666-77-88                        │Можайское ш., 28      │                        ││
│├───────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┘│
││Подпись            │Гендиректор                         │         -            │              ┌─────────┐│
││(должность, Ф.И.О.)│Семечкин И.И.                 печать│                      │ Номер листа  │    -    ││
│└───────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────┘ дополнений   └─────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                            К заявке N 786-К4/М

                                                           Лист 2, листов 3

                              ИСЗ "ДОН-В(3)",
         долгота подспутниковой точки стояния 75° в.д.; 19,5° з.д.

                                  ┌─────┐
           ┌─────────────────>    │ ИСЗ │    <─────┐
           │  ┌───────────────    └─────┘─┐        │
           │  │                           │        │ Передача
  Передача │  │                           │        │ в полосах
 в полосах │  │                           │        │  1, 3, 5
  1, 3, 5  │  │                   Прием   │        │
           │  │   Прием         в полосах │        │
           │  │ в полосах         2, 4    │        │
           │  │   2, 4                    │        │
           │  │              ┌────────────┼────────────────────────────
           │  │              │            \/                            \
           │  │              │       А3        А5         А7             \
              \/             │        │          │          │             \
          │                  │      ─┬┘        ─┬┘        ─┬┘        А9
       А1 └┬─                │      ┌┴─┐       ┌┴─┐       ┌┴─┐         │
           │                 │    ┌─┴──┴─┐   ┌─┴──┴─┐   ┌─┴──┴─┐     ─┬┘
       ┌───┴───┐             │    │ДОН-37│   │ДОН-50│   │ДОН-70│     ┌┴─┐
   ----│-------│----              └──────┘   └──────┘   └──────┘   ┌─┴──┴─┐
  │ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ │           │          │          │          │ │ДОН-75│
  │ │ПРД 1│ │ПРМ 2│ │         ─┬┘        ─┬┘        ─┬┘        ─┬┘ └──────┘
  │ └─────┘ └─────┘ │         ┌┴─┐       ┌┴─┐       ┌┴─┐       ┌┴─┐
   -----------------        ┌─┴──┴─┐   ┌─┴──┴─┐   ┌─┴──┴─┐   ┌─┴──┴─┐
Земная станция "ДОН-12"     │ДОН-35│   │ДОН-45│   │ДОН-60│   │ДОН-73│
       D = 1,2 м            └──────┘   └──────┘   └──────┘   └──────┘
                               А2         А4         А6         А8

             Лист дополнений к заявке N 786-К4/М (Шифр ДОН-12)

                                                           Лист 3, листов 3

    3. Состав ТТХ:

┌─────┬────────┬─────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Номер│Краткая │Номер│     Состав элементарных РЭС,     │          Тактико-технические           │
│режи-│характе-│ ПлЧ │     функционирующих в режиме     │           характеристики РЭС           │
│ма   │ристика │     ├───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────────────┬──────────┬───────┤
│     │режима  │     │N      │ N АНТ  │ N АНТ  │Имя     │    Наименование     │ Значение │Размер-│
│     │Тип     │     │элемен-│элемент.│функц-но│функцио-│   характеристики    │          │ность  │
│     │передачи│     │тарного│  РЭС   │ связ.  │нально  │                     │          │       │
│     │        │     │РЭС    │        │  РЭС   │связан- │                     │          │       │
│     │        │     │       │        │        │ного РЭС│                     │          │       │
├─────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 3.5 │  3.6   │ 3.7 │  3.8  │  3.9   │  3.10  │  3.11  │        3.12         │          │       │
├─────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼──────────┼───────┤
│  1  │        │     │       │        │        │        │Название перед. луча │Луч       │ -/дБ  │
│     │        │     │       │        │        │        │ИСЗ/коэф-нт усиления │N 1...9/34│       │
│     │        │     │       │        │        │        │луча                 │          │       │
│     │        │     │       │        │        │        │Максимальная         │-76,1     │дБВт/Гц│
│     │        │     │       │        │        │        │спектральная         │          │       │
│     │        │     │       │        │        │        │плотность мощности   │          │       │
│     │        │     │       │        │        │        │Мощность ретранслято-│-21,1     │ дБВт  │
│     │        │     │       │        │        │        │ра ИСЗ на несущую    │          │       │
└─────┴────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────────────────┴──────────┴───────┘

    4. Характеристики радиопередатчика N: 1
    4.1.  Рабочие частоты: 5755,52 + (N х 0,125) МГц; 6025,52 + (N1 х 0,125) МГц;
          6475,52 + (N2 х 0,125) МГц, где N = 0...1751, N1 = 0...1191, N = 0...191

┌─────┬───────┬────────┬─────┬───────────────────┬────────────────┬───────┬──────────────────────┐
│Номер│Класс  │Краткая │Номер│    Ширина полосы  │    Мощность    │Макс.  │  Параметр модуляции  │
│режи-│излуче-│характе-│ ПлЧ │      излучения    │   излучения    │спектр.│                      │
│ма   │ния (С)│ристика │     │  ┌─┐              ├────┬─────┬─────┤плотн. ├──────────┬─────┬─────┤
│     │       │класса  │     │  │М│ Гц на уровне │Вид │Ми-  │Мак- │мощно- │Наимено-  │Зна- │Раз- │
│     │       │излуче- │     │  └─┘              │(С) │ним.,│сим.,│сти,   │вание     │чение│мер- │
│     │       │ния     │     ├─────┬──────┬──────┤    │дБВт │дБВт │дБВт/Гц│параметра │     │ность│
│     │       │        │     │     │      │┌─┐   │    │     │     │       │          │     │     │
│     │       │        │     │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ│    │     │     │       │          │     │     │
│     │       │        │     │     │      │└─┘   │    │     │     │       │          │     │     │
├─────┼───────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
│ 3.5 │  4.4  │  4.5   │ 4.6 │ 4.7 │ 4.8  │ 4.9  │4.10│4.11 │4.12 │ 4.13  │  4.14    │     │     │
├─────┼───────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼─────┤
│  1  │520KG1D│        │1, 3,│     │      │      │    │     │     │       │коэф.     │ 26  │  -  │
│     │       │        │5    │     │      │      │    │     │     │       │расширения│     │     │
│     │       │        │     │     │      │      │    │     │     │       │спектра   │     │     │
└─────┴───────┴────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴─────┴─────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌────────────────────┐┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│01│                    ││02 Код:              │           ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ            │ГКРЧ России - Форма N 1│
│  └────────────────────┘├─────────────────────┴───────────┬─────────────────────────────────────┤┌─────────────────────┐│
│        (Регистр. N     │                   ┌────────────┐│Предоставляется ┌───────────────────┐││      Несекретно     ││
│      решения, дата)    │1.1. Шифр РЭС:     │СТВ-П       ││для             │    регистрации    ││└─────────────────────┘│
│                        │                   └────────────┘│                └───────────────────┘│(гриф секретности) <*> │
│  ┌────────────────────┐│                   ┌────────────┐│              ┌─────────────────────┐│                       │
│03│Б/1126-98 14.07.98  ││1.2. Наименование  │ -          ││На этапе      │ закупки по импорту  ││     ┌───┐        ┌───┐│
│  └────────────────────┘│     РЭС:          │ - - - - - -││              └─────────────────────┘│лист │ 1 │ листов │ 3 ││
│    (Номер РЧЗ, дата)   │                   │            ││              ┌─────────────────────┐│     └───┘        └───┘│
│                        │                   └────────────┘│В дополнение  │          -          ││                       │
│                        │                                 │              └─────────────────────┘│                       │
├────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────┤
│                                 ┌─────────────────────────────┐                                           ┌───────────┐│
│1.3. Тип и характер РЭС: (С)     │РЭС радиосвязи фиксированной │                 1.4. Место установки РЭС: │стационарно││
│                                 │спутниковой службы (FWS)     │                                           └───────────┘│
│                                 └─────────────────────────────┘                                                        │
│                                 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐                       │
│1.5. Назначение РЭС:             │Земная станция фиксированной спутниковой связи для передачи   │                       │
│                                 │цифровой информации через ИСЗ EUTELSAT в орбитальной позиции  │                       │
│                                 │- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - │                       │
│                                 │16 гр. в.д.                                                   │                       │
│                                 └──────────────────────────────────────────────────────────────┘                       │
│                               ┌───────────────────────────┐                             ┌────────────┐                 │
│1.6. Район использования:      │Москва, Новомосковская, 38;│      1.7. Пользователь РЭС: │ЗАО ВОРУМ-1 │      Номер листа│
│                               │Московская обл., с. Спас   │                             └────────────┘      дополнений │
│                               └───────────────────────────┘                                                            │
│1.8. Система (комплекс),        ┌─────────────────────────┐        1.9. Необходимость      ┌──────────┐         ┌──────┐│
│     в которую входит РЭС:      │    Система EUTELSAT     │             регистрации в МСЭ: │    да    │         │  3   ││
│                                └─────────────────────────┘                                └──────────┘         └──────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. ПОЛОСЫ ЧАСТОТ (ПлЧ)                                                                                                  │
│                    ┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐  ┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐            │
│2.1. Номер ПлЧ     П│      1      │      3      │      5      │ П│      2      │      4      │      6      │ Номер листа│
│                    ├────────┬─┬──┼────────┬─┬──┼────────┬─┬──┤  ├────────┬─┬──┼────────┬─┬──┼────────┬─┬──┤ дополнений │
│2.2. Мин. частота  Р│14003,41│М│Гц│14024,16│М│Гц│14065,66│М│Гц│ Р│12503,41│М│Гц│12524,16│М│Гц│12565,66│М│Гц│   ┌──────┐ │
│     ПлЧ            ├────────┼─┼──┼────────┼─┼──┼────────┼─┼──┤  ├────────┼─┼──┼────────┼─┼──┼────────┼─┼──┤   │  3   │ │
│2.3. Макс. частота Д│14039,41│М│Гц│14060,16│М│Гц│14101,66│М│Гц│ М│12539,41│М│Гц│12560,16│М│Гц│12601,66│М│Гц│   └──────┘ │
│     ПлЧ            └────────┴─┴──┴────────┴─┴──┴────────┴─┴──┘  └────────┴─┴──┴────────┴─┴──┴────────┴─┴──┘            │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                              ┌───┐              ┌───┐              ┌────┐                                      ┌───┐   │
│3. СОСТАВ И ТТХ:    3.1. ПРД  │ 1 │    3.2. ПРМ  │ 2 │    3.3. АНТ  │ А1 │    3.4. Структурная схема системы    │ 2 │   │
│                              └───┘              └───┘              └────┘         (РЭС), см. лист              └───┘   │
│┌──────┬──────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│
││Номер │     Краткая      │    Номер     │        Состав элементарных РЭС,         │        Тактико-технические        ││
││режима│  характеристика  │     ПлЧ      │        функционирующих в режиме         │         характеристики РЭС        ││
││      │      режима      │              ├───────┬────────┬─────────┬──────────────┼──────────────────┬────────┬───────┤│
││      │   Тип передачи   │              │N      │ N АНТ  │  N АНТ  │     Имя      │   Наименование   │Значение│Размер-││
││      │                  │              │элемен-│элемент.│функц-но │функционально │  характеристики  │        │ность  ││
││      │                  │              │тарного│  РЭС   │связ. РЭС│  связанного  │                  │        │       ││
││      │                  │              │РЭС    │        │         │     РЭС      │                  │        │       ││
│├──────┼──────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┼────────┼───────┤│
││ 3.5  │       3.6        │     3.7      │  3.8  │  3.9   │  3.10   │     3.11     │       3.12       │        │       ││
│├──────┼──────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┼────────┼───────┤│
││  1   │Передача и прием  │1, 3, 5, 7, 9 │   1   │   А1   │А2, 3...n│Приемоперед.  │Максимальная ЭИИМ │   76   │ дБВт  ││
││      │ТВ в цифровом виде│              │       │        │         │ЗС сети на    │на несущую        │        │       ││
│├──────┼──────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┼────────┼───────┤│
││      │                  │2, 4, 6, 8, 10│   2   │   А1   │А2, 3...n│террит. Запад.│Необходимая полоса│   8    │  МГц  ││
││      │                  │              │       │        │         │и Вост. Европы│на несущую        │        │       ││
│├──────┼──────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┼────────┼───────┤│
││      │                  │              │       │        │         │через ИСЗ     │                  │        │       ││
││      │                  │              │       │        │         │Евтелсат 16Е  │                  │        │       ││
│├──────┼──────────────────┼──────────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┼────────┼───────┤│
│└──────┴──────────────────┴──────────────┴───────┴────────┴─────────┴──────────────┴──────────────────┴────────┴───────┘│
│                                                 ┌──────────┐                                                    ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │   3.12   │                            Номер листа дополнений  │  3  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └──────────┘                                                    └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                     ┌────────────┐                                                              ┌─────┐│
│4. ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОПЕРЕДАТЧИКА   │     1      │                                      Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                     └────────────┘                                                              └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│4.1. Рабочие частоты (номиналы    │f    + 4 (1 + 2 + n) МГц, где f    из п. 2.2 для полос 1, 3, 5, 7, 9, n = 0, 1, 2, 3││
│     или формула их получения):   │ min                           min                                                  ││
│                                  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│                              ┌───────────────────────────────┐                                       ┌────────────────┐│
│4.3. Тип перестройки частоты: │дискретная, ручная             │                       4.2. Шаг сетки: │      8 МГц     ││
│                              └───────────────────────────────┘                                       └────────────────┘│
│┌─────┬───────┬─────────┬─────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┐│
││Номер│Класс  │Краткая  │  Номер ПлЧ  │    Ширина полосы  │    Мощность    │  Макс.  │     Параметр модуляции          ││
││режи-│излуче-│характе- │             │      излучения    │   излучения    │ спектр. │                                 ││
││ма   │ния (С)│ристика  │             │  ┌─┐              ├────┬─────┬─────┤ плотн.  ├──────────────┬────────┬─────────┤│
││     │       │класса   │             │  │М│ Гц на уровне │Вид │Ми-  │Мак- │мощности,│ Наименование │Значение│Размер-  ││
││     │       │излучения│             │  └─┘              │(С) │ним.,│сим.,│ дБВт/Гц │  параметра   │        │ность    ││
││     │       │         │             ├─────┬──────┬──────┤    │дБВт │дБВт │         │              │        │         ││
││     │       │         │             │     │      │┌─┐   │    │     │     │         │              │        │         ││
││     │       │         │             │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ│    │     │     │         │              │        │         ││
││     │       │         │             │     │      │└─┘   │    │     │     │         │              │        │         ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────────┼──────────────┼────────┼─────────┤│
││ 3.5 │  4.4  │   4.5   │     4.6     │ 4.7 │ 4.8  │ 4.9  │4.10│4.11 │4.12 │  4.13   │     4.14     │        │         ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────────┼──────────────┼────────┼─────────┤│
││  1  │8M70G7F│  ФМ-4   │1, 3, 5, 7, 9│  8  │  11  │  -   │ СР │ 19  │20,8 │  -48,2  │Изменение фазы│  пи/2  │ радиан  ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────────┼──────────────┼────────┼─────────┤│
││     │       │         │             │     │      │      │    │     │     │         │Скорость      │   8    │Мбит/сек.││
││     │       │         │             │     │      │      │    │     │     │         │передачи      │        │         ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────────┼──────────────┼────────┼─────────┤│
││     │       │         │             │     │      │      │    │     │     │         │Кодирование   │  1/2   │         ││
│├─────┼───────┼─────────┼─────────────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────────┼──────────────┼────────┼─────────┤│
│└─────┴───────┴─────────┴─────────────┴─────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴─────────┴──────────────┴────────┴─────────┘│
│                                  ┌──────────────────────────┐                                                          │
│4.15. Тип выходного прибора: (С)  │            ЛБВ           │                                      4.16. Относительная │
│                                  └──────────────────────────┘                                            нестабильность│
│Относительный уровень        4.17. На гармониках ┌───┐           4.19. Прочие виды ┌───┐                  частоты:      │
│побочных излучений:                (до 3f ):     │-60│ дБ              побочных    │-60│ дБ             ┌──────────────┐│
│                                         p       └───┘                 излуч.:     └───┘                │         -6   ││
│                                                                                                        │   1 х 10     ││
│                             4.18. На гармониках ┌───┐           4.20. Уровень     ┌───┐                └──────────────┘│
│                                   (выше 3f ):   │-60│ дБ              шумовых     │-60│ дБ                             │
│                                           p     └───┘                 излучений:  └───┘                                │
│                                                 ┌──────────┐                                                    ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │    -     │                            Номер листа дополнений: │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └──────────┘                                                    └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                   ┌───────────────────────┐                                                     ┌─────┐│
│5. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА N │          2            │                             Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                   └───────────────────────┘                                                     └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        ┌────────────────────────────────────────────────────┐                     ┌───────────────────┐│
│5.1. Тип приемника: (С) │  супергетеродин с двойным преобразованием частоты  │     5.3. Шаг сетки: │       8 МГц       ││
│                        └────────────────────────────────────────────────────┘                     └───────────────────┘│
│                                 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│5.2. Рабочие частоты (номиналы   │f    + 4 (1 + 2 + n) МГц, где f    из п. 2.3 для полос 2, 4, 6, 8, 10, n = 0, 1, 2, 3││
│     или формула их получения):  │ min                           min                                                   ││
│                                 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│┌──────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────────────────┬──────────┬──────┬─────────────────────┐│
││Номер │Прини- │  Номер ПлЧ   │Чувствитель-│ Защ.  │  Тип  │      Полоса       │ N и вид  │Проме-│       Полоса        ││
││режима│маемые │              │ность в     │отн. к │помехи │ пропускания УВЧ,  │настройки │жуто- │  пропускания УПЧ,   ││
││      │классы │              │┌────┐      │помехе,│       │ ┌─┐               │гетеродина│чная  │  ┌─┐                ││
││      │излуче-│              ││дБВт│      │  дБ   │       │ │М│ Гц на уровне  │          │часто-│  │М│ Гц на уровне   ││
││      │ния (С)│              │└────┘      │       │       │ └─┘               │          │та,   │  └─┘                ││
││      │       │              ├─────┬──────┤       │       ├─────┬──────┬──────┤          │┌─┐   ├─────┬──────┬────────┤│
││      │       │              │поро-│реаль-│       │       │     │      │┌─┐   │          ││М│ Гц│     │      │ ┌─┐    ││
││      │       │              │говая│ная   │       │       │-3 дБ│-30 дБ││-│ дБ│          │└─┘   │-3 дБ│-30 дБ│ │-│ дБ ││
││      │       │              │     │      │       │       │     │      │└─┘   │          │      │     │      │ └─┘    ││
│├──────┼───────┼──────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼────────┤│
││ 3.5  │  5.4  │     5.5      │ 5.6 │ 5.7  │  5.8  │  5.9  │5.10 │ 5.11 │ 5.12 │   5.13   │ 5.14 │5.15 │ 5.16 │  5.17  ││
│├──────┼───────┼──────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼────────┤│
││  1   │  G7F  │2, 4, 6, 8, 10│-134 │ -126 │  22   │Шумовая│ 800 │1000  │  -   │  нижняя  │  70  │  8  │  11  │   -    ││
│├──────┼───────┼──────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼────────┤│
│├──────┼───────┼──────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼────────┤│
│├──────┼───────┼──────────────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼────────┤│
│└──────┴───────┴──────────────┴─────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────────┴──────┴─────┴──────┴────────┘│
│                                                ┌──────┐                                                 5.18.          │
│Избирательность ПРМ по:       5.21. Другим ПКП: │  50  │ дБ     5.24. Эквивалентная     ┌───┐            Относительная  │
│                  ┌──┐        5.22. Блокир. и   ├──────┤              шумовая           │120│ °К         нестаб. частоты│
│5.19. Соседнему   │50│ дБ           перекр.     │  50  │ дБ           температура:      │   │            гетеродина:    │
│      каналу:     ├──┤              искаж.:     ├──────┤        5.25. Допустимое        ├───┤            ┌─────────────┐│
│5.20. Зеркальному │50│ дБ     5.23. Интермоду-  │  50  │ дБ           увелич. экв.      │ 6 │  %         │        -6   ││
│      каналу:     └──┘              ляционная:  └──────┘              шум. темпер.:     └───┘            │  1 х 10     ││
│                                                                                                         └─────────────┘│
│                                                                                                                        │
│                                                 ┌─────┐                                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                                 Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                                                 ┌─────┐│
│6. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ                                                                Номер листа дополнений  │  -  ││
│                                                                                                                 └─────┘│
│┌───┬───────┬──────────────┬─────────┬────┬────────┬───────────┬─────┬──────┬────────────┬──────────────┬─────┬────────┐│
││Но-│Назна- │      Тип     │ Размеры │Но- │Номер и │Положение  │Час- │Коэф. │ Ширина ДНА │ Уровень бок. │Точ- │Зона    ││
││мер│чение  │    антенны   │ антенны │мер │наимено-│луча в     │тота,│усил.,│  на уров.  │   лепестков  │ность│обслужи-││
││АНТ│антенны│      (С)     │         │ре- │вание   │пространст-│┌───┐│  дБ  │-3 дБ, град.├─────────┬────┤на-  │вания   ││
││   │(С)    │              │         │жима│луча    │ве         ││ М ││      ├──────┬─────┤ Сектор  │Уро-│вед.,│        ││
││   │       │              │         │    │        │           │└───┘│      │ гор. │верт.│ углов,  │вень│град.│        ││
││   │       │              │         │    │        │           │Гц   │      │ пл.  │ пл. │  град.  │дБ  │     │        ││
│├───┼───────┼──────────────┼─────────┼────┼────────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────────┤│
││6.0│  6.1  │      6.2     │   6.3   │3.5 │  6.4   │   6.5     │ 6.6 │ 6.7  │ 6.8  │ 6.9 │  6.10   │6.11│6.12 │  6.13  ││
│├───┼───────┼──────────────┼─────────┼────┼────────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────────┤│
││А1 │приемо-│параболическая│D = 61 м │ 1  │1-      │Фиксирован.│14200│  56  │ 0,25 │0,25 │32 - 25  │  - │0,1  │З.О.    ││
││   │перед. │              │         │    │основной│на ИСЗ в   │     │      │      │     │lg ТЭТА  │    │гр.  │системы ││
│├───┼───────┼──────────────┼─────────┼────┼────────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────────┤│
││   │       │              │         │    │        │позиции    │12500│  55  │ 0,28 │0,28 │         │    │     │Евтелсат││
││   │       │              │         │    │        │16 в.д.    │     │      │      │     │         │    │     │        ││
│├───┼───────┼──────────────┼─────────┼────┼────────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────────┤│
│├───┼───────┼──────────────┼─────────┼────┼────────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────┼─────┼────────┤│
│└───┴───────┴──────────────┴─────────┴────┴────────┴───────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────────┴────┴─────┴────────┘│
│                                                 ┌──────────┐                                                    ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │    -     │                            Номер листа дополнений  │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └──────────┘                                                    └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     ┌────────────────────┐                                                                             │
│7.1. Тип фидера: (С) │ волновод           │                                   7.6. Тип и характеристики поляризации: (С)│
│                     └────────────────────┘                                                                             │
│                                 ┌───┐                                 ┌───┐ ┌─────────────────────────────────────────┐│
│7.2. Критическая частота АФТ:    │ - │ 7.4. Затухание АФТ на ПРМ, дБ:  │0,2│ │Линейная: на ПРД: горизонтальная -       ││
│                                 ├───┤                                 ├───┤ │                  вертикальная           ││
│7.3. Волновое сопрот. АФТ:       │ - │ 7.5. Затухание АФТ на ПРД, дБ:  │0,8│ │          на ПРМ: горизонтальная -       ││
│                                 └───┘                                 └───┘ │                  вертикальная           ││
│                                                                             └─────────────────────────────────────────┘│
│                                                 ┌─────┐                                                         ┌─────┐│
│Для дополнительных записей используйте отдельные │  -  │                                 Номер листа дополнений: │  -  ││
│листы, указывайте номер дополняемого пункта:     └─────┘                                                         └─────┘│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                        ┌──────────────────────────────────┐                                            │
│8. Меры по повышению помехозащищенности │                                  │                                       ┌───┐│
│   и обеспечению ЭМС                    │- - - - - - - - - - - - - - - - - │               Номер листа дополнений  │ - ││
│                                        │                                  │                                       └───┘│
│                                        └──────────────────────────────────┘                                            │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                9.1. Заказчик                     9.2. Разработчик              9.3. Изготовитель       │
│┌───────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│
││Организация        │ЗАО "Ворум-1"                       │ЗАО "Ворум-1"                   │               -            ││
││(предприятие)      │                                    │                                │                            ││
│├───────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│
││Адрес, телефон     │121374, г. Москва, Можайское ш., 28,│121374, г. Москва,              │               -            ││
││                   │т. 666-77-88                        │Можайское ш., 28                │                            ││
│├───────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┘│
││Подпись            │Гендиректор ЗАО                     │         -                      │                  ┌─────────┐│
││(должность, Ф.И.О.)│Семечкин И.И.                 печать│                                │     Номер листа  │    -    ││
│└───────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘     дополнений   └─────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                     К заявке N Б/1126-98 от 14.07.98

                                                           Лист 2, листов 3

                             ┌───────────────┐
                             │ ИСЗ EUTELSAT  │
                             │в позиции 16° E│
                             └┬─────────────┬┘
                              │             │
                            ──┴┐           ┌┴──
                           ┌   │           │
                   Прием   │  /\            │ /\ Передача
                  в полосе │   │            │ │ в полосе 1
                     2     │   │ Передача   │ │  ------------------------
                           │   │ в полосе   │ │ │            │           │
       -----------         │   │    1       │ │            ──┼────┐
      │ ┌───────┐ │        │   │            │ │ │            │    │      │
        │ПРД N 1├────┐     \/  │     Прием  │ │              └────┘
      │ └───────┘ │  │    │    │    в полосе│ │ │   │          А2        │
                     ├────┤    ┘       2    │ │   ──┼────┐
      │ ┌───────┐ │  │ А1 └──               │ └─│   │    │        │      │
        │ПРМ N 2├────┘                      └─>     └────┘      ──┼────┐
      │ └───────┘ │                             │     А4          │    │ │
          СТВ-П                                                   └────┘
      │           │                             │                   Аn   │
       -----------                               ------------------------
        г. Москва,                               Земные станции в странах
Новомосковская, д. 118 - 2,                     Восточной и Западной Европы
 Московская обл., с. СПАС

                    Рис. 1. Структурная схема РЭС СТВ-П

             Лист дополнений к заявке N Б/1126-98 от 14.07.98

                                                           Лист 3, листов 3

    Дополнение к п. 2 листа 1

               ┌─────────────┬─────────────┐  ┌─────────────┬─────────────┐
2.1. Номер    П│      7      │      9      │ П│      8      │     10      │
     ПлЧ       ├────────┬─┬──┼────────┬─┬──┤  ├────────┬─┬──┼────────┬─┬──┤
2.2. Мин.     Р│14107,16│М│Гц│14190,16│М│Гц│ Р│12607,16│М│Гц│12690,16│М│Гц│
     частота   ├────────┼─┼──┼────────┼─┼──┤  ├────────┼─┼──┼────────┼─┼──┤
2.3. Макс.    Д│14143,16│М│Гц│14226,16│М│Гц│ М│12643,16│М│Гц│12726,16│М│Гц│
     частота   └────────┴─┴──┴────────┴─┴──┘  └────────┴─┴──┴────────┴─┴──┘

    Дополнение к п. 3.12 листа 1

    Характеристики бортового ретранслятора ИСЗ EUTELSAT

    Передающий луч                                              E2
    Приемный луч                                                R1
    Мощность на несущую                                         8 дБВт
    спектральная плотность мощности                             -63 дБВт/Гц